❍ 심의안건

연번	위 치	신 청 인	규 모(내 용)	용 도(내 용)	비 고
1	용해2지구 6-2블럭	(주)모아 주택개발	7개동, 지상9층 연면적 30,848.39㎡	공동주택(아파트) 259세대	계획심의
2	상동 778번지	한반도건설 외1개사	지하1층/지상12층 연면적 4,733.62㎡	주상복합아파트 76세대	계획심의
3	대양동 1190-6	주식회사 삼현	지상 1층 연면적 3,108.25㎡	창고시설(창고)	구조심의 (서면심의)
4	석현동 1168-3	(주)하늘 종합건설	지하1층/지상12층 연면적 5,893.78㎡	공동주택(도시형생활주택) 114세대

❍ 심의안건 및 결과

• 1안) 엘가아파트 건축계획 - 조건부의결

	의결내용
• 목포시 용해2지구 6-2블럭 엘가아파트 건축계획 사전검토 30건 중 26건 반영, 3건 부분반영, 1건 미반영 하였고, 심의결과 심의위원 건의사항 설계반영 조건으로 함.

• 2안) 상동 788번지 주상복합아파느 건축계획 - 조건부의결

	의결내용
• 목포시 상동 778번지 주상복합아파트 건축계획 사전검토 28건 중 27건 반영, 1건 부분반영 하였고, 심의결과 심의위원 건의사항 설계반영 조건으로 함.

• 3안) 대양동 1190-6번지 창고 구조심의 - 조건부의결

	의결내용
• 도면상에 PEB 각부재의 두께를 구조계산서 및 도면에 명기 • 기초 구조검토 자료 누락 제출 • 수평처짐 검토 H/120을 적용한 근거 자료 제시 • Line X1, X2 열에 Wall Bracing 반영 등

• 4안) 석현동 1168-3번지 도시형생활주택 구조심의 - 조건부의결

	의결내용
• KBC 2016으로 설계반영(지진지역계수 1구역 0.22) • 10F 슬래브 배근(THK 400) 휨 전단 검토 및 벽체 배근 검토 • 철근강도 Fy=600Mpa 사용시 콘크리트강도 fck=21Mpa 검토 • 상부층 콘크리트 설계기준강도 fck=24Mpa 적용 등