■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 구조안전 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2018. 11. 8. ~ 11. 14.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜한반도건설
대지현황	대지위치 목포시 상락동1가
	지번 8번지		관련지번 6-1, 9
	대지면적 3,474.7㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 2,581.682㎡		건폐율 74.3%			층수 지하 : 2층/ 지상 : 20층
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트			건축물 동수 4동
	최고높이 65.8m		용적률 637.57%			연면적 합계 32,341.5502㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조	구조 개요 및 지하벽체리스트에 지하수위 표기 요망
		관계전문기술자에게 공사중 점검 요망
		전이층 보로 인하여 AD,PD 등 설비공간 좁아지거나 막히도록 설계되어 있습니다. 설비공간 확보
		지반조사보고서 시추주상도 BH2번, 3번 위치의 기초저면이 풍화통층에 있습니다. 시공시 재하시험을 하여 설계지내력 이상이 되는지 확인
		설계지내력 Fe=400Mpa로 기초가 설계되어 있는데 내진설계 시 기초접지압을 다시한번 확인 하시고 400Mpa 이상인 곳이 있다면 설계지내력을 상향조정
		본 건축물은 특수구조에 해당합니다. 공사감리자는 건축구조기술사의 협력을 받아야 하므로 구조안전 확보를 위한 방안을 수립
		구조설계자에 의한 구조감리 요함
		감리 시 건축구조기술사의 협력이 필요
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]