■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2019. 5. 8
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜세종건설산업 대표이사 김성호
대지현황	대지위치 목포시 달동
	지번 1331-7		관련지번
	대지면적 16,969.5㎡		용도지역(지구, 구역) 준공업지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 4,541.11㎡		건폐율 26.76%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 15층
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트			건축물 동수 6동
	최고높이 43.15m		용적률 203.89%			연면적 합계 46,273.62㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	◦ 어린이놀이터 앞 1층세대 소음대책 ◦ 주출입구 부분 동선 변경(상가, 경비실) ◦ 각 세대별 대피공간 구성시 외부공간을 활용한 옥외탈출형 대피시설 설치 고려 ◦ 102동(지하층)을 관통하는 주차이동 메인동선 확보 ◦ 지하주차장 층고 증가(설비등 배관)필요 소요폭미달 ◦ 건축물 배치 변동에 따른 주차계획의 조건이 1.2대 이상으로 계획되는지 여부
	( 교통 )분야	◦ 주출입구 회전반경 R=6M이상 확보 ◦ 근생 주차면 추가 확보 ◦ 주차면수 추가 확보 검토 ◦ 전기차 주차면 확보
	( 구조 )분야	◦ 부상방지 계획으로 영구배수공법은 지양하시고 자중 및 부력방지 앵커 등을 검토하시기 바랍니다
	( 소방 )분야	∙ 비상탈출구는 옥외형으로 변경
	( 안전 )분야	∙ 심의 위원의 의견 수용 여부 확인
	( 토질 )분야	◦ 토질분양 터파기 공사에 있어서 H-Piles+Sheet Pile 토류벽에 작용하는 토압을 지지 할 수 있는 지지시스템의 안전성을 충분히 검토한 후, 공사가 진행되는 것이 필요 ◦ A.M.I.P 공법과 콘크리트 Block에 의한 지지시스템의 안전성 검토를 제시 할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]