■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 구조심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시		심의일자	2019. 7. 16. ~ 7. 22
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 한국주택건설(주) 대표 정석우
대지현황	대지위치 목포시 석현동
	지번 816-10	관련지번
	대지면적 9,719㎡	용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 2,565.1416㎡	건폐율 26.39%			층수 지하 : 2층/ 지상 : 14~18층
	주용도 공동주택	구조 철근콘크리트			건축물 동수 5동
	최고높이 54.1m	용적률 244.71%			연면적 합계 33,389.8521㎡
심의내용	주요 심의결과
	∙ 공사중 관계전문기술자의 확인을 실시하시기 바랍니다.(계약서 첨부 바랍니다.) ∙ 공사중 부상관리 하시기 바랍니다. ∙ 102동 2층 바닥에서 Core 옹벽을 제외한 거의 모든 옹벽이 전이되어 내진설계 등 구조적으로 매우 불리합니다. 1층, 지하층 등 사용용도에 꼭 필요한 부분을 제외한 옹벽을 가능한 많이 살리시기 바랍니다.(최외측 옹벽 등) ∙ 102동, 103동, 104동은 구조해석(Frame Analysis)시 주축을 잡아 해석하시기 바랍니다. ∙ 구조배근도면에 재료(Material)강도에 대한 표기바랍니다.(콘크리트강도, 철근강도) ∙ 관계전문가에 의한 구조감리요함
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]