■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2021. 12. 8.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 오덕현 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 상동
	지번 713-4		관련지번
	대지면적 2,975 ㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적 1,755.89 ㎡		건폐율 59.02 %			층수 지하 : 2층/ 지상 : 10층
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1 동
	최고높이 38 m		용적률 249.27 %			연면적 합계 11,073.07 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	• 출구 계획 검토 • 1층 직원휴게실 남녀구분 설치 • 지하주차장 진입부 변경 및 주차 출구 폭 확인 • 엘리베이터 전면 공간 폭 2.4M 이상 확보 등
	( 교통 )분야	• 진출부 운영방안 재검토 • 근생과 주거 주차공간 분리 운영 등 검토 • 진출부 안전지대 규제봉 설치 • 지하2층 일방로 운영 내부 안내체계 제시 및 주차안내 시스템 설치 • 진입 및 진출부 고원식 횡단보도 설치 등
	( 구조 )분야	• 램프구간 벽체 오픈 구간 검토 등
	( )분야
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [○] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2021. 12. 8.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 우리자산신탁(주) ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 상동
	지번 1139-9번지 외 5		관련지번 1139-10, 1139-11, 1139-12, 1139-13, 1139-14
	대지면적 2,621.6 ㎡		용도지역(지구, 구역) 중심상업지역
건축물현황	건축면적 1,864.1 ㎡		건폐율 71.1054 %			층수 지하 : 3층/ 지상 :19층
	주용도 숙박시설		구조 철골철근콘크리트			건축물 동수 1 동
	최고높이 57.1 m		용적률 879.78 %			연면적 합계 30,026.33 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	• 버스드롭존 위치 변경 및 우측 1차로 도로 확보 • 컨벤션 용도 재검토 • 1층 주차 출구 시야 확보 위해 방풍실 세트백 • 외부마감재 확정 및 색채계획 제출 요망 등
	( 교통 )분야	• 드롭존의 위치는 보행자 주출입구 측으로 이동 • 동측 전면 도로는 1차로 전구간 확보 등
	( 구조 )분야	• 특수구조로 구조심의대상 • 지상 시공되는 근생구간 계단 및 EV에 대한 면밀한 검토 • 접합부 상세 검토 등
	( )분야
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]