■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.6.8. ~ 6.14.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사에디션스 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 상동
	지번 1144-5		관련지번
	대지면적 882.7 ㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 604.02 ㎡		건폐율 68.43 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 층
	주용도 숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 49.05 m		용적률 489.37 %			연면적 합계 4,945.93 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	ㆍ전이층보, 기둥에 사용되는 철근은 내진 철근 적용 및 내진 상세 추가 ㆍ전이부재의 안전율은 90% 이내로 확보 ㆍ구조도면 강도표기 오류 확인 ㆍ지상8층 전단보강근 상세 수정, 슬래브 안전성 재검토, 지압검토 ㆍ특수구조물이므로 관계전문기술자에게 공사 중 협력을 받으시기 바람 ㆍ수영장 피복두께 확인 등
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]