■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.10.11. ~ 10.14.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 근화건설(주) ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 상동
	지번 1121-8		관련지번
	대지면적 515.8㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 339.36㎡		건폐율 8.31 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 8 층
	주용도 일반숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 16.15m		용적률 16.53 %			연면적 합계 2,189.94㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	ㆍ전이층 기둥 및 보에 대해 내진철근을 사용 ㆍ파일 부마찰력을 고려한 파일 검토서 및 시방서 제출 ㆍ본 부지는 매립층 및 퇴적층이 25m 이상의 지반으로 지반안전성 검토보고서 제출 ㆍ전이부 기둥, 보 등에 대하여 최대작용부재력 대비 부재 보유내력의 비를 85% 범위에서 만족하도록 검토 ㆍ실별하중 산정시 비구조 간막이벽의 하중이 없음. 슬래브계산근거 검토 바람 ㆍ모델링에 간막이벽의 하중적용 확인바람 ㆍ보배근은 품질확보를 위해 전수이음을 고려하여 배근도를 수정 바람 ㆍ기초배근 계산시 피복두께를 80mm로 검토함, 파일기초이므로 150mm로 재검토 바람 ㆍ민원 발생을 감안하여, 소음·진동·비산먼지에 대한 예방책 충분히 검토 후 시공
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]