■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.10.11. ~ 10.14.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 목포시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 서산동
	지번 21-1		관련지번
	대지면적 1,841㎡		용도지역(지구, 구역) 제1종일반주거지역
건축물현황	건축면적 ㎡		건폐율 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 층
	주용도 일반숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 동
	최고높이 m		용적률 %			연면적 합계 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	ㆍ표1 공종별 실시설계서 제출목록에서 - 조감도, 투시도 각1매 납품지정필요, 투시도 규격 A3→A2 조정검토 필요 ㆍ설계지침 - p15 주차계획 주안점 : 공공건축물로서 전기차에 대한 배려 필요 - p21 서식 1 : 건축설계 일반공모 신청서 접수증 검토 ㆍ과업지시서 상 예정설계비 금액 확인 필요 ㆍBF인증에 필요한 설계용역비는 과업지시서에 명확히 기재 필요 ㆍ과업지시서 범위에 폐기물 발견시 지정폐기물 조사 및 성분 결과 반영에 관한 내용 추가 보완 필요 ㆍ건축과 전시시설 인테리어 부분 자제 사양, 디자인제안서, 투시도, 내역서 작성 등의 인테리어 설계 일체에 관한 상세용역 범위에 대한 내용 필요 ㆍp18 세부시설현황 중 야외주차장 법정 주차대수 12대 이상 최대 가능한 주차대수 자율적 배치 ㆍ제로에너지, 에너지효율등급, BF, 설계안전보건대장, 설계안전성 검토 용역비 추가 ㆍ지반조사비 별도 산정 ㆍ설계비 산출근거 요율산정 제3종(복잡) 상급 적용 ㆍ공모지침서 오류 많아 조정 필요 ㆍ대상지는 서산·온금 재정비 촉진지구 지구단위계획구역이며, 서산동 보리마당 도시 재생사업지로 사업 추진 가능 여부 등에 대하여 관계부서(도시문화재과, 도시재생과) 협의 필요 ㆍ대상지에 건축물 건축 및 원활한 이용을 위한 진입도로 확보(개설) 계획을 사업계획(안) 반영하시기 바람 ㆍ목포시 경관 가이드라인 및 공공디자인 가이드라인 참고하여 연계할 수 있는 부분 검토(서산온금지구 중점경관관리구역, 요소별 가이드라인) ㆍ가로시설물은 건축물과 조화를 이루고 공간의 품격을 높이고 사용자의 편익, 안전을 위한 우수한 품질의 디자인으로 계획반영 ㆍ대상지 및 건축물의 야간경관 계획 반영 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]