■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.12.5. ~ 12.9.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 환경부 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 달동
	지번 1357		관련지번
	대지면적 94,851.1 ㎡		용도지역(지구, 구역) 자연녹지지역, 연구시설
건축물현황	건축면적 1,003.45 ㎡		건폐율 6.908 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 1 층
	주용도 관람집회시설		구조 일반철골구조, 막구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 8.87 m		용적률 11.426 %			연면적 합계 990.03 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	ㆍ내진설계시 지반조사보고서와 상이하게 지반등급을 적용한 사유에 대한 설명 필요 ㆍ콘크리트 강도 24MPa가 현행 내구성 기준에 적합한지에 대한 확인 필요함 ㆍ적절하중 적용시 눈비에 대한 혼합하중 적용 필요 ㆍ해안 인접한 위치이며, 구조물의 염해방지에 대한 고려가 필요, 구조물의 용도상(전시용 온실) 항상 다습한 환경으로 인한 강재 및 접합부 등에 부식 발생 가능성이 높아 이에 대한 대비가 필요 – 콘크리트 : 30MPa 이상 사용, 피복두께 증대 - 강재 : 내후성강 사용 ㆍ브레이스 접합상세도 첨부 ㆍ현장의 위치가 인근 해안에서 700m 이내에 위치하는 것으로 확인되는데 기초 콘크리트가 내구성 설계기준에 부합되는지 확인
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]