■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 해체심의(소위원회) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.11.24. ~ 11.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 목포대학교 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 용해동
	지번 290		관련지번
	대지면적 71,751㎡		용도지역(지구, 구역) 제1종일반주거지역
건축물현황 (2동 일부해체)	건축면적 1,216.37㎡		건폐율 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 2 층
	주용도 교육연구및복지시설		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 1 동
	최고높이 10.8m		용적률 %			연면적 합계 1,594.09㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	해체심의	·지붕 트러스 양중작업과 고소작업에 요구되는 장비와 해체인력 투입 계획, 작업자 추락 등 안전사고 예방대책(화재관리 등)을 보완 ·지붕 철골 트러스 해체방식(해체순서, 절단위치, 크레인위치, 인양용 작업줄 설치 위치 등) 구체적 명시, 크레인의 작업줄 규격제시 및 안전여부 검토 ·철거과정에서 잔존부위에 대한 구조안전성 검토 수행 ·해체공사에 투입되는 크레인, 굴삭기에 대한 제원명기 ·외부 비계 해체 시 안전관리 ·장비 신호수 및 살수인원 이격배치 ·가시설물 설치 재검토(개요 내용과 설치계획 불일치) ·폐기물 반출 시 인근 초등학교 부근 교통안내원 배치 ·옹벽이나 사면 사전조사 현황 첨부
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 해체심의(소위원회) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.11.24. ~ 11.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 정신향 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 산정동
	지번 1791-14		관련지번
	대지면적 71,751㎡		용도지역(지구, 구역) 제1종일반주거지역
건축물현황 (2동 일부해체)	건축면적 1,216.37㎡		건폐율 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 2 층
	주용도 교육연구및복지시설		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 1 동
	최고높이 10.8m		용적률 %			연면적 합계 1,594.09㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	해체심의	※3층 개축으로 인한 일부 해체 ·3층 외벽철거 시 전도방지 대책 보완 ·외부 철재계단 용접기 사용 시 화재 예방 조치(드라이비트 등) ·비산먼지 및 진동저감 사전조치 ·도로 및 인도의 일시 폐쇄(필요시) ·차량신호수 추가배치(목포LP가스판매 부근) ·내부 절단작업 시 작업 안전성 확보
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]