■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 해체심의(소위원회) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘23.1.17. ~ 1.26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 목포시 (관리자:목포소방서)
대지현황	대지위치 목포시 호남동
	지번 287		관련지번
	대지면적 479㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황 (2동 일부해체)	건축면적 445.78㎡		건폐율 93.06%			층수 지하 : 층/ 지상 : 3 층
	주용도 업무시설		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 1 동
	최고높이 12.6m		용적률 222.12%			연면적 합계 1,063.97㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	해체심의	ㆍ낙하물 방지망은 KOSHA GUIDE C-26-2017 ‘낙하물 방지망 설치 지침’에 준하여 설치(다만, 설치 높이는 가능한 낮은 위치(GL+3M)에 설치할 것), 낙하 사고 예방조치 ㆍ정면 처마구조물에 대한 위험성평가 실시 및 안전조치, 가설계획 변경 후 해체계획에 반영 ㆍCCTV 추가설치(횡단보도 방향) ㆍ교통통제계획 중 대로변 보행자 동선(전면차단) 재검토 후 동선 표기 ㆍ석면 농도 측정 결과 확인 자료 첨부 ㆍ구조검토기준의 현행화 ㆍ외줄비계 설치 구간은 전도 위험이 있으므로 별도의 지지대 설치 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]