■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 해체심의(소위원회) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘23. 4. 21. ~ 4. 27.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 엠에스씨푸드영어조합법인
대지현황	대지위치 목포시 대양동
	지번 1179-4		관련지번
	대지면적 3,839.1㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황 (4동 일부해체)	건축면적 2,281.42㎡		건폐율 59.43%			층수 지하 : 층/ 지상 : 2 층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 4개동
	최고높이 8m		용적률 61.42%			연면적 합계 2,357.96㎡ (일부해제 1,517.96㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	해체심의	ㆍcctv설치는 녹화방향을 명시하고 버스정류장 위험을 녹화할 수 있도록 추가설치 검토. ㆍ해체 공사 중 분진 또는 비산 등의 위험으로부터 인도 및 버스정류장의 안전을 확보할 수 있는 조치 추가(EGI휀스 설치 등) ㆍ내부 마감재 및 외부판넬 해체계획 추가제출. ㆍ해체대상건축물 해체순서 세분화하여 수립(구조설계도서 현장비치) ㆍ해체순서에 따른 구조안전성검토서 작성(검토자의 날인 포함) ㆍ대지경계선에 근접한 해체 및 폐기물반출 작업시 신호수(2인이상) 배치하여 보행자, 주행차량 통제 ㆍ안전사고 방지를 위해 신호수, 살수자 등 작업자의 안전교육, 작업전 TBM 등 상시교육 실시 및 근거자료 보관 ㆍ해체현장 여건상 별도의 적치공간 확보가 어려우니 해체 즉시 반출 ㆍ현장 사고 발생 시 필요한 외부 연락망 체계화
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]