2012년 정보통신보조기기 보급제품 현황

구분	품목	제품명	상담	제품가격	개인부담금	납품업체	재지급기한
시각 (37)	화면낭독S/W	센스리더 베이직		350,000	70,000	㈜엑스비전테크놀로지	만 2년
		센스리더 프로페셔널		660,000	132,000	㈜엑스비전테크놀로지	만 2년
		업그레이드용 센스리더 프로페셔널		350,000	70,000	㈜엑스비전테크놀로지	만 2년
		Korean JAWS Professional	해당	1,250,000	225,000	실로암시각장애인복지회	만 2년
		Korean JAWS Standard	해당	1,050,000	205,000	실로암시각장애인복지회	만 2년
		실로암보이스 Professional		250,000	50,000	실로암시각장애인복지회	만 2년
	독서확대기	스마트뷰시너지 HD SI 22"	해당	3,450,000	445,000	㈜헨디인터내셔날월드	만 5년
		토파즈 XL HD 22"	해당	3,300,000	430,000	㈜헨디인터내셔날월드	만 5년
		룩스	해당	3,650,000	465,000	㈜어니스트비전	만 5년
		라이프스타일HD/22	해당	3,500,000	450,000	㈜힘스인터내셔널	만 5년
		라이프스타일HD/19	해당	3,300,000	430,000	㈜힘스인터내셔널	만 5년
		라이스타일/19	해당	2,960,000	396,000	㈜힘스인터내셔널	만 5년
		멀티뷰	해당	2,750,000	375,000	㈜헨디인터내셔날월드	만 5년
		아크로뱃LCD	해당	3,000,000	400,000	㈜한리텍	만 5년
		트랜스포머	해당	2,000,000	300,000	㈜한리텍	만 5년
		센스뷰듀오		809,000	161,800	㈜힘스인터내셔널	만 3년
		센스뷰라이트		588,000	117,600	㈜힘스인터내셔널	만 3년
		스마트뷰플러스		990,000	198,000	㈜어니스트비전	만 5년
		페블		800,000	160,000	㈜한리텍	만 3년
		컴팩미니		480,000	96,000	㈜헨디인터내셔날월드	만 3년
	점자정보단말기	한소네U2	해당	5,500,000	650,000	㈜힘스인터내셔널	만 3년
		한소네U2 쿼티	해당	5,500,000	650,000	㈜힘스인터내셔널	만 3년
		한소네포켓	해당	4,250,000	525,000	㈜힘스인터내셔널	만 3년
		한소네보이스쿼티	해당	2,100,000	310,000	㈜힘스인터내셔널	만 3년
	점자디스플레이	Seika 3	해당	2,490,000	349,000	㈜모이텍	만 3년
		싱크브레일	해당	1,950,000	295,000	㈜힘스인터내셔널	만 3년
	바코드리더기	보이스아이 메이트		850,000	170,000	㈜보이스아이	만 3년
		보이스아이 라이프 프로	해당	1,220,000	222,000	㈜보이스아이	만 3년
	데이지플레이어	DF-R(디에프알)		450,000	90,000	창의와교육	만 3년
		책마루XT		477,000	95,400	㈜힘스인터내셔널	만 3년
	광학문자판독기	소리안	해당	1,400,000	240,000	㈜어니스트비전	만 3년
		소리안 노멀	해당	1,500,000	250,000	㈜어니스트비전	만 3년
	화면확대S/W	줌텍스트		495,000	99,000	㈜한리텍	만 2년
		한글라이트닝		310,000	62,000	㈜한리텍	만 2년
		한글 아이줌		473,000	94,600	㈜힘스인터내셔널	만 2년
	점자라벨기	점박이(BL-2011)	해당	825,000	165,000	㈜모이텍	만 3년
	모바일 제어기기	리보 키보드		135,000	27,000	㈜모비언스	만 4년
지체/뇌병변 (14)	특수키보드	팜온키보드		680,000	136,000	㈜유타스	만 4년
	특수마우스	조이스틱형 마우스		125,000	25,000	핑키밍키	만 3년
		빅트랙(스위치잭포함)		170,000	34,000	핑키밍키	만 3년
		스마트나브4AT		880,000	176,000	㈜케어라이프코리아	만 3년
		엔에이블러조이스틱		600,000	120,000	㈜케어라이프코리아	만 3년
		엔에이블러트랙볼		550,000	110,000	㈜케어라이프코리아	만 3년
	터치모니터	터치모니터19인치LCD (압력방식)	해당	315,000	63,000	핑키밍키	만 3년
		터치모니터23인치LCD (정전방식)	해당	590,000	118,000	핑키밍키	만 3년
		TM-2308G	해당	585,000	117,000	㈜토마토디스플레이	만 3년
		MOI-230T-TV	해당	598,000	119,600	㈜모이텍	만 3년
		MOI-240T-TV	해당	630,000	126,000	㈜모이텍	만 3년
		정전식 24인치 멀티터치 T24-3CT/TV	해당	700,000	140,000	(재)파라다이스복지재단	만 3년
	모니터이동보조기	모니터이동보조기		165,000	33,000	핑키밍키	만 5년
	독서보조기	페이지터너리더블3	해당	6,300,000	730,000	㈜케어라이프코리아	만 4년
청각/언어 (18)	영상전화기	비쥬폰 CVP-2000		485,000	97,000	㈜샘물교육정보	만 3년
		비쥬폰 CIP-6500 (H)		470,000	94,000	㈜샘물교육정보	만 3년
	의사소통보조기	오케이톡톡		320,000	64,000	㈜아리수에듀	만 3년
		키즈보이스	해당	2,970,000	397,000	㈜유비큐	만 3년
		With Talk(일반형)		520,000	104,000	핑키밍키	만 3년
		보이스탭		792,000	158,400	㈜샤크로	만 3년
	언어훈련S/W	솔이가있는세상(Basic)		750,000	150,000	샘솔교육정보㈜	만 4년
		스피치미러 (Pro)	해당	1,700,000	270,000	㈜클루소프트	만 4년
		스피치미러 LITE		620,000	124,000	㈜클루소프트	만 4년
		모모야 모모 언어훈련 종합편		740,000	148,000	(재)파라다이스복지재단	만 4년
	골도음향기기	골전도보청기(음성증폭기)		297,000	59,400	선업정보시스템	만 3년
		GD-HA-603		460,000	92,000	㈜휴리아	만 3년
		GD-HA-605		560,000	112,000	㈜휴리아	만 3년
	무선신호기	케어데프 플러스 (CARE DEAF PLUS)		300,000	60,000	㈜건융아이비씨	만 3년
	음성증폭기	디즈 (포켓/목걸이 타입)		750,000	150,000	㈜건융아이비씨	만 3년
		셰바 (SHEBA)	해당	1,060,000	206,000	㈜건융아이비씨	만 3년
		스마트폰 보청이어폰		107,800	21,560	㈜건융아이비씨	만 3년
		하하 2 (HAHA 2)		440,000	88,000	㈜건융아이비씨	만 3년

※ 2012년 정보통신보조기기 보급제품 협약(NIA↔납품업체) 결과는 별도 제공

[첨부 1]

정보통신보조기기 보급품목 및 사양

장애유형	품 목	세부유형	주요기능 및 사양	재보급기간(년)
시각	화면낭독 S/W	화면낭독 S/W	키 입력 또는 화면의 내용 등을 음성으로 변환하여 출력해주는 프로그램(S/W)	2
	화면확대 S/W	화면확대 S/W	컴퓨터 화면의 내용을 확대, 색상 조절하여 정보를 전달하는 프로그램(S/W)	2
	독서확대기	탁상형	카메라를 이용해 화상을 입력받고 전자적 디스플레이에 확대하여 보여주는 기기	5
		휴대용	탁상형 독서확대기와 동일기능으로 휴대가 가능한 기기	3
	바코드 리더기	휴대용 바코드스캐너	인쇄된 바코드, 디지털파일을 음성으로 변환하여 출력해주는 기기	3
		PC용 바코드스캐너	PC에 연결용으로 인쇄된 바코드, 디지털파일을 음성으로 변환하여 출력해주는 기기	3
	데이지 플레이어	데이지플레이어	데이지(DAISY:Digital Accessible Information SYstem, 국제 독서장애인 디지털 문서 포맷) 콘텐츠 재생기	3
	점자정보단말기	점자판 일체형	점자시스템을 통해 정보입력, 처리, 출력(음성, 점자판)이 가능한 단말기	3
		점자판 제외형	점자시스템을 통해 정보입력, 처리, 출력(음성)이 가능한 단말기	3
	점자출력기	점자출력기	점자시스템을 통해 점자핀이 전자적 장치에 의해 상/하로 움직여 점형을 통해 정보를 전달	3
	광학문자 판독기	광학문자 판독기	인쇄물의 문자 등을 광학기기를 통해 인식후 음성으로 변환하여 출력해주는 기기 및 프로그램(S/W)	3
	기타	기타	위의 기능에 포함되지 않는 제품
지체・뇌병변 (*지적․자폐성)	특수키보드	한손사용자용	한손으로 사용가능한 특수형태 키보드	4
		마우스스틱용	마우스스틱 등으로 사용가능한 특수형태 키보드	4
		자판분리형	팔 동작각도에 따라 분리된 특수형태 키보드	4
		자판임의배열형	사용자에 따라 자판 임의배열 가능한 키보드	4
		입력버튼확대형	일반키보드 보다 입력버튼 크기 확대된 키보드	4
		입력버튼축소형	일반키보드 보다 입력버튼 크기 축소된 키보드	4
		키가드부착형	입력 오류 감소를 위한 입력버튼 보호판 부착	4
		복합기능형	위의 기능이 복합적으로 적용된 키보드	4
	특수마우스	들숨/날숨센서형	입(들숨/날숨), 턱 등으로 사용하는 특수형태 마우스	3
		반사체센서형	특정 반사체를 통해 센서에서 정보를 인식하여 마우스기능 대체	3
		트랙볼형	원형 트랙 위에 공을 굴려 사용하는 특수형태 마우스	3
		조이스틱형	조이스틱을 움직여서 사용하는 특수형태 마우스	3
		버튼형	버튼을 눌러서 사용하는 특수형태 마우스	3
		손목보조형	손목, 팔의 동작을 고려하여 설계된 특수 형태마우스	3
	인터페이스	인터페이스	스위치 사용을 연결할 수 있는 인터페이스	3
	키가드	키가드	입력 오류 감소를 위한 입력버튼 보호판	3
	터치모니터	터치모니터	화면을 터치, 드래그하여 마우스기능 대체할 수 있는 19인치 이상 무결점 터치모니터	3
	막대형입력보조기	손가락지지대	입력을 보조하기 위한 손가락 지지대	5
		마우스스틱	입력을 보조하기 위한 지지대	5
	팔받침대	팔받침대	키보드, 마우스 사용보조를 위한 팔받침대	5
	모니터이동보조기	모니터이동보조기	모니터 결합하여 사용자 환경에 맞게 모니터의 각도와 위치를 조절할 수 있는 보조기기	5
	스위치	스위치	On/Off 및 선택기능을 통해 컴퓨터 등 정보통신제품 사용을 보조하는 스위치	2
	입력S/W	화상키보드	컴퓨터 화면을 보면서 마우스를 사용하여 글자 등의 입력을 대신하는 프로그램(S/W)	2
	독서보조기	독서보조기	도서, 잡지 등을 읽을 수 있도록 고정, 페이지 넘김기능 등을 제공하는 보조기기	4
	기타	기타	위의 기능에 포함되지 않는 제품
청각・언어	영상전화기	영상전화기	청각장애인의 수화 등을 사용하여 영상통화가 가능한 기기	3
	의사소통 보조기	의사소통보조기	그림, 기호 등의 상징물을 통해 자신의 의사를 상대방에게 음성 등으로 전달하는 기기	3
	음성증폭기	음성증폭기	음성 증폭 등을 통해 청각기능을 지원	3
	골도음향기기	골도음향기기	골(骨) 진동방식으로 소리를 전달하는 보조기기	3
	보청전화기	골도전화기	골(骨) 진동방식으로 소리를 전달하는 전화기	3
		음성증폭전화기	음성 증폭 등을 통해 청각기능을 지원	3
	무선신호기	무선신호기	소리신호를 빛 또는 진동 등의 신호로 대체하여 정보를 전달해 주는 보조기기	3
	언어훈련 S/W	언어훈련S/W	언어훈련을 통해 의사소통을 지원할 수 있는프로그램(S/W) 또는 제품	4
	기타	기타	위의 기능에 포함되지 않는 제품

※ 연도별 보급품목 및 보급제품은 사업지원기관에서 별도 관리

[첨부 2]

2012년도 정보통신보조기기 보급제품 설명서

제품명	센스리더 베이직
장애유형	시각장애인	제품분야		화면낭독S/W
제품개요	▪ 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성 출력과 점자 디스플레이로 출력해 주는 화면읽기 프로그램 ※ 센스리더 프로페셔널에서 외국어 음성엔진, 전자사전 등 일부기능 제외
제품가격	350,000	개인부담금		70,000
제조원	(주)엑스비전테크놀로지/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	▪ (주)엑스비전테크놀로지 (www.xvtech.co.kr) ▪ 주소 : (151-843) 서울시 관악구 봉천동 903-2 광림빌딩 201호 ▪ 담당자 : 노임성 /전화번호 : 02-888-1623 / FAX : 02-888-1624 / M. : 010-8916-6158
개인부담계좌	▪ 계좌번호 : 013664-01-001522 예금주명 : (주)엑스비전테크놀로지
제품사양	▪ 포장 규격: 크기 25(가로) × 31(세로) × 5(높이)cm / 무게 0.7㎏ ▪ 버전: 3.0 ▪ 정품 인증: 인터넷 기반 디지털 인증서 사용 ▪ 제공 음성 엔진: 한국어(유미)
구성품목	▪ 프로그램 설치용 USB 메모리(센스리더 프로그램, 전자 매뉴얼,음성강의), 묵자 핸드북, 점자 핸드북
주요기능	▪ 국내 최초 윈도7 64Bit 운영체제 지원 - 다양한 사용자의 요구에 맞도록 고성능 컴퓨팅 환경을 지원함 ▪ 편리한 인터넷 지원 기능 - 한국형 웹 접근성 지침을 준수한 인터넷 기능 개발 - Flash, Flax 개체 지원으로 보다 다양한 웹 체험 기회 제공 ▪ 인터넷 기반의 디지털 인증서 사용 - 소프트웨어 불법 복제 및 저작권 보호를 위해 디지털 인증서를 사용함으로써 컴퓨터 사용 환경에 상관없이 쉽고 안전하게 정품 소프트웨어를 사용할 수 있음 ▪ 점자 디스플레이 및 점자 키보드 지원 - 화면에 출력되는 내용을 점자 디스플레이에 표시 - 점자정보단말기의 점자 키보드를 입력장치로 사용해 화면 읽기와 키보드 입력을 하나의 장치에서 효율적으로 처리 가능 ▪ 다양한 편의 기능 - 독서기의 멀티미디어 기능 보강과 메신저, 동영상 자막 처리의 자동화로 초보 사용자에게 편리한 사용자 경험 제공 ▪ VBF(Voice Braille Format) 2.0 지원 - 시각장애인 전용 콘텐츠 포맷 VBF 2.0을 지원함으로써 저작권 보호와 멀티미디어 독서, 학습 환경의 기반 제공
제품특징	▪ 기존 '센스리더 프로페셔널 에디션 베이직(Basic)' ▪ 국내 최초 윈도7 32/64비트 지원 화면낭독 S/W ▪ 웹 접근성 지원 기능과 플래시 지원으로 더욱 편리해진 인터넷 사용자 환경 제공 ▪ 독서기 멀티미디어 기능, 메신저 자동읽기 기능 등의 다양한 사용자 편의 기능 제공 ▪ 다양한 점자정보단말기 점자 입/출력 기능 지원
기대효과	▪ 윈도7이 기본 장착된 노트북 및 브랜드 PC를 자유롭게 구입해 사용할 수 있어 최신 컴퓨터에 대한 접근성을 높이고 소비자 선택의 폭을 최대화 할 수 있음 ▪ 점자 디스플레이와 점자 키보드 지원으로 화면 정보를 정확히 파악할 수 있고 점자를 사용해 입출력 모두를 처리할 수 있어 고령의 시각장애인도 보다 쉽게 컴퓨터를 배울 수 있음
사용가능대상	▪ 육안으로 컴퓨터 모니터를 구분할 수 없는 중증 시각장애인 ▪ 장문의 전자문서를 읽을 때 시력의 피로감을 쉽게 느끼는 저 시력인 ▪ 일상생활(여가, 정보검색 등)에서 컴퓨터를 활용하는 시각장애인
사용방법	▪ 인터넷 인증을 위해 제품 설치 전 사용자번호(ID)를 유저에게 발급함 ▪ 제공된 프로그램 USB를 컴퓨터에 삽입하여 프로그램 설치 ▪ 시스템 재부팅 후 사전에 등록한 사용자번호와 비밀번호를 입력해 인증을 완료함. 단, PC가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 유선 상으로 인증키를 발급받아 디지털 인증서를 생성해야 함
최소PC 요구사항	XP 기준 권장사양 ▪ Pentium4 2.4GHz ▪ 256MB RAM		▪ 400MB HDD 여유 공간 ▪ 사운드카드
유의사항	▪ 복수의 컴퓨터에 설치해 동시에 접속하는 경우, 가장 마지막에 센스리더가 실행된 컴퓨터에서만 사용가능 ▪ 디지털 인증서가 만료되었거나 사용자번호(ID)가 등록되어 있지 않는 경우 30분 뒤에 자동으로 종료됨

제품명	센스리더 프로페셔널
장애유형	시각장애인	제품분야		화면낭독 S/W
제품개요	▪ 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성 출력과 점자 디스플레이로 출력해 주는 화면읽기 프로그램
제품가격	660,000	개인부담금		132,000
제조원	(주)엑스비전테크놀로지/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- (주)엑스비전테크놀로지 (www.xvtech.co.kr) - 주소 : (151-843) 서울시 관악구 봉천동 903-2 광림빌딩 201호 - 담당자 : 노임성 /전화번호 : 02-888-1623 / FAX : 02-888-1624 / M. : 010-8916-6158
개인부담계좌	▪ 계좌번호 : 013664-01-001522 예금주명 : (주)엑스비전테크놀로지
제품사양	▪ 포장 규격: 크기 25(가로) × 31(세로) × 5(높이)cm / 무게 0.7㎏ ▪ 버전: 3.0 ▪ 정품 인증: 인터넷 기반 디지털 인증서 사용 ▪ 제공 음성 엔진: 한국어(유미, 혜련), 영어(Kate), 일본어(Misaki) ▪ 전자사전: 영한, 한영, 국어사전
구성품목	▪ 프로그램 설치용 USB 메모리(센스리더 프로그램, 전자 매뉴얼, 음성강의), 묵자 핸드북, 점자 핸드북
주요기능	▪ 국내 최초 윈도7 64Bit 운영체제 지원 - 다양한 사용자의 요구에 맞도록 고성능 컴퓨팅 환경을 지원함 ▪ 편리한 인터넷 지원 기능 - 한국형 웹 접근성 지침을 준수한 인터넷 기능 개발 - Flash, Flax 개체 지원으로 보다 다양한 웹 체험 기회 제공 ▪ 인터넷 기반의 디지털 인증서 사용 - 소프트웨어 불법 복제 및 저작권 보호를 위해 디지털 인증서를 사용함으로써 컴퓨터 사용 환경에 상관없이 쉽고 안전하게 정품 소프트웨어를 사용할 수 있음 ▪ 점자 디스플레이 및 점자 키보드 지원 - 화면에 출력되는 내용을 점자 디스플레이에 표시 - 점자정보단말기의 점자 키보드를 입력장치로 사용해 화면 읽기와 키보드 입력을 하나의 장치에서 효율적으로 처리 가능 ▪ 다양한 편의 기능 - 독서기의 멀티미디어 기능 보강과 메신저, 동영상 자막 처리의 자동화로 초보 사용자에게 편리한 사용자 경험 제공 ▪ 프로페셔널 사용자를 위한 고급 기능 - 영한, 한영, 국어 전자사전 지원 - 어학학습을 위한 한국어(혜련), 영어(Kate), 일어(misaki) 등 3종의 음성엔진 추가 제공 - 전문적인 오피스 프로그램 활용을 위한 고급기능 지원
제품특징	▪ 기존 '센스리더 프로페셔널 에디션 풀(Full)' ▪ 국내 최초 윈도7 32/64비트 지원 화면낭독 S/W ▪ 웹 접근성 지원 기능과 플래시 지원으로 더욱 편리해진 인터넷 사용자 환경 제공 ▪ 독서기 멀티미디어 기능, 메신저 자동읽기 기능 등의 다양한 사용자 편의 기능 제공 ▪ 다양한 점자정보단말기 점자 입/출력 기능 지원 ▪ 영한/한영/국어 전자사전 제공 ▪ 오피스 계열 프로그램 지원기능 강화 ▪ 영어, 일어, 한국어 음성엔진 추가 제공
기대효과	▪ 사무업무용 SW를 사용해 기안 작성, 통계처리, 보고서 작성, 고객 관리 등을 독립적으로 수행할 수 있어 시각장애인의 업무 생산성을 높임 ▪ 영어 및 일본어 TTS와 전자사전 기능을 결합해 외국어 학습 효과를 극대화할 수 있음 ▪ 인터넷을 통해 뉴스를 보거나 생활정보를 얻을 수 있고, 카페 등의 커뮤니티를 통해 여가활동을 할 수 있음
사용가능대상	▪ 육안으로 컴퓨터 모니터를 구분할 수 없는 중증 시각장애인 ▪ 장문의 전자문서를 읽을 때 시력의 피로감을 쉽게 느끼는 저 시력인 ▪ 사무직 종사자, 직업재활 훈련과정생 및 고등교육 이상 교육생으로 전문적 컴퓨터 활용이 필요한 사용자
사용방법	▪ 인터넷 인증을 위해 제품 설치 전 사용자번호(ID)를 유저에게 발급함 ▪ 제공된 프로그램 USB를 컴퓨터에 삽입하여 프로그램 설치 ▪ 시스템 재부팅 후 사전에 등록한 사용자번호와 비밀번호를 입력해 인증을 완료함. 단, PC가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 유선 상으로 인증키를 발급받아 디지털 인증서를 생성해야 함
최소PC 요구사항	XP 기준 권장사양 ▪ Pentium4 2.4GHz ▪ 1GB RAM		▪ 2.5GB HDD 여유 공간 ▪ 사운드카드
유의사항	▪ 복수의 컴퓨터에 설치해 동시에 접속하는 경우, 가장 마지막에 센스리더가 실행된 컴퓨터에서만 사용 가능 ▪ 디지털 인증서가 만료되었거나 사용자번호(ID)가 등록되어 있지 않는 경우 30분 뒤에 자동으로 종료됨

제품명	업그레이드용 센스리더 프로페셔널
장애유형	시각장애인	제품분야		화면낭독 S/W
제품개요	▪ 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성 출력과 점자 디스플레이로 출력해 주는 화면읽기 프로그램 ※ 기존의 센스리더 버전을 센스리더 프로페셔널 버전으로 업그레이드 해주는 제품으로 센스리더 제품을 반드시 보유하고 있어야 함
제품가격	350,000	개인부담금		70,000
제조원	(주)엑스비전테크놀로지/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	▪ (주)엑스비전테크놀로지 (www.xvtech.co.kr) ▪ 주소 : (151-843) 서울시 관악구 봉천동 903-2 광림빌딩 201호 ▪ 담당자 : 노임성 /전화번호 : 02-888-1623 / FAX : 02-888-1624 / M. : 010-8916-6158
개인부담계좌	계좌번호 : 예금주명 : (주)엑스비전테크놀로지
제품사양	▪ 포장 규격: 크기 25(가로) × 31(세로) × 5(높이)cm / 무게 0.7㎏ ▪ 버전: 3.0 ▪ 정품 인증: 디지털 인증서 사용 ▪ 제공 음성 엔진: 한국어(유미, 혜련), 영어(Kate), 일본어(Misaki) ▪ 전자사전: 영한, 한영, 국어사전
구성품목	▪ 프로그램 설치용 USB 메모리(센스리더 프로그램, 전자 매뉴얼, 음성강의), 묵자 핸드북, 점자 핸드북
주요기능	▪ 국내 최초 윈도7 64Bit 운영체제 지원 - 다양한 사용자의 요구에 맞도록 고성능 컴퓨팅 환경을 지원함 ▪ 편리한 인터넷 지원 기능 - 한국형 웹 접근성 지침을 준수한 인터넷 기능 개발 - Flash, Flax 개체 지원으로 보다 다양한 웹 체험 기회 제공 ▪ 인터넷 기반의 디지털 인증서 사용 - 소프트웨어 불법 복제 및 저작권 보호를 위해 디지털 인증서를 사용함으로써 컴퓨터 사용 환경에 상관없이 쉽고 안전하게 정품 소프트웨어를 사용할 수 있음 ▪ 점자 디스플레이 및 점자 키보드 지원 - 화면에 출력되는 내용을 점자 디스플레이에 표시 - 점자정보단말기의 점자 키보드를 입력장치로 사용해 화면 읽기와 키보드 입력을 하나의 장치에서 효율적으로 처리 가능 ▪ 다양한 편의 기능 - 독서기의 멀티미디어 기능 보강과 메신저, 동영상 자막 처리의 자동화로 초보 사용자에게 편리한 사용자 경험 제공 ▪ 프로페셔널 사용자를 위한 고급 기능 - 영한, 한영, 국어 전자사전 지원 - 어학학습을 위한 한국어(혜련), 영어(Kate), 일어(misaki) 등 3종의 음성엔진 추가 제공 - 전문적인 오피스 프로그램 활용을 위한 고급기능 지원
제품특징	▪ 기존 '업그레이드용 센스리더 프로페셔널 에디션 풀(Full)' ▪ 국내 최초 윈도7 32/64비트 지원 화면낭독 S/W ▪ 웹 접근성 지원 기능과 플래시 지원으로 더욱 편리해진 인터넷 사용자 환경 제공 ▪ 독서기 멀티미디어 기능, 메신저 자동읽기 기능 등의 다양한 사용자 편의 기능 제공 ▪ 다양한 점자정보단말기 점자 입/출력 기능 지원 ▪ 영한/한영/국어 전자사전 제공 ▪ 오피스 계열 프로그램 지원기능 강화 ▪ 영어, 일어, 한국어 음성엔진 추가 제공
기대효과	▪ 사무업무용 SW를 사용해 기안 작성, 통계처리, 보고서 작성, 고객 관리 등을 독립적으로 수행할 수 있어 시각장애인의 업무 생산성을 높임 ▪ 영어 및 일본어 TTS와 전자사전 기능을 결합해 외국어 학습 효과를 극대화할 수 있음 ▪ 기존 센스리더 사용자에게 경제적 비용으로 최신 센스리더를 업그레이드할 수 있는 기회 제공
사용가능대상	▪ 육안으로 컴퓨터 모니터를 구분할 수 없는 중증 시각장애인 ▪ 장문의 전자문서를 읽을 때 시력의 피로감을 쉽게 느끼는 저 시력인 ▪ 사무직 종사자, 직업재활 훈련과정생 및 고등교육 이상 교육생으로 전문적 컴퓨터 활용이 필요한 사용자
사용방법	▪ 인터넷 인증을 위한 사용자번호 확인(기존 센스리더 ID와 비밀번호) ▪ 제공된 프로그램 USB를 컴퓨터에 삽입하여 프로그램 설치 ▪ 시스템 재부팅 후 사전에 등록한 사용자번호와 비밀번호를 입력해 인증을 완료함. 단, PC가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 유선 상으로 인증키를 발급받아 디지털 인증서를 생성해야 함.
최소PC 요구사항	XP 기준 권장사양 ▪ Pentium4 2.4GHz ▪ 1GB RAM		▪ 2.5GB HDD 여유 공간 ▪ 사운드카드
유의사항	▪ 센스리더 파워에디션 또는 베이직 정품 사용자만 이용할 수 있음 ▪ 복수의 컴퓨터에 설치해 동시에 접속하는 경우, 가장 마지막에 센스리더가 실행된 컴퓨터에서만 사용 가능 ▪ 디지털 인증서가 만료되었거나 사용자번호(ID)가 등록되어 있지 않는 경우 30분 뒤에 자동으로 종료됨

제품명	Korean JAWS Professional
장애유형	시각장애인	제품분야		화면낭독프로그램
제품개요	컴퓨터를 사용하는 전문직 종사자, 대학 이상 학생 시각장애인에게 적합한 고급기능을 갖춘 화면읽기프로그램
제품가격	1,250,000	개인부담금		225,000
제조원	Freedom Scientific / 미국	품질보증기간		24개월
납품자	- 실로암시각장애인복지회 (http://www.silwel.or.kr) - 주소 : (151-843)서울특별시 관악구 은천동 931-7 - 담당자 : 정다운 / 전화번호 : 02-880-0845 / FAX : 02-887-1120
개인부담계좌	계좌번호 : 012401-01-009745 (우체국) 예금주명 : 실로암시각장애인복지회
제품사양	- 제품명 : Korean JAWS Professional - 버 전 : 11.0.1430 - 지원 운영체제 : Windows XP, VISTA, 7, 2003 Server, 2008 Server - 정품 인증 : 라이선스 키를 통한 인터넷 인증 - 제공음성엔진 : VoiceText Sapi 5, RealSpeak Solo Direct, Eloquence
구성품목	- Korean JAWS 설치 CD 1개 - Voice Text 설치 CD 1개 - 사용설명서 1권 - 점자 퀵 가이드 1권		- 설치 가이드 1부 - 점자 설치가이드 1부 - 점자 스티커 1개 - 품질 보증서 1부
주요기능	- 웹 표준을 따르는 페이지에 대한 최적의 접근성을 지원 - JAWS Script 언어를 제공하여 윈도우즈 기반 하에서 동작하는 프로그램들이 화면에 보여주는 정보를 사용자가 원하는 대로 표현할 수 있음 - MS-Office, 통계 프로그램, Visual Studio, 닷넷 같은 특수 응용 프로그램을 지원하여 일반인의 도움 없이 문서, 자료 등의 제작, 수정이 가능 - Power Braille, Braille Lite, Seika 등의 다양한 국내외 점자 디스플레이를 통하여 화면정보를 출력 - JAWS Tandem 기술을 이용하여 물리적으로 떨어져 있는 곳의 다른 스크린리더를 컨트롤할 수 있음
제품특징	- JAWS는 미국의 Freedom Scientific에서 개발된 프로그램으로 세계 50여 개국 17개의 언어를 지원하는 강력한 스크린리더 프로그램 - Korean JAWS는 이를 한글화하여 제작된 프로그램이며, 한국인에게 익숙한 보이스텍스트 음성엔진을 탑재하였음
기대효과	- 특수 응용프로그램과, 고급 기능 지원을 통해 시각장애인의 전문적인 컴퓨터 사용능력 향상 됨. - 화면의 정보를 최대한 정확하게 읽을 수 있어 컴퓨터를 이용한 원활한 정보습득이 가능 함.
사용가능대상	- 키보드를 통한 컴퓨터 사용이 가능한 시각장애인 - 컴퓨터를 사용하는 전문직 종사자, 관련 분야를 학습하는 학생 시각장애인 - 전문적인 컴퓨터 사용을 원하는 시각장애인
사용방법	- 음성 안내에 따라 JAWS 소프트웨어를 설치 - 메뉴의 ‘옵션’ > ‘기본’항목을 선택하여 기본 설정 창을 연 후 JAWS를 자동시작하도록 설정 - 인터넷이 연결된 상태에서 라이선스 키를 입력하여 정품인증 - 윈도우즈가 실행됨과 동시에 JAWS 프로그램이 실행되며, 이후에는 키보드를 사용하여 윈도우즈 화면을 읽을 수 있음 - JAWS가 실행되고 있는 상태에서 각각의 응용프로그램들을 실행하고 윈도우즈의 일반 키 및 JAWS에 등록된 단축키들을 이용하여 해당 응용프로그램을 사용 - 환경설정이 필요할 시, Insert + J를 눌러 JAWS 윈도우를 활성화한 후, Alt키를 눌러 메뉴 실행
최소PC 요구사항	- 마이크로소프트 Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 운영체제가 설치된 PC - 200MB이상의 하드디스크 여유 공간 - 16bit 컬러, 800x600 해상도 이상의 디스플레이 - 윈도우, JAWS와 호환 가능한 사운드 장치
유의사항	- 정품인증을 받지 않은 경우, 40분 후에 자동으로 종료됨

제품명	Korean JAWS Standard
장애유형	시각장애인	제품분야		화면낭독프로그램
제품개요	컴퓨터를 사용하는 전문직 종사자, 대학 이상 학생 시각장애인에게 적합한 고급기능을 갖춘 화면읽기프로그램
제품가격	1,050,000	개인부담금		205,000
제조원	Freedom Scientific / 미국	품질보증기간		24개월
납품자	- 실로암시각장애인복지회 (http://www.silwel.or.kr) - 주소 : (151-843)서울특별시 관악구 은천동 931-7 - 담당자 : 정다운 / 전화번호 : 02-880-0845 / FAX : 02-887-1120
개인부담계좌	계좌번호 : 012401-01-009745 (우체국) 예금주명 : 실로암시각장애인복지회
제품사양	- 제품명 : Korean JAWS Standard - 버 전 : 11.0.1430 - 지원 운영체제 : Windows XP home, VISTA home basic, VISTA home Premium, 7 home Premium - 정품 인증 : 라이선스 키를 통한 인터넷 인증 - 제공음성엔진 : VoiceText Sapi 5, RealSpeak Solo Direct, Eloquence
구성품목	- Korean JAWS 설치 CD 1개 - Voice Text 설치 CD 1개 - 사용설명서 1권 - 점자 퀵 가이드 1권		- 설치 가이드 1부 - 점자 설치가이드 1부 - 점자 스티커 1개 - 품질 보증서 1부
주요기능	- 웹 표준을 따르는 페이지에 대한 최적의 접근성을 지원 - JAWS Script 언어를 제공하여 윈도우즈 기반 하에서 동작하는 프로그램들이 화면에 보여주는 정보를 사용자가 원하는 대로 표현할 수 있음 - MS-Office, 통계 프로그램, Visual Studio, 닷넷 같은 특수 응용 프로그램을 지원하여 일반인의 도움 없이 문서, 자료 등의 제작, 수정이 가능 - Power Braille, Braille Lite, Seika 등의 다양한 국내외 점자 디스플레이를 통하여 화면정보를 출력 - JAWS Tandem 기술을 이용하여 물리적으로 떨어져 있는 곳의 다른 스크린리더를 컨트롤할 수 있음
제품특징	- JAWS는 미국의 Freedom Scientific에서 개발된 프로그램으로 세계 50여 개국 17개의 언어를 지원하는 강력한 스크린리더 프로그램 - Korean JAWS는 이를 한글화하여 제작된 프로그램이며, 한국인에게 익숙한 보이스텍스트 음성엔진을 탑재하였음
기대효과	- 특수 응용프로그램과, 고급 기능 지원을 통해 시각장애인의 전문적인 컴퓨터 사용능력 향상 됨. - 화면의 정보를 최대한 정확하게 읽을 수 있어 컴퓨터를 이용한 원활한 정보습득이 가능 함.
사용가능대상	- 키보드를 통한 컴퓨터 사용이 가능한 시각장애인 - 컴퓨터를 사용하는 전문직 종사자, 관련 분야를 학습하는 학생 시각장애인 - 전문적인 컴퓨터 사용을 원하는 시각장애인
사용방법	- 음성 안내에 따라 JAWS 소프트웨어를 설치 - 메뉴의 ‘옵션’ > ‘기본’항목을 선택하여 기본 설정 창을 연 후 JAWS를 자동시작하도록 설정 - 인터넷이 연결된 상태에서 라이선스 키를 입력하여 정품인증 - 윈도우즈가 실행됨과 동시에 JAWS 프로그램이 실행되며, 이후에는 키보드를 사용하여 윈도우즈 화면을 읽을 수 있음 - JAWS가 실행되고 있는 상태에서 각각의 응용프로그램들을 실행하고 윈도우즈의 일반 키 및 JAWS에 등록된 단축키들을 이용하여 해당 응용프로그램을 사용 - 환경설정이 필요할 시, JAWS Key + J를 눌러 JAWS 윈도우를 활성화한 후, Alt키를 눌러 메뉴 실행
최소PC 요구사항	- 마이크로소프트 Windows XP home, VISTA home basic, VISTA home Premium, 7 home Premium의 운영체제가 설치된 PC - 200MB이상의 하드디스크 여유 공간 - 16bit 컬러, 800x600 해상도 이상의 디스플레이 - 윈도우, JAWS와 호환 가능한 사운드 장치
유의사항	- 정품인증을 받지 않은 경우, 40분 후에 자동으로 종료됨 - 해당 제품은 Windows XP home, VISTA home basic, VISTA home Premium, 7 home Premium 이외의 운영체제에서는 정품인증이 불가능하므로 제품 구매시 자신의 운영체제 버전을 반드시 확인하고 구매해야 함

제품명	실로암보이스 Professional
장애유형	시각장애인	제품분야		화면낭독프로그램
제품개요	컴퓨터의 전반적인 동작상태를 시각장애인에게 음성으로 출력해주는 화면읽기 프로그램
제품가격	250,000	개인부담금		50,000
제조원	실로암시각장애인복지회	품질보증기간		24개월
납품자	- 실로암시각장애인복지회 (http://www.silwel.or.kr) - 주소 : (151-843)서울특별시 관악구 은천동 931-7 - 담당자 : 정다운 / 전화번호 : 02-880-0845 / FAX : 02-887-1120
개인부담계좌	계좌번호 : 012401-01-009745 (우체국) 예금주명 : 실로암시각장애인복지회
제품사양	- 제품명 : 실로암보이스 Professional - 버 전 : 1.0.1.0 - 지원 운영체제 : Windows XP, Windows VISTA 32bit, Windows 7 32bit - 정품 인증 : 최초 구매시 ID와 비밀번호를 등록하여 정품 인증을 하고 다음 시행부터는 인터넷 자동인증 - 제공음성엔진 : VoiceText Sapi 5
구성품목	- 실로암보이스 Professional 설치 CD 1개 - 사용매뉴얼 1권 - 점자 단축키 매뉴얼 1권		- 설치 가이드 1부 - 품질 보증서 1부
주요기능	- Windows Vista 32bit, Windows 7 32bit 지원 - 정품 인증 시 인터넷을 통한 인증 방식 지원 - 인터넷을 통한 자동 업데이트 지원. - 기존의 팝업메뉴 구조에서 윈도우 메뉴 구조로 변경하여 사용자 편의성 향상. - MS 워드, 엑셀, 파워포인트 등 MS Office 프로그램의 지원 강화. - 플래시 지원 등 인터넷 읽기 기능과 편의기능 강화.
제품특징	- 실로암보이스 Professional은 실로암시각장애인복지회에서 2000년에 개발한 드림보이스를 개선 및 보강한 제품으로 Windows 7을 지원하며 인터넷을 통한 자동업데이트가 지원되고, MS Office, 플래시 지원 등 인터넷 읽기 기능과 편의 기능이 강화되었음 - 한국인에게 익숙한 보이스텍스트 음성엔진을 탑재하였음.
기대효과	- 시각장애인의 컴퓨터를 이용한 정보접근성을 향상시켜 업무 및 학업 능률을 향상시킴 - 컴퓨터를 처음 시작하는 시각장애인들에게 실로암보이스를 이용하여 멀티미디어 프로그램, 인터넷 등을 활용한 여가 생활의 질을 향상시킴
사용가능대상	- 키보드를 통한 컴퓨터 사용이 가능한 시각장애인 - 컴퓨터를 사용하고자 하는 모든 시각장애인
사용방법	- 음성 안내에 따라 실로암보이스 소프트웨어를 설치 - 설치 후 Control + Alt + V 를 눌러 실로암보이스 실행. - 인터넷이 연결된 상태에서 발급받은 아이디와 패스워드를 입력하여 사용자인증을 받음. - 프로그램이 실행된 이후에는 키보드를 사용하여 윈도우즈 화면을 읽을 수 있음. - 실로암보이스가 실행중인 상태에서 각각의 응용프로그램들을 실행하고 윈도우즈의 일반 키 및 실로암보이스에 등록된 단축키들을 이용하여 해당 응용프로그램을 사용. - 환경설정이 필요할 시, Control+\를 눌러 실로암보이스 윈도우를 활성화한 후, Alt 키를 눌러 메뉴를 실행.
최소PC 요구사항	- 프로세서 : 1GHz 이상의 프로세서 - 운영체제 : MS Windows XP, Vista 32bit, 7 32bit - 메 모 리 : 1GB 이상 - 하드디스크 : 1GB 이상 - 윈도우즈 호환 사운드 장치
유의사항	- 정품인증을 받지 않은 경우, 30분 후에 자동으로 종료됨

제품명	스마트뷰시너지 HD SI 22
장애유형	시각장애인	제품분야	탁상형 독서확대기
제품개요	HD 카메라의 고해상도 선명한 이미지를 22인치 모니터를 통해서 확대해 보는 최신 독서확대기
제품가격	3,450,000	개인부담금	445,000
제조원	Humanware/캐나다	품질보증기간	24개월
납품자	- (주)헨디인터내셔날월드 (www.hendi.org) - 주소 : (120-854)서울시 서대문구 홍제동 137-2번지 201호 - 담당자 : 이영림 /전화번호 : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442
개인부담계좌	계죄번호 : 011783-01-002251(우체국) 예금주명 : (주)헨디인터내셔날월드
제품사양	- 크기 : 50.8×53.3×53.3 cm - 모니터 : 22인치 와이드 LCD - 무게 : 15.7 kg - 화면모드 : 칼라, 흑백, 고대비(16색) - 배율 : 2.4배~75배
구성품목	- 본체(모니터 포함) 1대 - 전원선 1개 - 한글사용설명서 1권
주요기능	- HD SI 카메라 : 기존대비 3배 밝은 고해상도 화면 제공 - 높이, 각도를 자유롭게 조절 - 22인치 와이드 LCD 모니터 장착 - 자동초점 및 초점고정 - 강력한 눈부심 방지 : 0~100% 세밀한 밝기조절 - 초기화 : 공장출고시의 시스템 복원 - 고장율 제로화계획 : 26년 기술노하우로 고장율 최소화
제품특징	- 고해상도 화면 : HD SI(Super Image) 카메라 장착으로 기존보다 3배 밝고 선명한 화면 제공 - 22인치 와이드 LCD 모니터 장착
기대효과	- 선명한 해상도로 장시간 독서를 필요로 하는 시각장애인의 정보접근성과 만족도를 높힘
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 시각장애인 1~6급
사용방법	- 전원을 누른다. - 확대버튼으로 배율을 맞춘다. - 글자를 볼때는 텍스트모드로, 그림(칼라)를 볼때는 칼라버튼을 선태한다. - 글자, 그림을 볼 때 화면밝기를 따로 조절해야 한다. - 메인메뉴(칼라버튼 2초간 누름)에서 각종 원하는 옵션을 선택한다.
최소PC 요구사항	- PC 필요없음
유의사항	- 제품이동시 XY테이블(독서테이블)을 잠그고, 모니터 지지대 잠근키를 꽂고 이동한다.

제품명	토파즈 XL HD 22
장애유형	시각장애인	제품분야	탁상형 독서확대기
제품개요	HD 카메라의 고해상도 선명한 이미지를 22인치 모니터를 통해서 확대해 보는 최신 독서확대기
제품가격	3,300,000	개인부담금	430,000
제조원	Freedom Scientific /미국	품질보증기간	24개월
납품자	- (주)헨디인터내셔날월드 (www.hendi.org) - 주소 : (120-854)서울시 서대문구 홍제동 137-2번지 201호 - 담당자 : 이영림 /전화번호 : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442
개인부담계좌	계죄번호 : 011783-01-002251(우체국) 예금주명 : (주)헨디인터내셔날월드
제품사양	- 크기 : 43.7×43.9×63.5 cm - 모니터 : 22인치 와이드 LCD - 무게 : 19.1 kg - 화면모드 : 칼라, 흑백, 고대비(30색) - 배율 : 1.8배~66배
구성품목	- 본체(모니터 포함) 1대 - 전원선 1개 - PC 케이블 - 한글사용설명서 1권
주요기능	- HD카메라 : 고해상도 화면 제공 - 22인치 와이드 LCD 모니터 장착 - 배율 1.8배~66배 (저배율 사용자에게 유용) - PC 공유 : 1개 모니터로 PC와 확대기 공유 - 초기화 : 공장출고시의 시스템 복원 - 고대비모드 : 30색상 지원 - 밝기조절, 자동초점 및 초점고정 - 독서테이블 원버튼 잠금으로 편리한 조작
제품특징	- 고해상도 화면 : HD 카메라 장착으로 기존보다 밝고 선명한 이미지 구현 - 22인치 와이드 LCD 모니터 장착
기대효과	- 선명한 해상도로 장시간 독서를 필요로 하는 시각장애인의 정보접근성과 만족도를 높힘 - 최소배율이 1.8배율이므로 저배율 선호하는 시각장애인에게 유용
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 시각장애인 1~6급
사용방법	- 전원을 누른다. - 확대버튼으로 배율을 맞춘다. - 글자를 볼때는 텍스트모드로, 그림(칼라)를 볼때는 칼라버튼을 선태한다. - 글자, 그림을 볼 때 화면밝기를 따로 조절해야 한다. - 메인메뉴(초점고정버튼 10초간 누름)에서 각종 원하는 옵션을 선택한다.
최소PC 요구사항	- 해당없음 (단, PC공유기능을 사용하려면 PC가 있어야 함)
유의사항	- 제품이동시 모니터 팔 잠금버튼으로 고정시킨후 이동시킨다. - 제품을 들때는 본체 바닥과 지지대를 잡는다.

제품명	비디오메틱 룩스
장애유형	시각장애인	제품분야	독서확대기
제품개요	저시력인들이 사용할 수 있는 탁상용 독서확대기로 HD해상도와 22인치의 모니터를 탑재한 독서확대기입니다.
제품가격	\3,650,000	개인부담금	465,000
제조원	(주)리이네커/독일	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)어니스트비전 (www.honestvison.co.kr) - 주소 : (402-855)인천시 남구 주안2동 1423-16 4층 - 담당자 : 이환영 /전화번호 : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / M. : 010-9271-3355
개인부담계좌	계죄번호 : 103556-01-011371(우체국) 예금주명 : (주)어니스트비전
제품사양	- 크기 : 51.5×67×60 cm - 무게 : 20kg - HD : 20 인치 TFT 모니터 - HD해상도 : 14400*900 - X3~X109 확대비율 - X/Y 테이블, 메모리 기능, 윈도우마커, 라인 마커
구성품목	- 본체 1대 - 매뉴얼 1권 - 케이블 1개 - 전원 어댑터 1개
주요기능	- 최신 기술인 고해상도(HD)카메라 시스템을 사용 - 인체공학적 연결장치(arm)에 의한 위치조정가능 - TFT모니터 및 고해상도(HD)기술로 선명한 이미지와 깜박거림 및 흔들림 방지 - 탈부착식 컨트롤 패널 및 메모리 기능 - 다양한 작동모드를 사용할 수 있음 - 읽기 기능 및 쓰기 기능 - 자동 초점 기능
제품특징	- HD화질의 높은 해상도 14400 * 900 픽셀 - 22인치 모니터 - 프로그레시브 스캔 방식을 구현하여 1초에 60프레임 구현 - 3.4배~120배까지 확대 가능 - 인체공학적 연결 장치에 의한 위치 조정 가능
기대효과	- 시각장애인의 문자 접근성 향상 - 시각장애인들의 사회참여 확대 및 일상생활의 불편함 해소
사용가능대상	- 저시력 시각장애인
사용방법	- 전원 공급 케이블 연결 - on/off 스위치 작동 - 확대할 문서 및 도서 X/Y 테이블 위에 올림 - 컨트롤 패널을 사용하여 적정한 비율 설정 - 5가지의 색상 전환모드 활용
최소PC 요구사항	- PC 필요없음
유의사항	- 고대비 설정 후에는 밝기 조절 버튼을 돌려 자신에게 맞는 화면을 설정 하신 후 시청하시기 바랍니다. 장시간 사용을 안하실 때에는 전원을 꺼두시는 것이 좋습니다.

제품명	라이프스타일HD/22
장애유형	시각장애	제품분야		독서확대기
제품개요	HD급 카메라 및 특허기술을 적용한 고화질과 고대비의 혁신적인 독서확대기, 인체공학적인 설계로 사용이 편리하며 와이드형 22인치 모니터를 제공
제품가격	3,500,000	개인부담금		450,000원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 크기: 가로 49 x 세로 55 x 높이 53cm - 무게: 18.25kg(모니터 포함) - LCD 화면 : 와이드형 22인치 - 확대배율: 2.5배~95배		- 모니터 일체형 모델 - 전환가능색상: 32가지 색상모드 - 인터페이스: DVI-in - 편리한 X-Y Table 제공
구성품목	- 본체(HD급 카메라, X-Y Table 일체형) - 22인치 와이드형 LCD모니터(Arm포함) - 컨트롤러		- 한글 사용설명서 - 파워케이블 (1개), DVI케이블 (1개)
주요기능	- 배율 : 2.5배~95배 - 32가지 색상모드 지원 - Text 및 Picture 모드 제공 - 직관적인 구조의 콘트롤러 제공		- 콘트라스트 조절 기능 - 자동초점 / 초점 고정 - 라인 및 윈도우 마커 - 모니터를 PC 모니터로 사용기능
제품특징	- 22“의 대형 와이드형 모니터 제공 - 당사보유 특허 및 HD급 카메라 기술을 적용하여 고화질과 고대비의 영상제공 - 기본 7가지 색상모드에서 총32가지 색상으로 변경사용 가능 - 세계최초로 글자 판독이 편리한 Text모드와 Picture모드 제공 - 사용자 눈의 피로를 최소화하기 위하여 최적의 모니터를 선택 하였고, 특허기술과 이미지 처리 기술로 글자의 잔상 및 뭉개짐 현상을 최소화 함 - 카메라의 자동초점 기능 및 초점 고정 기능 - 라인 및 윈도우 마커 제공 - 자유롭게 모니터 높이와 각도조절을 할 수 있는 인체공학적인 설계 제품 - 매립형 레일 구조의 안전한 X-Y 테이블 제공 - 20여 국가에 수출하여 검증된 국산제품으로 AS가 편리
기대효과	- HD급으로 기존 SD급 독서확대기보다 2.7배의 선명한 화질을 제공하여 저시력장애인의 인쇄물 판독 능력을 혁신적으로 향상시킴 - 인쇄물의 자간을 넓혀주는 ‘텍스트 모드’기능은 인쇄물 판독에 매우 유용함 - 대형 22“의 독서확대기 모니터를 PC의 모니터(DVI방식)로 사용이 가능하며 책상의 공간 활용에도 유용함
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 저시력장애인(시각장애 1~6급)
사용방법	- 모니터 하단, 컨트롤러의 우측 전원버튼을 눌러 전원을 켬 - X-Y 테이블에 판독을 위한 인쇄물(책), 사진을 올려놓고 모니터의 높이와 각도조정 - 컨트롤러의 각 버튼을 이용하여 배율, 색상, 콘트라스트, 마커 등의 화면설정 기능 - 필요에 따라서 X-Y 테이블을 이동하면서 인쇄물 내용을 읽음
최소PC 요구사항	- PC없이 독립적으로 독서확대기로 사용이 가능함 - 독서확대기의 모니터를 PC와 연결하기 위해서는 PC에 DVI 포트가 제공되어야 함
사용시 유의사항	- 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	라이프스타일HD/19
장애유형	시각장애	제품분야		독서확대기
제품개요	HD급 카메라 및 특허 기술을 적용한 고화질과 고대비의 혁신적인 독서확대기, 인체공학적인 설계로 사용이 편리하며 와이드형 19인치 모니터를 제공
제품가격	3,300,000원	개인부담금		430,000원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 크기: 가로 49 x 세로 44 x 높이 51cm - 무게: 16.5kg(모니터 포함) - LCD 화면 : 와이드형 19인치 - 확대배율: 2배~84배		- 모니터 일체형 모델 - 전환가능색상: 32가지 색상모드 - 인터페이스: DVI-in - 편리한 X-Y Table 제공
구성품목	- 본체(HD급 카메라, X-Y Table 일체형) - 19인치 와이드형 LCD모니터(Arm포함) - 컨트롤러		- 한글 사용설명서 - 파워케이블 (1개), DVI케이블 (1개)
주요기능	- 배율 : 2배~84배 - 32가지 색상모드 지원 - Text 및 Picture 모드 제공 - 직관적인 구조의 콘트롤러 제공		- 콘트라스트 조절 기능 - 자동초점 / 초점 고정 - 라인 및 윈도우 마커 - 모니터를 PC 모니터로 사용기능
제품특징	- 당사보유 특허 및 HD급 카메라 기술을 적용하여 고화질과 고대비의 영상제공 - 기본 7가지 색상모드에서 총32가지 색상으로 변경사용 가능 - 세계최초로 글자 판독이 편리한 Text모드와 Picture모드 제공 - 사용자 눈의 피로를 최소화하기 위하여 최적의 모니터를 선택 하였고, 특허기술과 이미지 처리 기술로 글자의 잔상 및 뭉개짐 현상을 최소화 함 - 카메라의 자동초점 기능 및 초점 고정 기능 - 라인 및 윈도우 마커 제공 - 자유롭게 모니터 높이와 각도조절을 할 수 있는 인체공학적인 설계 제품 - 매립형 레일 구조의 안전한 X-Y 테이블 제공 - 20여 국가에 수출하여 검증된 국산제품으로 AS가 편리
기대효과	- HD급으로 기존 SD급 독서확대기보다 2.7배의 선명한 화질을 제공하여 저시력장애인의 인쇄물 판독 능력을 혁신적으로 향상시킴 - 인쇄물의 자간을 넓혀주는 ‘텍스트 모드’기능은 인쇄물 판독에 매우 유용함 - 대형 22“의 독서확대기 모니터를 PC의 모니터(DVI방식)로 사용이 가능하며 책상의 공간 활용에도 유용함
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 저시력장애인(시각장애 1~6급)
사용방법	- 모니터 하단, 컨트롤러의 우측 전원버튼을 눌러 전원을 켬 - X-Y 테이블에 판독을 위한 인쇄물(책), 사진을 올려놓고 모니터의 높이와 각도조정 - 컨트롤러의 각 버튼을 이용하여 배율, 색상, 콘트라스트, 마커 등의 화면설정 기능 - 필요에 따라서 X-Y 테이블을 이동하면서 인쇄물 내용을 읽음
최소PC 요구사항	- PC없이 독립적으로 독서확대기로 사용이 가능함 - 독서확대기의 모니터를 PC와 연결하기 위해서는 PC에 DVI 포트가 제공되어야 함
사용시 유의사항	- 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	라이프스타일/19
장애유형	시각장애	제품분야		독서확대기
제품개요	인체공학적인 구조의 19인치 와이드형 독서확대기로 특허기술이 적용되어 고대비와 선명한 화질을 제공함
제품가격	2,960,000원	개인부담금		396,000원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 크기: 가로 49 x 세로 44 x 높이 51cm - 무게: 16.5kg(모니터 포함) - 확대배율: 3배~74배 - LCD 화면 : 와이드형 19인치		- 모니터 일체형 모델 - 전환가능색상: 32가지 색상모드 - 인터페이스: DVI-in - 편리한 X-Y Table 제공
구성품목	- 본체(카메라, X-Y Table 일체형) - 19인치 와이드형 LCD모니터(Arm포함) - 컨트롤러		- 한글 사용설명서 - 파워케이블 (1개), DVI케이블 (1개)
주요기능	- 배율 : 3배~74배(19“모니터 기준) - 32가지 색상모드 지원 - Text 및 Picture 모드 제공 - 직관적인 구조의 콘트롤러 제공		- 콘트라스트 조절 기능 - 자동초점 / 초점 고정 기능 - 라인 및 윈도우 마커 - 모니터를 PC 모니터로 사용기능
제품특징	- 당사의 ‘센스뷰 데스크탑’을 획기적으로 개선한 기기로 ‘영상 이진화’ 특허기술을 적용하여 선명하고 깨끗한 고대비 화질 제공 - 기본 7가지 색상모드에서 총32가지 색상으로 변경사용 가능 - 세계최초로 글자 판독이 편리한 Text모드와 Picture모드 제공 - 사용자 눈의 피로를 최소화하기 위하여 최적의 모니터를 선택 하였고, 특허기술과 이미지 처리 기술로 글자의 잔상 및 뭉개짐 현상을 최소화 함 - 카메라의 자동초점 기능 및 초점 고정 기능 - 라인 및 윈도우 마커 제공 - 모니터를 자유롭게 높이와 각도조절이 가능한 인체공학적인 설계 제품 - 매립형 레일 구조의 안전한 X-Y 테이블 제공 - 20여 국가에 수출하여 검증된 국산제품으로 AS가 편리
기대효과	- 저시력장애인의 독서에 반드시 필요한 독서확대기로 서적, 공문서, 출력물, 사진 등 다양한 인쇄물에 대한 판독과 쓰기 기능을 통한 문서작성이 편리함 - 국산 제품으로 기술지원 및 AS가 편리합니다. - 독서확대기의 모니터를 PC의 모니터로 활용(DVI포트)하여 공간 활용이 편리
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 저시력장애인(시각장애 1~6급)
사용방법	- 모니터 하단, 컨트롤러의 우측 전원버튼을 눌러 전원을 켬 - X-Y 테이블에 판독을 위한 인쇄물(책), 사진을 올려놓고 모니터의 높이와 각도조정 - 컨트롤러의 각 버튼을 이용하여 배율, 색상, 콘트라스트, 마커 등의 화면설정 기능 - 필요에 따라서 X-Y 테이블을 이동하면서 인쇄물 내용을 읽음
최소PC 요구사항	- PC없이 독립적으로 독서확대기로 사용이 가능함 - 독서확대기의 모니터를 PC와 연결하기 위해서는 PC에 DVI 포트가 제공되어야 함
사용시 유의사항	- 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	멀티뷰
장애유형	시각장애인	제품분야	탁상형 독서확대기
제품개요	카메라를 회전하여 원거리, 중거리, 근거리 등을 자유롭게 확대해서 보는 다목적 독서확대기
제품가격	2,750,000	개인부담금	375,000
제조원	Optelec/네덜란드	품질보증기간	24개월
납품자	- (주)헨디인터내셔날월드 (www.hendi.org) - 주소 : (120-854)서울시 서대문구 홍제동 137-2번지 201호 - 담당자 : 이영림 /전화번호 : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442
개인부담계좌	계죄번호 : 011783-01-002251(우체국) 예금주명 : (주)헨디인터내셔날월드
제품사양	- 크기 : 55×48×21 mm - 무게 : 11.5 kg - 화면 : 19인치 LCD모니터
구성품목	- 본체 1대 - 한글사용설명서 1권 - 전원선 1개 - 슬림독서테이블 1개 - 유선리모컨 1개 - 이동형 가방 1개
주요기능	- 배율 3.5x~79x - 다목적 용도 : 근거리(인쇄물), 중거리(얼굴보기), 원거리(칠판보기) - 자동초점 및 초점고정 - 유선리모컨 : 유선연결로 안정성 확보
제품특징	- 카메라가 회전하므로 원거리(칠판), 중거리(얼굴), 근거리(인쇄물)를 확대 - 휴대가방으로 이동이 간편 - 유선리모컨으로 고장없는 안정성 제공
기대효과	- 시각장애인이 학교에서 칠판을 볼 때 정보접근성을 향상시킴 - 원거리, 중거리, 근거리를 모두 봐야 하는 시각장애인의 정보접근성을 높힘
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 시각장애인 1~6급
사용방법	- 전원버튼을 누른다. - 카메라를 보고자 하는 곳에 맞춘다. - 근거리를 볼때는 보조렌즈를 닫고 원거리를 볼 때는 보조렌즈를 연다. - 필요시 유선리모콘을 사용한다.
최소PC 요구사항	- PC 필요없음
유의사항	- 전원선을 뽑은후 제품을 이동한다. - PC 공유 불가

제품명	아크로뱃LCD
장애유형	시각장애유형	제품분야		독서확대기
제품개요	- 저시력 시각장애인들이 책이나 신문 등을 확대, 원거리 확대, 거울 기능 등 다양한 기능을 복합적으로 사용할 수 있는 시각장애인용 보조기기.
제품가격	3,000,000	개인부담금		400,000
제조원	제조원 : Enhanced Vision / U.S.A 수입원 : (주)한리텍 / 대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- (주)한리텍 (http://www.hanleetech.com) - 주소 : (138-857) 서울시 송파구 오금동 45-4 동인트루빌 611호 - 담당자 : 정성오 / 연락처 02-400-3172 / FAX 02-400-3192
개인부담계좌	계좌번호 : 014241-01-011044(우체국) 예금주명 : (주)한리텍
제품사양	- LCD크기 : 19“ 반사방지 LCD 모니터 - 해 상 도 : 1280 X 1024 / 응답속도 : 5 ms - 명 암 비 : 1000:1 (300 cd/m2) - 크기무게 : 높이 53.3 x 넓이 40.6 x 깊이 20.3 cm / 7.7 Kg - 작동온도 : 10~40℃ (보관시 0~60℃) - 사용전원 : 120-240V / 0.3-0.5A / 60W - 독서테이블 : 33.5(가로) × 25.7(세로) × 2.7(높이)cm / 무게 : 1 Kg
구성품목	- 아크로뱃 LCD 본체 ............. 1대 - 카메라 헤드 ............. 1대 - 리모컨[배터리포함] ............. 1개		- LCD 클리너[헝겁] ............ 1개 - 이동용 가방 ............ 1개 - 사용설명서 ............ 1부
주요기능	- 한대의 독서확대기로 근거리 확대, 원거리 확대 및 거울보기 기능을 사용할 수 있어 다양한 방면에 활용이 가능함 - 라인마크기능, 위치 찾기 기능, 리모컨으로 모든 기능사용 - 각각의 모드별 설정이 자동 저장되어, 모드 변환시에도 사용편리성을 높여줌. - 초점을 자동 또는 수동으로 설정 할 수 있어 사용자의 편리성을 높여줌.
제품특징	- 독서확대기 카메라가 상하좌우 이동이 가능한 일체형으로 편의성 극대화. - 카메라의 위치 조절만으로도 독서모드, 거울모드, 원거리모드를 선택할 수 있어 다양한 독서확대기의 활용이 가능. - 컴퓨터 모니터로도 사용이 가능하여 사용자의 공간 활용에 도움 - 시각장애인 사용자를 고려하여 대형리모컨으로 모든 기능의 조작이 가능
기대효과	- 기존의 독서확대기가 다양한 기능을 하지 못해 사용자의 다양한 요구에 부합하지 못하였지만 아크로뱃LCD는 근거리 확대, 원거리 확대, 거울 기능 등 다양한 기능으로 실생활에서 독서확대기의 많은 활용이 예상됨으로 시각장애인들이 독서, 신문구독, 방문자 확인, 다양한 물건들의 확대 등으로 정보접근성을 높여 주어 보다 나은 삶의 질을 개선 할 수 있을 것 입니다.
사용가능대상	- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인
사용방법	- 독서확대기 오른쪽 측면에 있는 전원스위치를 눌러 전원을 켠다. - 사용하고자 하는 모드를 카메라를 조절하여 선택해 준다. - 조작 판넬이나 리모컨을 이용하여 보기모드, 확대배율 등을 선택한다. - 독서판을 움직이거나 대상물을 비추어 내용을 읽어준다.
최소PC 요구사항	- PC와 연계기능은 모니터로서의 기능으로만 사용되므로 해당 사항 없음
유의사항	- 아크로뱃LCD에 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려 가 있음. - 제품을 안정된 위치에 두고 물과 같은 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.

제품명	트랜스포머
장애유형	시각장애유형	제품분야		독서확대기
제품개요	- 트랜스포머는 읽기, 쓰기 및 원거리 보기 기능을 지원하는 다기능의 독서확대기입니다. 이동시에 접어서, 사용할 때는 펼쳐서 사용 하며 컴퓨터USB 또는 모니터(D-SUB)에 직접 연결 하여 사용
제품가격	2,000,000	개인부담금		300,000
제조원	제조원 : Enhanced Vision / U.S.A 수입원 : (주)한리텍 / 대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- (주)한리텍 (http://www.hanleetech.com) - 주소 : (138-857) 서울시 송파구 오금동 45-4 동인트루빌 611호 - 담당자 : 정성오 / 연락처 02-400-3172 / FAX 02-400-3192
개인부담계좌	계좌번호 : 014241-01-011044(우체국) 예금주명 : (주)한리텍
제품사양	-. 확대배율 : 2.45 ~ 30 배(17인치 모니터기준) -. 330도 회전이 가능한 카메라 장착(독서모드, 원거리보기, 거울보기 등 다양한 기능) -. 컴퓨터화면과 독서확대기 화면 분할기능(상하좌우) -. 28색상 보기 모드 -. 화면 캡처 및 저장 -. LED 램프부착( on/off 가능) -. 배터리장착 : 4시간 연속사용가능 -. 각 보기모드의 최종 설정 값 자동저장
구성품목	- 트랜스포머 본체 ............. 1대 - 배터리충전어댑터 ............. 1대 - 가방 ............. 1개		- 충전용배터리 ............ 1개 - USB & D-SUB연결케이블 ............ 1개 - 사용설명서&모니터클리너(천) ........... 1조
주요기능	이동시에는 초소형으로, 사용시에는 충분한 크기로 변환사용이 가능하며, 배터리가 내장되어 있어 이동시나 외부에서도 사용이 가능한, 컴퓨터USB 또는 모니터(D-SUB) 연결하여 사용하는 다기능 독서확대기 입니다. -. 1 kg이하의 무게 -. 2.4~30배 확대(17인치 기준) -. 이미지 캡처 및 저장 -. 28색상모드 지원 -. LED램프 부착 (On/Off 가능) -. 4시간 연속사용(배터리) -. 카메라 330도 회전으로 읽기, 원거리 보기, 거울보기 -. 컴퓨터화면과 독서확대기 화면 분할기능(상하좌우)
제품특징	- 이동시에는 초소형으로, 사용시에는 충분한 크기로 사용 - 컴퓨터USB 또는 모니터(D-SUB) 직접 연결하여 사용 - 컴퓨터화면과 독서확대기 화면 분할기능(상하좌우) - 라인 또는 윈도우 마크기능 - 330도 회전이 가능한 카메라 장착(독서모드, 원거리보기, 거울보기 등 다양한 기능) - 다양한 28색상 모드와 화면 캡처 및 저장 기능
기대효과	-.트랜스포머는 컴퓨터 또는 모니터에 연결하여 사용하므로 컴퓨터의 보급과 활용이 많아진 현대에 휴대의 편리성과 다기능의 사용이 가능한 최신형 독서 확대기로 직장, 가정에서 다양한 환경에서 정보접근에 활용이 가능할 것입니다.
사용가능대상	- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인(저시력자)
사용방법	- 트랜스포머를 컴퓨터나 노트북에 연결함 - 확대기의 전원을 켬 - 적당한 크기의 확대배율 및 보기 모드 설정 - 카메라를 회전하여 사용하고자 하는 모드를 선택함 - 용도에 맞게 사용함
최소PC 요구사항	- 운영체제 : Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 - 씨피유 : Intel Pentium M 1.5 GHzMB - 연결포트 : USB 2.0 (high-speed) 포트1개 / VGA 사용시 D-SUB 단자 - 그래픽카드 : DirectX 8.1이상 지원 - 하드용량 : 100 MB 이상
유의사항	- 주기적인 충전으로 충전지를 충전할 것 - 충격 및 습기에 주의할 것

제품명	센스뷰듀오
장애유형	시각장애	제품분야		독서확대기
제품개요	저시력 시각장애인이 휴대하면서 책, 고지서, 약병 등의 인쇄물을 배율, 색상, 밝기를 사용자에 맞게 조절하여 읽고, 벽보와 간판 등 원거리를 보고, 글쓰기를 지원하는 다기능의 휴대용 독서확대기
제품가격	809,000원	개인부담금		161,800원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 크기: 가로 17.8 x 세로 7.8 x 높이 2.8cm - 무게: 261g - LCD 사이즈: 4.3" 와이드형 - 확대배율: 2배~13.4배 - 배터리: 3시간 충전/4시간 사용		- 색상 모드 : 7가지 - 화면 일시정지 기능 - 이미지 캡처 및 조정하여 보기 - 이미지 저장기능 : 20장
구성품목	- 본체 - 가방(파우치) - 전원 어댑터		- 한글 사용설명서 - 손목 끈
주요기능	- 읽기 기능 : 인쇄물에 올려놓고 보기와 돋보기처럼 들고 보기 모두지원 - 벽보와 간판을 볼 수 있는 원거리보기 기능 - 7가지 색상모드와 4단계 화면 밝기조절 - 이미지 캡처 및 저장(20장)하고 저장된 이미지 보기 - 2배~13.4배의 고선명 확대배율 - 카메라의 각도조절로 편리한 글쓰기 기능 제공 - 한번 충전으로 4시간 연속 사용 및 전원 절전기능(자동 슬립과 자동 전원 꺼짐)
제품특징	- 인쇄물 보기에 편리한 4.3“ 와이드형 LCD화면 - 읽기, 원거리 보기, 쓰기 기능, 이미지 저장을 지원하는 멀티기능 제공 - 돋보기처럼 들고서 보기를 지원하여 거리조절로 확대배율 조정이 가능함 - 저장된 이미지를 색상변경, 밝기 조절, 확대 후 스크롤 기능으로 전체를 볼 수 있음 - LCD 보호를 위한 투명 윈도우 제공 - 기기 미사용 시 자동절전 및 자동 꺼짐으로 절전기능 제공 - 20여 국가에 수출하는 순수 국산 제품으로 2년간 무상 AS를 제공함
기대효과	- 인쇄물 정보에 대한 접근이 용이해져 저시력 시각장애인의 교육 및 업무활동과 일상생활의 편리성 향상에 기여 - 원거리 보기 기능을 통한 보행보조 기능과 카메라 각도조정으로 서명 및 간편한 글쓰기에 활용
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 저시력장애인(시각장애 1~6급)
사용방법	- 읽기 기능: 판독 인쇄물 위에 기기를 올려놓고 판독용 카메라를 활용하여 이동하면서, 확대버튼, 컬러모드, 밝기모드를 사용자의 시력에 맞게 조정하여 읽음 - 원거리 사용 시: 보고자 하는 방향으로 원거리 카메라를 맞추고 초점을 조절하여 대상물을 판독함 - 간단한 메모 및 글쓰기 : 쓰기 모드 설정 후 쓰기 위치 확인 후 필기
최소PC 요구사항	- 해당 사항 없음
사용시 유의사항	- 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	센스뷰라이트
장애유형	시각장애	제품분야		독서확대기
제품개요	야외에서도 선명한 화질을 제공하는 AMOLED를 탑재한 차세대 휴대용 독서확대기로 휴대가 간편하고 돋보기처럼 들고보기가 되어 사용이 편리함
제품가격	69588,000원	개인부담금		117,600원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 크기: 가로 11.5 x 세로 6.7 x 높이 1.8cm - 무게: 151g - 모니터 크기(종류): 3.4“ (AMOLED) - 확대배율: 1.5배 ~ 10.5배 - 배터리: 3시간 충전/3.5시간 사용		- 색상 모드: 5가지 - 화면 일시정지 기능 - 밝기조절: 4단계 조절
구성품목	- 본체 - 가방(파우치) - 전원 어댑터		- 한글 사용설명서 - 손목 끈
주요기능	- 5가지의 색상전환 모드 - 4단계 화면 밝기조절 - 확대 배율: 1.5배~10.5배 - 정지영상 기능: 화면의 일시 정지 기능 - 한번 충전으로 3시간 30분 연속 사용 및 전원용량 체크 기능 - 절전기능(자동 슬립과 자동 전원 꺼짐)
제품특징	- AMOLED를 탑재하여 선명한 화질로 인쇄물의 글자 판독이 편리하며 기존 타제품과는 다르게 야외에서도 선명한 화면을 볼 수 있음 - 화면 떨림 현상 방지기능이 있어 읽기 때 눈의 피로를 최소화 해줌 - 작고 가벼워 휴대가 편리하며, 직관적인 버튼 구조와 돋보기처럼 ‘들고 보기’를 지원하여 사용 및 조작이 편리함 - LCD 보호를 위한 투명 윈도우 제공 - 자동 절전기능: 2분간 제품을 사용하지 않으면 절전모드, 3분 후 자동 전원 꺼짐 - 20여 국가에 수출하는 순수 국산 제품으로 2년간 무상 AS를 제공함
기대효과	- 휴대가 간편하고 인쇄물에 대한 판독이 용이하여 저시력 시각장애인의 교육, 취업, 일상생활 등 공간의 제약 없이 활용이 용이함
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 저시력장애인(시각장애 1~6급)
사용방법	- 보고자하는 인쇄물 위에 기기를 올려놓고 확대, 색상, 밝기를 조절용 버튼으로 자신에게 맞게 조정하여 사용 - 독서확대기와 인쇄물의 간격조정으로 확대배율 조정도 가능하며 이동하면서 내용을 판독 함
최소PC 요구사항	- 해당 사항 없음
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 - 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	스마트뷰 플러스
장애유형	시각장애인	제품분야	휴대용 독서확대기
제품개요	저시력인들이 사용할 수 있는 휴대용 독서확대기로 멀티미디어기능을 가지고 있는 독서확대기입니다.
제품가격	990,000	개인부담금	198,000
제조원	(주)휴먼웨어/캐나다	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)어니스트비전 (www.honestvison.co.kr) - 주소 : (402-855)인천시 남구 주안2동 1423-16 4층 - 담당자 : 이환영 /전화번호 : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / M. : 010-9271-3355
개인부담계좌	계죄번호 : 103556-01-011371(우체국) 예금주명 : (주)어니스트비전
제품사양	- 크기 : 14×7.5×2.5 cm - 무게 : 200g - 4.3인치 와이드 스크린 - X5~X15 확대비율 - SD메모리 카드 32GB - 3시간 연속사용 가능 습도 : <70% - 온도 : 10도씨~40도씨
구성품목	- 본체 1대 - 영문 메뉴얼 1권, 한글 매뉴얼 1권 - 설치 CD - 충전기 1개 - 스탠드 - TV연결선 - USB연결선 - 목걸이
주요기능	- 비디오player, mp3 player 보이스 레코드 및 재생 기능 - 쓰기받침 부착 가능 - X15배율까지 확대 - 자동 초점 기능 - TV연결 기능
제품특징	- 멀티미디어 기능 - 4.3인치 와이드 스크린 - 접이식 손잡이 - 3배~15배까지 확대 가능 - 5가지 색상전환 모드 - SD메모리카드 탑재 가능
기대효과	- 시각장애인의 외부 활동력 향상 - 시각장애인들의 사회참여 확대 및 일상생활의 불편함 해소 멀티미디어 기능으로 휴대물품 간소화
사용가능대상	- 저시력 시각장애인
사용방법	- 최초 사용전 베터리 충전 - on/off 스위치를 왼쪽으로 스워치한다. - 파워를 켜면 자동으로 확대모드 시작 - 확대 비율은 6단계의 level로 작동(화살표 상/하 버튼 사용) - 5가지 색상모드 전환(화살표 좌/우 버튼 사용)
최소PC 요구사항	- CPU : Pentium4 1.4GHz 이상 - Menory : 512MB - 하드디스크 : 1G
유의사항	- 최초 사용전에 베터리를 충전합니다. - 충전시 LED파워표시등에 빨간불이 켜지고 충전 완료시 빨간불이 꺼집니다. 화재위험을 줄이기 위해 기기를 직사광선이나 강한 열에 노출시키지 말아야 합니다. 기기는 10도씨에서 40도씨 사이에서 사용할 수 있다. 공급된 파워 아답타만을 사용해야 한다.

제품명	페블
장애유형	시각장애유형	제품분야		독서확대기
제품개요	- 저시력자들이 일상생활 혹은 여행시 라벨, 처방전, 메뉴, 지하철노선표 등을 언제 어디서나 쉽게 읽을 수 있게 하여주는 필수적인 초소형 휴대용 독서확대기
제품가격	800,000	개인부담금		160,000
제조원	제조원 : Enhanced Vision / U.S.A 수입원 : (주)한리텍 / 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- (주)한리텍 (http://www.hanleetech.com) - 주소 : (138-857) 서울시 송파구 오금동 45-4 동인트루빌 611호 - 담당자 : 정성오 / 연락처 02-400-3172 / FAX 02-400-3192
개인부담계좌	계좌번호 : 014241-01-011044(우체국) 예금주명 : (주)한리텍
제품사양	- LCD크기 : 4.3인치 와이드 액정 - 재충전용 배터리 2개 제공(3시간 연속 사용 가능 : 기기에 장착되어 있음) - 본체 크기 : 가로 13.9 x 세로 7.8 x 높이 3.5 cm - 중량 : 255 g
구성품목	- 페블 본체 ............. 1대 - 전원 어댑터 ............. 1대 - 이동용 케이스 ............. 1개		- 재충전용배터리 ............ 1조 [기기에 장착되어 있음, 2개1조로 구성] - 손목걸이용 줄 ............ 1개 - 사용설명서 ............ 1부
주요기능	- 확대배율 : 2 ~ 10 배[핸들을 접었을 경우 4단계 확대배율(3.9, 4.9, 6.7, 10배)] - 255그램 초경량으로 콤팩트 디자인 - 3단계 화면 밝기 조절 가능 - 사용이 편리하도록 촉지형 조절 스위치 - 주변의 밝기에 따라 조명밝기 자동조절 및 끄기 기능 - 28가지 특수 색상 보기 모드 - 화면 캡쳐 ; 정지된 영상의 확대/축소 가능 - 접거나 조절이 가능한 손잡이[필기 기능 지원] - 자동 절전 모드 : 3분 이상 사용치 않을 경우 자동으로 전원이 꺼짐
제품특징	- 카메라 위치를 제품의 중심에 놓아 사용시 사용자의 편의성 도모 - 휴대용 확대기는 사실상 주머니에 휴대하기에 다소 부담스런 크기였으나 본 제품은 주머니에도 휴대하기가 용이 - 확대기를 들고 보기에 불편하였던 문제점을 개선, 본 제품에서는 손잡이를 부착하여 들고 보거나, 접었을 경우에는 스탠드로 사용할 수 있음.
기대효과	- 휴대 가능한 소형 독서확대기로 이동성이 뛰어나며, 손잡이 각도조절이 기능이 있어 언제 어디서나 편리하게 사용할 수 있어 시각장애인이 어디서나 일상적인 정보 접근이 가능하도록 하여줍니다.
사용가능대상	- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인(저시력자)
사용방법	- 페블의 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다. - 문서, 책 또는 신문 등 위에 페블을 올리거나 손잡이를 펴서 손에 잡습니다. - 시력에 적합한 배율을 배율조절 스위치를 눌러 선택하여 줍니다. - 보기에 편안한 색상모드를 보기모드 스위치를 눌러 선택하여 줍니다. - 페블을 상하좌우로 움직여 문서, 책 또는 신문 등을 읽습니다.
최소PC 요구사항	- 해당 사항 없음
유의사항	- LCD 화면의 특성상 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려가 있음 - 충전건전지 사용을 권장하며, 일반건전지를 넣어 충전시 제품이 손상될 우려가 있음

제품명	컴팩미니
장애유형	시각장애인	제품분야	휴대형 독서확대기
제품개요	초소형 9cm 크기로 3.5인치 화면을 장착한 휴대용 독서확대기
제품가격	480,000	개인부담금	96,000
제조원	Optelec/네덜란드	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)헨디인터내셔날월드 (www.hendi.org) - 주소 : (120-854)서울시 서대문구 홍제동 137-2번지 201호 - 담당자 : 이영림 /전화번호 : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442
개인부담계좌	계죄번호 : 011783-01-002251(우체국) 예금주명 : (주)헨디인터내셔날월드
제품사양	- 크기 : 9×7×1.7 cm - 화면크기 : 3.5인치 LCD - 무게 : 134 g - 화면모드 : 5단계 - 배율 : 2배~11배 - 연속사용 : 3.5시간
구성품목	- 본체 1대 - 한글사용설명서 1권 - 충전용 아답터 1개 - 손목줄 1개 - 휴대가방 1개
주요기능	- 3.5인치 LCD화면 - 연속사용 : 3.5시간 - 화면모드 : 5단계 - 배율 : 2배~11배
제품특징	- 초소형 9cm 로 3.5인치 확대기중 전세계에서 제일 작은 포켓사이즈 - 휴대시 간편하여 학교, 관공서 등 외부활동시 유용하다. - 접이식 거치대를 펼쳐 사용가능
기대효과	- 시각장애인의 외부활동시 정보접근성을 높힘
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 시각장애인 1~6급
사용방법	- 전원을 누른다. - 화면모드를 맞추고 원하는 글자크기를 조절한다. - 접이식 스탠드를 펼쳐서 사용한다.
최소PC 요구사항	- PC 필요없음
유의사항	- 본사에서 제공한 충전용 아답터만 사용한다 (타사 제품 사용금지)

제품명	한소네U2
장애유형	시각장애		제품분야		점자정보단말기
제품개요	시각장애인이 소리(TTS)와 촉각(점자셀)을 기반으로 문서작업, 이메일, 인터넷 검색, 콘텐츠 활용 등의 다양한 응용 프로그램을 사용할 수 있는 점자정보단말기
제품가격	5,500,000원		개인부담금		650,000원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국		품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 크기: 가로 25 × 세로 12.8 × 높이 3.9cm - 무게: 924g - 점자 디스플레이 : 32셀 - 사용자 메모리 공간: 32GB - 네트워크: 이더넷, 무선랜, 3G모뎀(별매) - 지원 기능 : 블루투스, 가속도센서, 지자기센서, 진동모터			- 입력 방식 : 점자키보드 타입 - 비디오디스플레이: LCD, VGA포트 - 음성출력: 내장 스테레오 스피커/헤드폰 잭 - 음성녹음: 내장마이크, 외장마이크잭 - 인터페이스: USB2.0(3개), SD슬롯, 시리얼포트 - 배터리: 리튬이온(분리형)
구성품목	- 본체 - 배터리 - 어댑터	- 가방 - 이어폰 - USB 케이블		- 한글 사용설명서 CD - 핫키 설명서(점자)
주요기능	- 탐색기, 워드프로세서, 보행네비게이션, 독서기, 주소록, 일정관리, 이메일, 데이지, 미디어플레이어, FM라디오, 웹브라우저, 블루투스, MSN메신저 등 다양한 프로그램 지원 - 유선랜, 무선랜(WIFI), 3G모뎀(별매) 지원으로 모바일 환경 제공 - MP3 녹음 저장기능은 기존 WAV방식보다 저장 공간 1/10으로 축소 - FM라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 지원 - GPS수신기와 보행네비게이션 프로그램으로 독립보행을 지원
제품특징	- 32셀을 제공하며 924g의 무게로 가볍고 세련된 디자인으로 휴대성이 매우 편리함 - 32GB의 사용자 메모리 공간을 기본 제공하고 SD 슬롯으로 메모리 확장 지원 - MP3 녹음을 통한 작은 용량으로 선명한 음질을 제공하고 FM 라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 제공 - 잠금장치를 제공하여 오동작을 방지하고 사용목적에 따라 전체 잠금, 부분사용이 가능 - 계속적으로 Up-grade되는 응용프로그램을 지원 받음
기대효과	- 시각장애인에게 있어 혁신적인 기기로 시각장애인의 학습 및 재활, 정보접근의 도구로서 삶의 질을 향상시키고 사회인으로 정보생활을 영위하는데 필요 - 노트북PC와는 다르게 전원을 켜면 바로 사용이 가능하여 일상생활에서 유용함
사용가능대상	- 점자를 손으로 읽을 수 있는 시각장애인(1 ~ 3급)
사용방법	- 점자 퀵 매뉴얼, 음성 강의, 매뉴얼 파일(CD)을 제공 - 사용자 집합 교육 실시 예정
최소PC 요구사항	- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 / - 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	한소네U2 쿼티
장애유형	시각장애		제품분야		점자정보단말기
제품개요	기존점자정보단말기의 점자키보드 대신 PC의 키보드와 유사한 QWERTY형 키보드를 장착한 점자정보단말기로, 소리(TTS)와 촉각(점자셀)을 활용하여 문서작성, 인터넷 검색, 콘텐츠 활용 등 다양한 응용프로그램을 사용할 수 있음. * PC키보드에 익숙한 시각장애인 및 중도실명한 장애인에게 유용
제품가격	5,500,000원		개인부담금		650,000원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국		품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 크기: 가로 26 × 세로 16 × 높이 2cm - 무게: 838g - 점자 디스플레이: 32셀 - 사용자 메모리 공간: 32GB - 네트워크: 이더넷, 무선랜, 3G모뎀(별매) - 지원 기능 : 블루투스, 가속도센서, 자자기센서, 진동모터			- 입력 방식: QWERTY 타입 - 비디오 디스플레이: VGA포트 - 음성출력: 내장 스테레오스피커/헤드폰잭 - 음성녹음: 내장마이크, 외장마이크잭 - 인터페이스: USB2.0, SD슬롯, 시리얼포트 - 배터리: 리튬이온(분리형)
구성품목	- 본체 - 배터리 - 어댑터	- USB 케이블 - 가방 - 이어폰		- 한글 사용설명서 CD - 핫키 설명서 (점자)
주요기능	- 탐색기, 워드프로세서, 보행네비게이션, 독서기, 주소록, 일정관리, 이메일, 데이지, 미디어플레이어, FM라디오, 웹브라우저, 블루투스, MSN메신저 등 다양한 프로그램 지원 - 유선랜, 무선랜(WIFI), 3G모뎀(별매) 지원으로 모바일 환경 제공 - MP3 녹음 저장기능은 기존 WAV방식보다 저장 공간 1/10으로 축소 - FM라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 지원 - GPS수신기와 보행네비게이션 프로그램으로 독립보행을 지원
제품특징	- 기존 한소네QX를 획기적으로 개선한 제품 - 세계에서 가장 작고 가벼운 QWERTY형 점자정보단말기 - 인체공학적으로 설계 된 기기로 주요키와 자판의 위치 확인을 위한 가이드 점을 제공 - 32GB의 사용자 메모리 공간을 기본 제공하고 SD 슬롯으로 메모리 확장 지원 - MP3 녹음을 통한 작은 용량으로 선명한 음질을 제공하고 FM 라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 제공 - 노트북PC와 유사한 가볍고 부드러운 키보드 설계로 장시간 사용에도 불편하지 않음 - 도움말모드를 통한 키 동작의 이해와 키보드도움말모드를 통한 키보드의 각키에 대한 확인 기능으로 초보사용자의 기기활용을 지원 함
기대효과	- 시각장애인에게 있어 혁신적인 기기로 시각장애인의 학습 및 재활, 정보접근의 도구로서 삶의 질을 향상 시키고 당당한 사회인으로서 정보생활을 영위하는데 필요 - 노트북 PC와는 다르게 전원을 켜면 바로 사용이 가능하여 일상생활에 유용함
사용가능대상	- 점자를 손으로 읽을 수 있는 시각장애인(1 ~ 3급)
사용방법	- 점자 퀵 매뉴얼, 음성 강의, 매뉴얼 파일(CD)을 제공 - 사용자 집합 교육 실시 예정
최소PC 요구사항	- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 / - 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	한소네포켓
장애유형	시각장애	제품분야		점자정보단말기
제품개요	시각장애인의 모바일 환경을 고려하여 설계한 제품으로 휴대가 간편한 18셀의 최소형 점자정보단말기, 기존 한소네의 모든 응용프로그램 사용이 가능함
제품가격	4,250,000원	개인부담금		525,000원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	-크기: 가로 12.7× 세로 9× 높이 2.74(㎝) -무게: 425(g) -점자디스플레이: 18셀 -사용자 메모리 공간: 4GB -네트워크: 무선랜, 블루투스 -입력 방식 : 점자키보드 타입		-음성출력: 내장 스피커 /이어폰 잭 -음성녹음: 내장 마이크/외장마이크잭 -인터페이스: 2.0USB, SD슬롯 -배터리: 리튬이온(분리형)
구성품목	- 본체 - 가방 - 배터리(2개) - 한글 사용설명서 CD - 핫키 설명서(점자)		- 어댑터 - USB 젠더 - USB 케이블 - 이어폰 - 외장형 배터리 충전기
주요기능	- 탐색기, 워드프로세서, 보행네비게이션, 독서기, 주소록, 일정관리, 이메일, 데이지, 미디어플레이어, FM라디오, 웹브라우저, 블루투스, MSN메신저 등 - 무선랜, 블루투스 내장으로 모바일 환경 제공 - MP3 녹음 저장기능은 기존 WAV방식보다 저장 공간 1/10으로 축소 - FM라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 지원 - GPS수신기 및 전자나침반 내장: GPS를 통해 현재 위치 파악, 주변의 건물 정보 및 사용자가 저장한 POI(Point of Interest) 정보 등을 실시간으로 안내 받을 수 있음 - 부가기능: 주소록관리, 일정관리, 달력, 시계, 계산기, 전자 나침반 등 - 콘텐츠 활용 : 이얍 전자교재, 노래방, 점자 학습, 성경, 전자영한 사전, 브레인 게임, 점자 게임 등 유상 및 무상의 콘텐츠 활용에 유용
제품특징	- 동일형태의 점자정보단말기 중 세계에서 가장 작고 가벼운 제품 - 4GB의 대용량 저장 공간 (사용자 공간) - MP3 녹음 및 라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 기능 - 블루투스, 내장 및 유/무선 인터넷 가능 - GPS수신기 및 전자나침반이 내장되어 보행네비게이션 기능을 함.
기대효과	- 시각장애인의 사회활동에 휴대가 편리한 점자정보단말기 - 시각장애인에게 있어 혁신적인 기기로 시각장애인의 학습 및 재활, 정보접근의 도구로서 삶의 질을 향상 시키고 당당한 사회인으로서 정보생활을 영위하는데 필요 - 노트북 PC와는 다르게 전원을 켜면 바로 사용이 가능하여 일상생활에 유용함
사용가능대상	- 점자를 손으로 읽을 수 있는 시각장애인(1 ~ 3급)
사용방법	- 점자 퀵 매뉴얼, 매뉴얼 파일(CD)을 제공 - 사용자 집합 교육 실시 예정
최소PC 요구사항	- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 / - 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	한소네보이스 쿼티
장애유형	시각장애	제품분야		점자정보단말기
제품개요	묵자 체계의 쿼티형 자판과 음성(TTS)기반으로 중도실명자에게 적합한 정보 및 학습기기로 인터넷 검색, 문서작성, 콘텐츠 활용 등 한소네의 다양한 응용 프로그램을 활용할 수 있음
제품가격	2,100,000원	개인부담금		310,000원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	• 크기(cm):21.7(가로)×12.3(세로)×1.8(높이) • 무게(g): 500g(배터리포함) • 입력장치: 77 키의 쿼티형 키보드 • 사용자 메모리 공간: 4GB • 인터페이스: SD 슬롯, USB OTG, USB MASTER		• 음성출력: 내장 스트레오 스피커, 이어폰잭 • 음성녹음: 내장 마이크, 외장 마이크폰 잭 • 미디어 버튼: 별도 전용 오디오 버튼 • 배터리: 리튬 폴리머(착탈식) • 네트워크: 이더넷, 무선 LAN, 블루투스 • 기타 : FM라디오
구성품목	- 본체 - 가방 - 한글 사용설명서 CD - 핫키 설명서 (점자출력)		- 배터리 - USB 케이블 - USB 젠더 - 이어폰 - 전원 어댑터
주요기능	- 탐색기, 워드프로세서, 보행네비게이션, 독서기, 주소록, 일정관리, 이메일, 데이지, 미디어플레이어, FM라디오, 웹브라우저, 블루투스, MSN메신저 등 - 100Mbps 유선랜 및 무선랜, 블루투스 내장으로 모바일 환경 제공 - 녹음기, FM라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 지원 - GPS수신기 및 전자나침반 내장: GPS를 통해 현재 위치를 확인하고, 주변의 건물 정보 및 사용자가 저장한 POI(Point of Interest) 정보 등을 실시간으로 안내 받을 수 있음 - 부가기능: 주소록관리, 일정관리, 달력, 시계, 계산기, FM 라디오, 전자 나침반 등 다양함 - 콘텐츠 활용 : 이얍 전자교재, 노래방, 점자 학습, 성경, 전자영한 사전, 브레인 게임, 점자 게임 등 유상 및 무상의 콘텐츠 활용에 유용 - 도움말 모드를 통한 키 동작의 이해와 키보드 도움말 모드를 통한 키보드의 각키에 대한 확인 기능으로 초보사용자를 지원 함
제품특징	-묵자 체계의 쿼티형 자판과 음성기반으로 중도실명자에게 적합한 정보 및 학습보조기기이며 얇고 작아서 휴대가 간편함 -문서편집기, 웹브라우저, E-Mail, 미디어 플레이어, MSN 매신저 등 다양한 프로그램이 내장되어있고 전원을 넣으면 바로 사용이 가능 -내장된 GPS수신기와 전자나침반을 이용하여 보행네비게이션으로 활용 가능
기대효과	- 점자가 서툰 중도실적의 장애인에게 쿼티형 자판으로 사용할 수 있는 최적의 정보기기 - 시각장애인에게 있어 혁신적인 기기로 시각장애인의 학습 및 재활, 정보접근의 도구로서 의 질을 향상 시키고 당당한 사회인으로서 정보생활을 영위하는데 필요 - 노트북 PC와는 다르게 전원을 켜면 바로 사용이 가능하여 생활정보기기로 유용함 - 보행네비게이션을 이용하여 이동 및 독립보행에 활용 가능
사용가능대상	- 쿼티형 자판을 사용할 수 있는 시각장애인
사용방법	- 점자 퀵 매뉴얼, 매뉴얼 파일(CD)을 제공 - 음성 강의 파일 제공 예정
최소PC 요구사항	- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 / - 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	세이카 ( SEIKA 3 )
장애유형	시각장애	제품분야	점자 디스플레이
제품개요	스크린리더가 설치된 PC에 연결하여 음성출력과 함께 점자 정보를 인지할 수 있는 휴대용 점자 디스플레이
제품가격	2,490,000	개인부담금	349,000
제조원	TeleSoft/일본	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)모이텍 (www.moitech.co.kr) - 주소 : (122-845) 서울시 은평구 연서로 160 양지빌딩 6층 - 담당자 : 강통일 /전화번호 : 02-6337-5656 / FAX : 070-8220-6710 / M. : 010-8887-4578
개인부담계좌	계좌번호 : 013110-02-171348(우체국) 예금주명 : (주)모이텍
제품사양	- 점자 셀: 40셀 - 커서 키: 40개 - 메뉴 버튼: 8개 - 인터페이스: USB - 무게: 600g - 크기: 가로 35 X 세로 12.2 X 높이 2.8Cm
구성품목	- 본체 1대 - 사용설명서 1권 - 점자 사용설명서 1권 - 드라이버 CD 1권 - USB 케이블 1개
주요기능	- 인지가 선명한 40개의 점자 셀 장착 - 장문의 텍스트 확인이 용이한 40개 커서 키 장착 - 스크롤 키: 좌우 양쪽에 1개 버튼 제공 - 다양한 단축 키 기능 버튼 전면부 6개 번트 제공 - 전원: USB버스파워 방식
제품특징	- 스크린 리더 사용자에게 점자를 활용할 수 있는 점자 디스플레이 - 40개의 점자 셀과 커서 키 장착으로 장문의 점자 디스플레이 - 다양한 단축 키 기능을 가지고 있는 4개 버튼 전면에 배치 - 소형화 및 경량화로 휴대가 간편함 - 빠르고 정확한 점자 출력
기대효과	- 스크린 리더를 통한 음성 지원만 받던 컴퓨터 사용에 40개의 점자 셀로 확인 할 수 있어 정확하고 빠른 정보 습득이 가능 - 장문의 문서에 수정 및 교정 작업이 용이 Excel 등 수식관련 프로그램 사용이 용이
사용가능대상	- 점자를 손으로 읽을 수 있는 시각장애인 - 스크린리더를 이용하여 컴퓨터를 사용 중인 시각장애인
사용방법	- USB 케이블을 PC 접속 - Plug In Plug 방식으로 자동 하드웨어 탐색 - 드라이버 CD 삽입 - 드라이버 인스 톨 - 인스 톨 완료 클릭 - 사용하고자 하는 프로그램 실행 - 세이카 3 점자 실현 - 정상 작동 시 비- 비- 비- 3번 비음
최소PC 요구사항	스크린 리더가 설치되어 운영 중인 PC
유의사항	- 물 또는 습기가 많은 곳에서 사용 금지 제품에 충격 금지 임의 분해 금지 임의 수리 금지

제품명	싱크브레일
장애유형	시각장애	제품분야		점자정보단말기
제품개요	스크린리더가 설치된 PC에 연결하거나, 한소네 보이스와 연결하여 음성출력과 함께 점자로 정보를 인지할 수 있는 휴대용 점자 디스플레이
제품가격	1,950,000원	개인부담금		295,000원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 점자 셀: 20셀 - 커서 키: 20개 - 인터페이스: USB 2.0		- 연동 제품: 한소네 보이스, 스크린리더가 설치된PC - 메뉴 이동키: 좌․우측 스크롤키 제공 - 무게: 280g - 크기: 가로 18 × 세로 8.5 × 높이 2cm
구성품목	- 본체 - 가방 - 한글 사용설명서		- USB 케이블 - USB 젠더 - 설치 CD(USB 드라이버)
주요기능	- 선명한 20개의 ‘점자 셀’과 20개의 ‘커서 키’ - 스크롤키 : 좌우 양쪽에 2개 버튼 제공 - 스크린 리더 및 한소네 보이스와 USB 케이블로 연결하여 사용
제품특징	- 기존 스크린 리더 사용자에게 점자를 활용할 수 있게 해주는 촉각 모니터 제품 - 작은 크기로 휴대가 간편함 - 부드러운 터치감으로 장시간 사용해도 손가락 피로의 최소화 - 빠르고 선명한 점자 출력 - 별도 아답터의 전원공급 없이 USB 연결로 사용이 가능함
기대효과	- 음성으로만 지원받던 스크린 리더 및 한소네 보이스의 정보를 점자로 확인할 수 있어 정확한 정보 습득이 가능해짐
사용가능대상	- 점자를 읽을 수 있는 시각장애인(1~3급) - 스크린 리더(센스리더 프로페셔널 버젼)를 사용 중인 시각장애인 - 한소네 보이스를 사용 중인 시각장애인
사용방법	- USB 케이블을 이용하여 PC 또는 한소네 보이스에 연결하여 촉각 모니터로 사용
최소PC 요구사항	- 스크린 리더(센스리더 프로패셔널)가 설치되어 사용 중인 PC • CPU : 펜티엄4 2GHz 이상 • 메모리: 512MB 이상
사용시 유의사항	- 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	보이스아이 메이트
장애유형	시각장애	제품분야			바코드 리더기
제품개요	- 시각장애인을 위한 2차원 바코드인 보이스아이를 인식하여 인쇄출판물의 정보를 음성으로 들려주는 휴대용 인쇄물음성변환출력기 - MP3 플레이어, FM라디오, 녹음기, 음성시계 - 텍스트 (워드, HWP 포함)파일 음성재생, 색상인식 등
제품가격	850,000	개인부담금			170,000
제조원	(주)보이스아이 / 대한민국	품질보증기간			12개월
납품자	- 회사명 : (주)보이스아이(www.voiceye.com) - 주소 : 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성 IT 밸리 214호 - 담당자 : 대리 이해룡 / 연락처 02-2028-2300 / FAX 02-2028-2309
개인부담계좌	계좌번호 : 021419-02-250542(우체국) 예금주명 : (주)보이스아이
제품사양	- 크기 : 65 X 102 X 28.5 (㎜) - 무게 : 125(g) (배터리포함) - LCD 사이즈: 1.89" - LCD 해상도: 160 x 128 STN/4096 color - 동작온도범위: 0 ~ 40도			- 메모리: 2GB - USB 2.0 - 최대 재생시간: 10 - 녹음: 16 bit mono
구성품목	- 플레이어 1개 - 스캐너 1개 - 충전용 아답터 (220V) 1개 - USB케이블 1개 - 이어폰 1개			- 제품설명서 2부(부품구성, 설치용, 기능설명) - 보이스아이 노트 1, 2 (각 1개씩) - 소프트웨어 CD 2개 - 플레이어용 파우치 1개
주요기능	- 보이스아이(시각장애인을 위한 2차원 바코드)에 저장된 텍스트 데이터 음성변환출력 - 컴퓨터에 저장된 텍스트, 워드, HWP파일 전송받아 음성재생 - MP3 재생, 녹음, FM라디오, 음성시계, 색상인식(25가지)
제품특징	- 보이스아이가 적용된 인쇄출판물에 대해 시각장애인의 정보접근이 가능 (보이스아이 심볼보급 확산) - 컴퓨터에 저장된 텍스트, 워드, HWP문서를 다운받아 이동 중 책읽기 기능 가능 - 텍스트를 LCD화면으로 확인 가능 - 보이스아이 생성 소프트웨어를 이용하여 2차원 바코드 컨텐츠를 사용자가 직접 제작 가능
기대효과	- 점자를 모르는 시각장애인도 보이스아이를 이용하여 인쇄출판물 정보접근 - 정부에서 배포하는 주요 공문서 및 고지서 직접 확인가능
사용가능대상	- 시각장애인 (전맹, 저시력 등)
사용방법	- 플레이어 앞면 하단 중앙의 볼록한 전원버튼을 누르면 5초 후 사운드와 함께 전원이 켜짐 - 보이스아이 스캐너를 플레이어 윗면 중앙 잭(휴대폰 충전잭과 비슷함)에 연결한 후 스캐너 상단의 캡쳐버튼을 눌러 보이스아이 모드 작동 - 핸디 스캐너의 직각 모서리와 보이스아이가 인쇄된 출판물의 우측상단 모서리에 맞추고 캡쳐버튼을 누르면 바코드에 저장된 텍스트 내용이 음성으로 출력
최소PC 요구사항	- CPU : 펜티엄3 1.2 GHz 이상 - 메모리 : 128 MB 이상		- 하드디스크 : 500 MB 이상 - 운영체제 : 윈도우 2000 이상 등
유의사항	- 본 제품은 음성출력이 주기능으로 청각장애인은 사용하기 어려움 - 최초 사용시 충전지를 5시간 이상 충전 후 사용해야 하여 소모품이므로 12개월에 한번씩 교체해야 함

제품명	보이스아이 라이프 프로
장애유형	시각장애	제품분야			바코드 리더기
제품개요	- 시각장애인을 위한 2차원 바코드인 보이스아이를 인식하여 인쇄출판물의 정보를 음성으로 들려주는 휴대용 인쇄물음성변환출력기 - 1차원 바코드가 인쇄된 상품정보를 음성으로 들려주는 음성출력기기 - MP3 플레이어, 녹음기, 음성시계, 음성 메모 - 텍스트 (워드, HWP 포함)파일 음성재생, 색상인식 등
제품가격	1,220,000	개인부담금			222,000
제조원	(주)보이스아이 / 대한민국	품질보증기간			12개월
납품자	- 회사명 : (주)보이스아이(www.voiceye.com) - 주소 : 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성 IT 밸리 214호 - 담당자 : 대리 이해룡 / 연락처 02-2028-2300 / FAX 02-2028-2309
개인부담계좌	계좌번호 : 021419-02-250542(우체국) 예금주명 : (주)보이스아이
제품사양	- 운영체제 : 원도우 CE 6.0 - 플레이어 크기 : 63(D) X 115(W) X 40(H) (㎜) (스캐너 포함) - 무게 : 170(g) (배터리포함) - 바코드 스캐너 : 5000 LED Aimer / 바코드(UPC) - 보이스아이 스캐너 : 1.3M 픽셀			- 메인 메모리 : 256MB 모발일 DDR - 플래쉬 메모리(NAND) : 4GB - USB :클라인언트 2.0, 호스트 1.0 - 최대 재생시간: 10 - 녹음: 16 bit mono
구성품목	- 플레이어 1개 - 충전용 아답터 (220V) 1개 - USB케이블 1개 - 이어폰 1개 - SD Card 8G, 플레이어 배터리 1개			- 제품설명서 2부(부품구성, 설치용, 기능설명) - 1차원 바코드 음성라벨(150매) - 보이스아이 설치 CD 2개 - 플레이어 파우치 1개
주요기능	- 보이스아이 심볼(시각장애인을 위한 2차원 바코드)에 저장된 텍스트 데이터 음성변환출력 - 상품에 인쇄된 1차원 바코드를 인식하여 상품의 정보를 음성으로 출력 - 나만의 음성라벨기능으로 집이나 직장에서 구분이 필요한 사물을 식별 - 컴퓨터에 저장된 텍스트, 워드, HWP파일 전송받아 음성재생 - MP3 재생, 녹음, 음성시계, 색상인식(25가지)
제품특징	- 인쇄출판물에 대해 시각장애인의 정보접근이 가능 (보이스아이 심볼보급 확산) - 상품의 1차원 바코드를 스캔하면 140만 상품정보를 음성으로 제공하고, 신제품 정보 업데이트 가능 - CD, 복지카드, 신용카드 등 필요에 따라 라벨을 부착하여 녹음 가능 - 컴퓨터에 저장된 텍스트, 워드, HWP문서를 다운받아 이동 중 음성으로 청취 - 2차원 바코드가 삽입된 콘텐츠를 사용자가 직접 제작 가능
기대효과	- 책과 같은 인쇄출판물에 대한 접근이 가능해져 다양한 정보습득 가능 - 유통되는 상품정보를 시각장애인 스스로 확인하고 활용 가능 - 정부에서 배포하는 주요 공문서 및 고지서 직접 확인가능
사용가능대상	- 시각장애인 (전맹, 저시력 등)
사용방법	<보이스아이(시각장애인용 2차원 바코드) 인쇄물 읽기> - 플레이어 전면부 하단 위치한 마름보꼴 버튼을 누르면 5초 후 사운드와 함께 전원이 켜짐 - 플레이어 상단의 캡쳐버튼을 눌러 보이스아이 모드 작동 - 플레이어의 2차원 바코드 스캐너부를 보이스아이 코드가 인쇄된 출력물 바닥에 올려놓고 캡쳐버튼을 누르면 바코드에 저장된 텍스트 내용이 음성으로 출력 <상품에 인쇄된 1차원 바코드 인식하여 상품정보 확인> - 플레이어의 모드버튼을 눌러 상품인식모드로 이동 - 플레이어의 캡쳐버튼을 누른 후, 1차원 바코드 스캐너부를 상품에 인쇄된 1차원 바코드와 수직으로 10~15cm 안에 들어오게 되면 인식 후 해당 상품정보를 음성으로 재생됨
최소PC 요구사항	- CPU : 펜티엄3 1.2 GHz 이상 - 메모리 : 128 MB 이상		- 하드디스크 : 500 MB 이상 - 운영체제 : 윈도우 2000 이상 등
유의사항	- 본 제품은 음성출력이 주기능으로 청각장애인은 사용하기 어려움 - 신제품 등의 상품정보를 주기적으로 업데이트 해야함 - 최초 사용 시 5시간 이상 충전 후 사용해야 해야함

제품명	DF-R(디에프알)
장애유형	시각장애인	제품분야		데이지플레이어
제품개요	- 시각장애인을 위한 독서용 국제 표준인 DAISY를 준수하여 개발(전기능 한글음성 가이드) - 독서장애인(시각장애인, 난독장애인)에게 꼭 필요한 데이지플레이어, TTS, 음악, 라디오, 녹음, 설정 기능 포함.
제품가격	450,000	개인부담금		90,000
제조원	(주)토모텍/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 창의와교육 (www.y-camp.com,co.kr) - 주소 : (422-827)경기도 부천시 소사구 괴안동 185-2번지 104호 - 담당자 : 배종황 /전화번호 : 032-670-4731 / FAX : 070-7860-4728 / M. : 011-9875-8473
개인부담계좌	계죄번호 : (우체국) 예금주명 : 창의와교육
제품사양	- 크기 : 가로 4.5×세로 9.7×높이 1.6cm - 무게 : 65g (배터리 포함) - USB2.0지원 : 이동디스크로 자동인식 - 지원 O/S : 윈도우 XP, Vista - 본체 메모리 용량 : 4GB - SD카드 : 32GB(HC)까지 확장가능		- 스테레오 출력단자 및 내장스피커 (모노) - 구동시간 : 13시간 연속 재생 - 배터리 용량 : 1,500mAh 리듐이온 배터리 - 녹음시간 : 최장 11시간 녹음 - 녹음파일형식 : MP3 - 내장,외장 마이크로 폰 구성
구성품목	- 본체 1개 - 스테레오 이어폰1개 - 실리콘 케이스 1개 - SD카드리더기		- USB 케이블 1개 - SD카드(8GB) 1개 - 한글제품설명서(보증서포함) 1부
주요기능	- 1.4“ OLED 통한 텍스트 지원(텍스트 사이즈 조절 10~20폰트) 전맹은 정안인에게 도움 요청 가능, 약시 장애인 텍스트 통해 조작 가능 - TTS(Text to speech)엔진 탑재로 학습 TXT파일문서 재생 및 탐색 기능(텍스트 하이라이트) - 어학공부를 위한 멀티TTS(한국어,영어) 제공 - 일반 학습에 효율적인 기능으로 총 9단계 음성 속도 조절 및 파일 당 10개 북마크 제공 - MP3파일 재생 및 초, 분 단위 이동, 파일 음성출력 및 해당 곡 이동 기능 - 이퀄라이저 기능 제공(클래식, 팝, 락, 째즈, 일반모드 선택 가능) - 바로 녹음키 적용, 내장/외장 마이크를 이용한 고품질 녹음(강의) 및 재생, 이동 기능 - FM 라디오 수신(자동, 수동 검색), 라디오 녹음, 스피커 출력 - 구간 편집 기능(녹음,TTS - 북마크 이용), 계산기, 말하는 시계, 취침모드, 남은용량 출력 - 스케줄 관리(시간 설정 후 녹음 해당 시간 DF-R 자동 켜짐,단 배터리 잔량 있을 시) 기능 등
제품특징	- 전세계 가장 작고, 가벼운 제품(부팅시간 6초), 실용적 디자인, 휴대폰 버튼 구성 - 1KEY = 1 기능 구현으로 쉽고 빠르게 조작(습득 가능) - 40대 60대 까지 쉽게 사용 - 기기 작동 및 콘텐츠 이동시 조그 스위치 사용으로 편리하게 사용. - 외장 메모리 지원(SD 카드)으로 자유로운 파일 삭제,복사 가능
기대효과	- 약시 및 저시력 장애인이 편리하게 텍스트 파일을 읽고 들을 수 있도록 LCD 채택, 강의 녹음시 3~5M 거리 녹음 가능하며, 기존 DF-Voice 단점을 보완 수정하여 독서 및 학습 효과 증가.
사용가능대상	- 시각장애인(1급 ~ 6급), 난독 장애인(저 시력자, 노인포함)
사용방법	- 파워를 켜면 첫 번째 데이지메뉴가 실행됨. - 조그 스위치를 좌/우로 이동 할 때마다 Music메뉴, TTS메뉴, 레코드메뉴, 라디오메뉴, 설정메뉴로 메뉴가 변경됨. - 원하는 메뉴에서 각 기능에 맞는 키를 조작하여 음성 데이터 청취.
최소PC 요구사항	- CPU : 233 MHz 이상의 프로세서를 장착한 인텔 펜티엄 혹은 호환기종. - USB 2.0(추천) 또는 USB1.1 , - 운영체제 : Win XP, Vista
유의사항	- 본체에 심한 충격을 가하면 고장이 발생할 수 있음. - 직사광선과 열이 많은 곳에서 장시간 사용은 금지. - 임의적인 분해, 수리, 개조 시는 무상 서비스를 받을 수 없음. - 배터리는 소모품이므로 일정기간마다 교체해야 함.(보증기간 6개월)

제품명	책마루XT
장애유형	시각장애	제품분야		음성독서기
제품개요	시각장애인용 음성독서기로 데이지콘텐츠 및 PC문서 파일을 멀티음성합성기(한국어, 영어)로 편리하게 읽을 수 있는 고성능 및 다기능 데이지 플레이어
제품가격	477,000원	개인부담금		95,400원
제조원	(주)힘스인터내셔널/ 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 멀티음성합성엔진: Voice Text(한국어, 영어) - 사용자 메모리 공간: 4GB(내장), 8GB (SD카드 기본제공) - 인터페이스: SD카드, USB OTG, 블루투스 - 크기: 가로 4.8 x 세로 10.8 x 높이 1.85cm - 무게: 115g - 배터리: 리튬 폴리머(분리형) - 녹음파일형식: MP3, WAV - 음성 시계, FM라디오		- 음성출력: 내장 스테레오 스피커/헤드폰 잭 - 음성녹음: 내장마이크, 외장마이크잭 - 지원 데이지 포맷: Daisy2.0 이상, Audible , ANSI/NISO, NIMAS - 지원 텍스트 포맷: txt, rtf, doc, docx, hwp, html, xml, hbl - 지원 오디오 포맷: mp3, mp4, wav, wmv, ogg, asf, wma, audible audio(aa, aax 확장자), flac
구성품목	- 본체, 어댑터 - 배터리, 이어폰, 목걸이 끈 - 퀵 가이드 (점자 및 묵자)		- SD카드: 8GB (매뉴얼 파일 포함) - USB 케이블, USB 젠더 - 가방(파우치)
주요기능	- 어학공부를 위한 멀티TTS(한국어, 영어) 동시 제공 - 다양한 포맷의 PC 파일 읽기 기능 : □글, doc, docx, txt, html, xml, hbl 파일 - 다양하고 편리한 읽기, 검색, 책갈피 기능 • 헤딩, 마크, 페이지, 문단, 줄, 단어, 글자, 음소 단위로 읽기 • 하이라이트 검색기능과 책갈피(마크) 및 음성 메모 설정 기능 - 이퀄라이저 기능 제공 (팝, 클래식, 록, 일반 모드 선택 지원) - MP3 플레이어, 녹음, FM 라디오, 전자계산기, 음성 시계, 알람, 내장 메모리 4GB, 외장 8GB SD카드 제공 및 블루투스 지원 - 녹음 기능: 모노 또는 스테레오 선택과 MP3 또는 WAV로 파일 형식 지정 가능 - 각 모드별 편리한 도움말 기능과 절전기능인 자동 슬립과 전원 꺼짐을 제공
제품특징	- 스테레오 스피커가 내장되어 듣기가 편리 - 착탈식 배터리로 수명이 다한 경우 제조사 AS센터에 입고 없이 교체가 편리 - 충전 시간 2시간 후 연속 10시간 사용 - 녹음은 MP3 또는 WAV방식과 스테레오 또는 모노선택이 가능하며 Line-in방식 지원 - PC와 USB 케이블로 연결 시 외장 디스크로 인식되어 자료 복사와 저장이 편리 - 블루투스 헤드폰 사용이 가능하고 오디오 파일의 재생 속도 조절기능을 제공 - 멀티TTS(한국어, 영어)를 제공하여 어학공부 시 원음에 가까운 영어 음성 제공 - MP3플레이어, 전자계산기, 보이스레코더, 음성시계 및 알람시계 기능
기대효과	- 다양한 디지털 콘텐츠(데이지, 텍스트, 오디오 포맷)의 플레이와 녹음, FM라디오 청취 등의 기능으로 시각장애인이 일상생활, 외부활동, 교육, 취업, 직업 활동 등 다양한 영역에서 정보화역량의 증진 및 향상에 기여함
사용가능대상	- 1~6급의 시각장애인 모두
사용방법	- 좌측 상단의 모드 변경스위치를 반복해서 누르면 데이지, 북리더, 라디오, 오디오 순으로 선택 실행 - 원하는 모드에서 재생하고자 하는 파일을 선택하여 우측 상단의 시작 버튼을 누름
최소PC 요구사항	- PC의 사양과 관계없는 단독 사용 제품(단 콘텐츠 복사 및 저장 시 컴퓨터의 사양에 관계없이 컴퓨터와 USB 케이블로 연결하여 사용함)
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 / - 임의 개조, 분리, 수리 금지

제품명	소리안
장애유형	시각장애인	제품분야	광학문자판독기
제품개요	소리안은 문서를 스캐너를 통하여 스캔된 이미지를 텍스트와 음성파일로 출력해 주는 소프트웨어입니다.
제품가격	1,400,000	개인부담금	240,000
제조원	(주)어니스트비전/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)어니스트비전 (www.honestvison.co.kr) - 주소 : (402-855)인천시 남구 주안2동 1423-16 4층 - 담당자 : 이환영 /전화번호 : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / M. : 010-9271-3355
개인부담계좌	계죄번호 : 103556-01-011371(우체국) 예금주명 : (주)어니스트비전
제품사양	- 지원운영체제 : WindowsXP, Windows7, Windows vista 정품인증 : 인터넷 아이디, 패스워드 인증방식 제공음성엔진 : Voiceware (유미 ver. 3.11.1.0)
구성품목	- 소리안 소프트웨어 CD - 묵자 사용자 핸드북 1부 점자 사용자 핸드북 1부 - 품질보증서 1부
주요기능	- 일반 활자문서의 한번의 스캔으로 텍스트파일과 음성파일 두 개의 파일 생성 한글, 영문, 한자(기본4888자) 인식 - 각종 공문서( 등초본, 가족확인증명서, 인감증명서) 인식 가능 - 각종 고지서, 영수증, 통장 내역 인식 가능 - 일괄 스캔 방식으로 많은 양의 문서를 빠르게 변환 가능 - 인터넷 인증 방식으로 편리한 사용
제품특징	- 국내 최초의 문자음성변환출력기 - 간단한 설치와 쉬운 작동법으로 누구나 이용 가능 - 시각장애인의 독립적인 사용 가능 - 모든 시각장애인이 사용 가능 - 한글, 영문, 한자를 인식 가능 - 이미지파일을 텍스트파일 및 음성 파일로 변환 가능
기대효과	- 시각장애인의 독립적인 비전자정보의 접근을 용이하게 함 - 시각장애인들의 사회참여 확대 및 일상생활의 불편함 해소 저장된 텍스트파일로 다른 보조공학기기와의 연결 가능
사용가능대상	- 시각장애인
사용방법	- 제공된 소리안 설치 CD를 소유하신 PC의 DVD룸에 넣어 음성안내에 따라 설치 - 소프트웨어 설치 후 소유하신 스캐너 연결 - 메뉴 음성 안내와 단축키 사용으로 프로그램 실행 - 스캔된 이미지파일을 텍스트파일, 음성파일로 변환 - 생성된 텍스트파일의 수정 및 변환 가능
최소PC 요구사항	- CPU : Pentium4 1.4GHz 이상 - Menory : 512MB - 하드디스크 : 2G이상의 여유 공간 - 사운드카드/그래픽카드/랜카드
유의사항	- 소리안은 문자인식음성변환 소프트웨어만 제공되며 스캐너가 제공되지 않습니다. - 모든 범용 스캐너와 호환이 가능합니다. - 컴퓨터의 CPU처리속도와 스캐너의 스캔속도의 차이에 따라 처리속도가 결정됩니다. - 문서의 구성 및 형태에 따라 인식률에 차이가 생길 수 있습니다. - 드림보이스나 센스리더 등 다른 소프트웨어와 충돌이 일어나지 않습니다.

제품명	소리안 노멀
장애유형	시각장애인	제품분야	광학문자판독기
제품개요	소리안 노멀은 문서를 스캐너를 통하여 스캔된 이미지를 텍스트와 음성파일로 출력해 주는 소프트웨어를 스캐너와 함께 제공합니다.
제품가격	1,500,000	개인부담금	250,000
제조원	(주)어니스트비전/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)어니스트비전 (www.honestvison.co.kr) - 주소 : (402-855)인천시 남구 주안2동 1423-16 4층 - 담당자 : 이환영 /전화번호 : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / M. : 010-9271-3355
개인부담계좌	계죄번호 : 103556-01-011371(우체국) 예금주명 : (주)어니스트비전
제품사양	- 지원운영체제 : WindowsXP, Windows7, Windows vista 정품인증 : 인터넷 아이디, 패스워드 인증방식 제공음성엔진 : Voiceware (유미 ver. 3.11.1.0) 스캐너 캐논 lide 110
구성품목	- 소리안 소프트웨어 CD - 묵자 사용자 핸드북 1부 점자 사용자 핸드북 1부 - 품질보증서 1부 - 스캐너 캐논 lide 110
주요기능	- 일반 활자문서의 한번의 스캔으로 텍스트파일과 음성파일 두 개의 파일 생성 한글, 영문, 한자(기본4888자) 인식 - 각종 공문서( 등초본, 가족확인증명서, 인감증명서) 인식 가능 - 각종 고지서, 영수증, 통장 내역 인식 가능 - 일괄 스캔 방식으로 많은 양의 문서를 빠르게 변환 가능 - 인터넷 인증 방식으로 편리한 사용
제품특징	- 국내 최초의 문자음성변환출력기 - 간단한 설치와 쉬운 작동법으로 누구나 이용 가능 - 시각장애인의 독립적인 사용 가능 - 모든 시각장애인이 사용 가능 - 한글, 영문, 한자를 인식 가능 - 이미지파일을 텍스트파일 및 음성 파일로 변환 가능
기대효과	- 시각장애인의 독립적인 비전자정보의 접근을 용이하게 함 - 시각장애인들의 사회참여 확대 및 일상생활의 불편함 해소 저장된 텍스트파일로 다른 보조공학기기와의 연결 가능
사용가능대상	- 시각장애인
사용방법	- 제공된 소리안 설치 CD를 소유하신 PC의 DVD룸에 넣어 음성안내에 따라 설치 - 소프트웨어 설치 후 스캐너 연결 - 메뉴 음성 안내와 단축키 사용으로 프로그램 실행 - 스캔된 이미지파일을 텍스트파일, 음성파일로 변환 - 생성된 텍스트파일의 수정 및 변환 가능
최소PC 요구사항	- CPU : Pentium4 1.4GHz 이상 - Menory : 512MB - 하드디스크 : 2G이상의 여유 공간 - 사운드카드/그래픽카드/랜카드
유의사항	- 소리안 노멀 문자인식음성변환 소프트웨어와 스캐너가 함께 제공됩니다. - 모든 범용 스캐너와 호환이 가능합니다. - 컴퓨터의 CPU처리속도와 스캐너의 스캔속도의 차이에 따라 처리속도가 결정됩니다. - 문서의 구성 및 형태에 따라 인식률에 차이가 생길 수 있습니다. - 드림보이스나 센스리더 등 다른 소프트웨어와 충돌이 일어나지 않습니다.

제품명	줌텍스트
장애유형	시각장애유형	제품분야		화면확대SW
제품개요	- 저시력 시각장애인들이 컴퓨터의 내용을 확대하여 볼 수 있으므로 인터넷, 문서작성 등 컴퓨터의 사용을 가능하게 하여 주는 시각장애인을 위한 개발된 소프트웨어이며, 한글화로 사용자가 프로그램 설치 및 사용의 불편을 개선함.
제품가격	495,000	개인부담금		99,000
제조원	제조원 : Ai Squared / U.S.A 수입원 : (주)한리텍 / 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- (주)한리텍 (http://www.hanleetech.com) - 주소 : (138-857) 서울시 송파구 오금동 45-4 동인트루빌 611호 - 담당자 : 정성오 / 연락처 02-400-3172 / FAX 02-400-3192
개인부담계좌	계좌번호 : 014241-01-011044(우체국) 예금주명 : (주)한리텍
제품사양	- 컴퓨터에 설치후 화면의 내용을 1배에서 36배까지 확대가 가능 - xFont 채용으로 확대 시에도 글씨가 깨지지 않음 - 확대배율 및 보기색상 등 다양한 옵션 조절가능 - 듀얼 모니터 지원
구성품목	- 설치용 CD ............. 1개		- 사용설명서 ............ 1부
주요기능	- 컴퓨터 화면을 1~36배율 확대 - 8가지의 화면 분할 기능을 제공 - 각종 단축키 지원으로 마우스 작업영역 대체 - 커서의 모양 색상 등을 변경 가능 - 칼라, 대비 및 밝기를 조절할 수 있는 칼라향상 기능 지원 - 세분화된 단계별 확대 레벨. 1) 1x ~ 8x : 1단계씩 확대축소 2) 10x ~ 16x : 3단계씩 확대축소 3) 20x ~ 36x : 4단계씩 확대축소 4) 비정수배율 지원:1.25x, 1.5x, 1.75x, 2.5x - xFont 기능 도입으로 부드럽고, 굵고 선명한 보기 설정 - 2개의 모니터 지원(Dual monitor)
제품특징	- 컴퓨터의 화면을 최대 36배 까지 확대 함 - 전체확대, 부분확대, 라인확대, 분할확대 등 8가지 화면모드 선택이 가능 - 화면색상을 컬러, 흑백, 고대비, 특수색상 등 선택 가능 - 다양한 단축키로 키보드로 확대 축소등 기능을 사용할 수 있음
기대효과	- 시각장애인이 확대프로그램을 이용하여 컴퓨터 사용이 가능하므로 일상적인 정보접근이 가능합니다.
사용가능대상	- 시각장애인중 전맹을 제외한 컴퓨터 사용이 가능한 전 저시력시장애인
사용방법	- 줌텍스트 프로그램을 실행 시켜줍니다.(윈도우 시작시 자동 실행도 가능 합니다.) - 시력에 적합한 배율을 단축키나 마우스 클릭으로 선택하여줍니다. - 보기에 편안한 보기모드와 색상모드를 단축키나 마우스 클릭으로 선택하여줍니다. - 사용자가 원하는 문서나 웹 사이트를 선택하여 사용합니다
최소PC 요구사항	- 지원 운영체제 : Windows 7, Vista, or XP (SP2) - CPU : Windows 7,Vista – 1.5 GHz 이상 Windows XP – 펜티엄4 1 GHz 이상 - 메모리 : Windows 7, Vista – 1GB 이상 (2GB이상 권장) Windows XP – 512MB 이상 (1GB 이상 권장) - HDD 용량 : 50 MB 이상 - 줌텍스트 카메라 사용시: USB 2.0
유의사항	- 고기능의 소프트웨어이므로 컴퓨터 사양이 낮을 경우, 프로그램 실행이 늦어지거나 실행이 안 될 수 있으므로 고사양 PC 사용을 권장합니다. - 줌텍스트는 고정된 1대의 PC에서만 사용이 가능하며, 3번의 재설치가 가능합니다.

제품명	한글라이트닝
장애유형	시각장애유형	제품분야		화면확대SW
제품개요	- 저시력 시각장애인들이 컴퓨터의 내용을 확대하여 볼 수 있으므로 인터넷, 문서작성 등 컴퓨터의 사용을 가능하게 하여 주는 시각장애인을 위한 개발된 소프트웨어이며, 한글화로 사용자가 프로그램 설치 및 사용의 불편을 개선함.
제품가격	310,000	개인부담금		62,000
제조원	(주)한리텍 / 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- (주)한리텍 (http://www.hanleetech.com) - 주소 : (138-857) 서울시 송파구 오금동 45-4 동인트루빌 611호 - 담당자 : 정성오 / 연락처 02-400-3172 / FAX 02-400-3192
개인부담계좌	계좌번호 : 014241-01-011044(우체국) 예금주명 : (주)한리텍
제품사양	- CD 및 USB스틱 메모리로 제공되는 소프트웨어 - 사용자 컴퓨터에 설치, 이동중에는 USB메모리를 연결하여 프로그램 실행 - CD 포장 규격 : 가로 14 x 세로 １9 x 두께 １.4 cm - USB 규격 : 2GB(수급 상황에 따라 용량은 변경될 수 있음)
구성품목	- 설치용 CD ............. 1개 - 라이트닝 USB ............. 1개		- 사용설명서 ............ 1부
주요기능	- 컴퓨터 화면을 최대 32배까지 확대 - 확대 화면 모드(8가지 모드) ∘ 전체 화면 ∘ 확대 렌즈 ∘ 사각 바 형태 ∘ 수직 및 수평 분할 - 문자 나 그림의 크기 및 형상 변경 - 마우스 포인트의 색상 변경으로 다양한 시각장애인 적용 가능 - 문자 나 그림 확대시 가장자리 부분이 거칠게 되는 것을 방지하기 위한 가장자리 부드럽게 하기 지원
제품특징	- 컴퓨터 화면을 확대와 색상을 변경하여, 시각장애인이 컴퓨터를 사용할 수 있게 보조해주는 시각장애인용 화면 확대프로그램 - 화면확대 프로그램이 담긴 USB메모리를 제공하여, 사용자가 다른 컴퓨터를 사용 할 때에도, 별도의 설치 없이 USB메모리를 컴퓨터에 장착만으로 화면을 즉시 확대하여 컴퓨터를 사용할 수 있음
기대효과	- 시각장애인이 컴퓨터가 설치된 곳이면 확대프로그램을 이용하여 컴퓨터 사용이 가능하므로 일상적인 정보접근이 가능합니다.
사용가능대상	- 시각장애인중 전맹을 제외한 컴퓨터 사용이 가능한 전 저시력장애인
사용방법	- CD : 원본 CD를 컴퓨터에 설치 후 메뉴의 아이콘으로 확대배율, 화면 확대 모드, 마우스 포인트 색상 선택 후 확대 기능사용 - USB 메모리 프로그램 : 프로그램의 설치 없이 원하는 장소에서 USB 메모리 스틱을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하면 자동실행 또는 수동실행.
최소PC 요구사항	-. Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 -. 10 MB이상 / HDD 저장공간 -. CPU 1G Processor 이상 -. 512M 이상 메모리
유의사항	-. VGA카드와 관계없이 순수하게 소프트웨어적으로 처리하므로 컴퓨터 사양이 낮을 경우 멀티 프로그램 실행시, 프로그램 실행이 늦어지거나, 안 될 수 있음.

제품명	한글아이줌
장애유형	시각장애	제품분야		화면확대S/W
제품개요	저시력 시각장애인이 PC 활용 및 정보접근을 위하여 사용자의 시각적인 특성에 맞게 화면을 확대하고 색상을 변경하여 사용하는 화면확대 소프트웨어
제품가격	473,000	개인부담금		94,600
제조원	ISSIT / 카나다	품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)힘스인터내셔널(www.himsintl.com) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 이영서 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462
개인부담계좌	계좌번호: 312256-02-059839(우체국), 예금주명:(주)힘스인터내셔널
제품사양	- 확대배율: 1배~50배 - 화면분할기능 - 색상모드: 11가지 색상 변경 및 사용자 화면 조정 기능 - 자세 교정 기능 - 멀티 TTS (한국어, 영어)		- 마우스: 포인터 크기 3단계 조절 - 커서의 위치 표시 기능 - 키보드 단축키 지원 - Smoothing 기능 : 확대된 글자선을 부드럽게 처리
구성품목	- CD (설치용 프로그램)		- 한글 사용설명서
주요기능	- 음성지원 : 화면읽기, 마우스 읽기, 타이핑 읽기, 낭독 기능 - 모니터 화면 다양한 색상 변경 :컬러, 흑백, 고대비, 사용자 정의 등 - 마우스 포인터 크기 조절 기능 - 커서 위치 표시 기능 - 커서 모양 선택 기능 - 폰트 스무싱 기능: 글자의 선을 매끄럽게 처리하는 기능 - 화면의 문장 정렬 기능: 확대로 화면에 벗어나는 문장을 한 화면에 모아주는 편의 기능 - 자세 교정 기능 - 포인터 색상 및 모양 변경 기능
제품특징	- 음성을 지원하는 화면 확대 프로그램 - 다양한 문서 파일 읽기 지원 : 텍스트, PDF, □글, 워드 - 다양한 화면확대 방식 : 전체, 라인, 돋보기 - 모니터 화면 분할 기능 - 듀얼 모니터 제공 기능 - 멀티 TTS 제공 : 한국어, 영어
기대효과	- 저시력 시각장애인의 컴퓨터 활용 능력의 향상 - 스크린 리더(한국어 및 영어 음성)기능을 통하여 정보접근의 획기적인 개선
사용가능대상	- 컴퓨터 사용이 가능한 저시력 시각장애인
사용방법	- 한글아이줌을 실행 (윈도우 시작시 자동 실행 가능) - 사용자의 시력 특성에 맞도록 화면의 글자크기 및 색상 (마우스 및 위치) 설정 - 사용자의 편리에 따라서 단축키를 입력하여 필요한 기능 호출하여 사용
최소PC 요구사항	- 최소PC요구사항 (윈도우즈 XP 기준) • CPU 1GHz 이상, 메인 메모리 256MB 이상 HDD공간 200MB이상 - 지원 OS : 윈도우즈 (XP, Vista, 7)
사용시 유의사항	- 최소 PC요구사양의 PC에서 구동이 필요 - 라이센스 정책에 맞는 사용

제품명	점박이 ( BL-2011 )
장애유형	시각장애	제품분야	점자 라벨기
제품개요	시각장애인과 정안인이 함께 사용할 수 있도록 Universal Design이 적용된 점자 라벨기 점박이(BL-2011)는 저소음, 경량화로 언제, 어디서나 사용할 수 있는 편리한 제품이다.
제품가격	825,000	개인부담금	165,000
제조원	(주)모이텍/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)모이텍 (www.moitech.co.kr) - 주소 : (122-845) 서울시 은평구 연서로 160 양지빌딩 6층 - 담당자 : 강통일 /전화번호 : 02-6337-5656 / FAX : 070-8220-6710 / M. : 010-8887-4578
개인부담계좌	계좌번호 : 013110-02-171348(우체국) 예금주명 : (주)모이텍
제품사양	- 구동전압: DC 12V - 초당 6점 출력 - 한글, 영문, 숫자, 기호 지원 - 고 사양 그래픽 LCD - 자동 커팅 - 최대 50자 스크롤 키 - 크기: 350(W)X122(D)28(H)mm
구성품목	- 본체 1대 - 사용설명서 1권 - 전원 케이블 1개 - 카트리지 1개
주요기능	- 6점 점자 입력방식(시각장애인) 4X3 입력방식(정안인) 입력된 문자 확인기능(텍스트 or 음성지원) 이어폰단자 지원 컴퓨터 연결사용 할 수 있도록 USB 장착
제품특징	- 롤링방식에 의한 저소음 동작 - 초당 6점 출력의 빠른 출력속도 - 6점 입력 인터페이스 지원(시각장애인) - 4X3 천지인방식의 입력방식을 지원함으로써 점자를 모르는 일반인 사용 - 한글, 영문, 숫자, 부호 등의 점자코드 지원 - 시각장애인을 위한 음성출력 기능지원 - 그래픽LCD를 통한 문자입력확인가능(일반인) 자동 커팅 방식 지원
기대효과	- 점자 라벨기를 통한 점자 교육 및 다양한 점자 서비스 제공을 통한 편리하고 간편하게 점자 정보 제공 - PC없이 사용이 가능하고 저소음 실현으로 언제 어디서나 사용이 가능하며, 점자 정보습득이나 인지에 있어서 점자가 생활의 일부분이 아닌 생활의 모든 것이 되는 시각장애인에게는 반드시 필요한 생활 정보기기
사용가능대상	- 점자 배우는 초급자 및 점자를 알고 있는 시각장애인 및 약시장애인
사용방법	- 제품설명서 숙지 - 점자 라벨기에 카트리지용지의 삽입 유무확인 후 전원투입 - 문자입력(천지인 및 6점 입력) - 제품 상단면의 프린트 버튼을 눌러서 라벨용지출력
최소PC 요구사항	- PC 필요 없음
유의사항	- 물 또는 습기가 많은 곳에서 사용 금지 제품에 충격 금지 임의 분해 금지 임의 수리 금지

제품명	리보키보드 (RiVO)
장애유형	시각장애인	제품분야	모바일 제어기기
제품개요	리보키보드는 아이폰, 아이패드, 아이팟터치를 사용하고자 하는 시각장애인이 불편하고 느린 화면 터치를 하지 않고도 이들 스마트 장치를 더 편하고 빠르며 정확하게 사용할 수 있도록 도와주는 무선 키보드 제품입니다.
제품가격	135,000	개인부담금	27,000
제조원	(주)모비언스/대한민국	품질보증기간	6개월
납품자	- (주)모비언스 (www.mobience.com) - 주소 : (463-841) 경기도 성남시 분당구 정자동 인텔리지 C-2307 - 담당자 : 안재우 /전화번호 : 050-5402-5402 / FAX : 050-5402-5403 / M. : 010-3401-1910
개인부담계좌	계죄번호 : 104836-01-002391 (우체국) 예금주명 : 모비언스
제품사양	- 크기 : 85×54×8 mm - 무게 : 35g - 무선연결: Bluetooth V2.1 class 2 - 무선동작거리: 10m - 충전시간: 3시간 - 대기시간: 500시간 - 연속사용시간: 9시간
구성품목	- 리보키보드, USB 충전케이블, 제품설명서
주요기능	- 보이스오버 명령 - 문자입력 (천지인한글, 나랏글한글, 모비언스한글, ABC영어, 스몰쿼티영어, 숫자, 기호) - 문자편집 (커서이동, 텍스트선택, 자르기, 복사하기, 붙여넣기, 입력취소, 입력다시) - 오디오리모컨 (음악의 재생, 일시정지, 되감기, 빨리감기, 이전곡, 다음곡, 볼륨제어)
제품특징	- 리보를 활용하면 스마트기기인 아이폰, 아이패드, 아이팟터치를 더 접근성있고 생산성있게 사용할 수 있음 - 가로 네줄, 세로 다섯줄, 모두 스무 개의 큼지막한 버튼으로 구성된 신용카드 크기의 블루투스 키보드임
기대효과	- 시각장애인의 정보 접근성 향상 - 문자메시지, 메모, 전화, 이메일, 인터넷, 소셜앱, 알람, 타이머, 일정 등 일상적으로 많이 사용하는 많은 앱들을 간편하고 빠르게 사용할 수 있음으로 인해 일상생활의 질을 향상시킬 수 있을 것으로 예상됨.
사용가능대상	- 시각장애인 - 화면을 터치해서 조작하는데 어려움이 있는 장애인
사용방법	- 리보키보드를 아이폰, 아이패드, 아이팟터치 장치에 블루투스로 무선 연결을 합니다. - 아이폰, 아이패드, 아이팟터치의 보이스오버 설정을 켜고 사용합니다.
최소PC 요구사항	해당사항없음
유의사항	해당사항없음

제품명	팜온 키보드 (모델: UPK100DX)
장애유형	지체, 뇌병변	제품분야	특수키보드
제품개요	키보드의 입력 버튼을 크게 만들어 손 떨림이나 상지 기능에 장애가 있는 분이 사용하기에 적합하며, 키가드가 있어 오타를 방지할 수 있는 특수 키보드이다.
제품가격	\680,000	개인부담금	136,000원
제조원	주식회사 유타스 / 대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	-회사 : 주식회사 유타스 (http://www.utas,co.kr) -주소 : 경기도 안양시 동안구 관양동 1591-9 경기지식산업센터 904호 -담당자 : 장효원 / 연락처 : 031-422-8818 / Fax : 031-422-8817
개인부담계좌	계좌번호 : 104455-01-002334 (우체국) 예금주명 : (주)유타스
제품사양	- 크기(mm) : 가로 522 X 세로 230 X 높이 25.3 - 무게(kg) : 2.0 - 키(버튼) 수 : 81개 - 키(버튼) 크기：2.5cm (문자키 기준) - USB 허브 2포트 지원 (USB장치 연결용) - 호환성 : Microsoft Windows (USB 휴먼 인터페이스 장치)
구성품목	- 키보드 본체 1대 - USB 케이블 1개 (본체 고정형) - 사용자매뉴얼 1부 (품질보증서 포함) - 키보드 전용 가방 1개 - 높이조정용 고무패드 2개
주요기능	-키가드 일체형 음각 키보드: 손바닥을 키보드에 올린 상태에서 정확한 타이핑이 가능 -키보드 마우스 기능: 키보드의 문자 키 일부를 마우스 ‘방향키’와 ‘왼쪽 클릭’, ‘오른쪽 클릭’ 기능으로 사용할 수 있음 -USB 허브 기능: 본체에 내장된 2개의 USB 허브 포트에 외장형 기기를 연결하여 편리하게 이용할 수 있음
제품특징	-키보드 글자 인식과 타이핑이 쉽도록 기능별로 색상이 구분된 큰 글자의 빅사이즈 버튼으로 구성 -‘한자’,‘한/영’,‘인터넷바로가기’등의 수입제품이 지원하지 않는 특수 기능키 지원 -키보드/마우스모드 선택버튼 지원 -USB 허브 2포트 지원 -QWERTY 방식 자판 배열 -필요에 따라 키보드 높이조절이 가능하도록 높이조정용 고무패드 제공 -가정과 학교 등 필요한 장소로 옮겨서 사용할 수 있도록 키보드 전용가방 제공
기대효과	신체기능에 제약을 가진 분들이 보다 쉽게 PC 사용이 가능토록 하여 정보획득 및 일상 생활 영위에 도움을 줄 수 있음
사용가능대상	지체, 뇌병변 장애인 및 팔의 장애로 손목 및 손가락의 움직임이 어려워 일반 키보드로 정확한 타이핑이 어려운 분들에게 적합
사용방법	1. 키보드의 USB 케이블을 PC의 USB 단자에 연결합니다. 2. PC에 자동으로 키보드 드라이버가 설치되어 바로 사용하실 수 있습니다. ※ 마우스 기능 사용 방법 : "Mouse/Keyboard" 버튼을 눌러서 'Mouse' LED가 켜지면 사용하실 수 있습니다.
최소PC 요구사항	Windows 98/98ME/NT/2000/2003/XP/VISTA/7 이 설치된 PC
유의사항	‘마우스 기능’ 사용을 위해선 먼저 PC의 ‘마우스 옵션’을 설정해 두어야 합니다. (사용자매뉴얼 참고)

제품명	조이스틱형 마우스
장애유형	지체‧뇌병변장애	제품분야	특수마우스
제품개요	일반 마우스 조작이 어렵거나 손목관절 사용에 어려움이 있는 장애인을 위한 조이스틱 모양의 마우스로 외관이 스틱형으로 되어 있어 손으로 쥐기 편하고 버튼 클릭이 용이하여 장애인의 컴퓨터 접근성을 높여줍니다.
제품가격	125,000	개인부담금	25,000
제조원	3M/중국	품질보증기간	12개월
납품자	-(주)핑키밍키 (WWW.GOODEDU.COM) -주소 : (153-787)서울시 금천구 가산동 371-37 STX V-타워 705호 -담당자 : 조문호 /전화번호 : 070-4481-4871 / FAX : 02-714-4840
개인부담계좌	계좌번호 : 012070-01-001763(우체국) 예금주명 : (주)핑키밍키
제품사양	-크기 : 8 x 11(cm) -높이 : 11(cm)
구성품목	-마우스 본체 1개 -제품 설명서 1부
주요기능	-조이스틱을 잡고 마우스 본체를 움직여 컴퓨터 커서의 이동이 가능 (손잡이가 조이스틱 형이고 나머지 기능은 일반 마우스와 동일(광마우스)) -핸들 측면에 위치한 버튼은 윈도우에서 자동스크롤 버튼으로 사용되며, 또는 일반적인 마우스의 세 번째 버튼 기능을 수행함 -마우스에 손목을 받치는 부분이 있어 팔의 움직임과 피로를 줄일 수 있음
제품특징	-인체공학적으로 설계되어 있어 손목 관절의 부담을 덜고, 장시간마우스 사용시 발생하는 팔의 피로를 줄일 수 있음 -조이스틱을 잡고 마우스 본체를 움직이는 방식이라 손의 위치가 일반 마우스 사용 시보다 안정적이고 편안함 -핸들 측면의 버튼은 자동스크롤 버튼 또는 세 번째 마우스 버튼의 역할을 대체
기대효과	-컴퓨터 활용 폭을 넓혀 정보획득과 활용도를 높이고 장애인과 비장애인 간의 정보격차를 해소
사용가능대상	-지체장애, 뇌병변 장애 (일반 마우스를 조작하기 어려운 장애인) -손목관절 사용에 어려움이 있는 장애인
사용방법	-기존에 사용하던 마우스를 컴퓨터 본체에서 분리한 후 컴퓨터의 USB포트에 케이블을 연결 -조이스틱을 손으로 쥐고 마우스 본체를 움직여, 커서를 이동하고 , 핸들의 버튼을 눌러 마우스의 오른쪽, 왼쪽 클릭 기능을 수행
최소PC 요구사항	-Windows 95 이상 -매킨토시 G4(plug and play 지원전용) -iMac/eBook 컴퓨터
유의사항	-USB 포트에 꽂아 연결하면 기본적인 마우스 역할이 자동적으로 설정, 작동 -제어판의 운영체제-마우스세팅 항목에서 윈도우 자동스크롤 버튼을 임의 지정해 사용가능

제품명	빅트랙(스위치잭포함)
장애유형	지체‧뇌병변장애	제품분야	트랙볼형
제품개요	큰 트랙볼로 어린이나 운동조절능력이 부족한 사람도 쉽게 마우스를 조정할 수 있으며 큰 사이즈의 버튼이 마우스 클릭을 용이하게 하는 트랙볼형 마우스입니다.
제품가격	170,000	개인부담금	34,000
제조원	Infogrip/중국	품질보증기간	12개월
납품자	-(주)핑키밍키 (WWW.GOODEDU.COM) -주소 : (153-787)서울시 금천구 가산동 371-37 STX V-타워 705호 -담당자 : 조문호 /전화번호 : 070-4481-4871 / FAX : 02-714-4840
개인부담계좌	계좌번호 : 012070-01-001763(우체국) 예금주명 : (주)핑키밍키
제품사양	-크기 : 17 x 17cm -트랙볼 지름 : 7.5cm
구성품목	-빅트랙 본체 1개 -제품 설명서 1부
주요기능	-마우스 기능을 하는 큰 버튼과 트랙볼을 조작하여 마우스 커서를 이동하거나 클릭함 -손가락 움직임이 원활하지 못한 지체, 뇌병변 장애인에게 적합
제품특징	-큰 트랙볼을 굴려 커서를 원하는 위치로 이동할 수 있으며 빅 버튼을 눌러 클릭할 수 있음 -트랙볼이 마우스 휠 역할을 수행하여 섬세한 조작이나 손가락 움직임이 어려운 장애인이 쉽게 마우스를 이용할 수 있음 -스위치를 꽂는 잭이 있어 별도의 스위치를 장착할 수 있음 (스위치 별매)
기대효과	-컴퓨터 활용 폭을 넓혀 정보획득과 활용도를 높이고 장애인과 비장애인 간의 정보격차를 해소
사용가능대상	-지체장애, 뇌병변 장애 (일반 마우스를 조작하기 어려운 장애인) -컴퓨터 학습을 시작하는 발달장애 아동
사용방법	-큰 트랙볼을 굴려 커서를 원하는 위치로 이동할 수 있으며 빅 버튼을 눌러 클릭할 수 있음 -트랙볼이 마우스 휠을 역할을 수행하여 섬세한 조작이나 손가락 움직임이 어려운 장애인이 쉽게 마우스를 이용할 수 있음 -Plug & Play 방식으로 별도의 S/W 설치 없이 바로 사용이 가능
최소PC 요구사항	-Windows 모든 버전 호환가능 -매킨토시 모든 버전 호환가능
유의사항	-USB/PS2포트를 통한 PC연결 -별도 드라이버설치 필요 없음 -윈도우 체제 사용가능 -매킨토시 호환가능

제품명	스마트나브4AT
장애유형	지체·뇌병변 장애인	제품분야		특수마우스
제품개요	사지를 사용하기 어려운 분들이 머리의 움직임을 통해 (적외선 및 난반사스티커 활용) 일반 마우스의 기능처럼 컴퓨터의 커서를 컨트롤 할 수 있는 특수 마우스입니다.
제품가격	880,000	개인부담금		176,000
제조원	내추럴포인트 사 / 미국	품질보증기간		12개월
납품자	- 케어라이프코리아(주) (http://www.carelifemall.co.kr) - 주소 : (143-805)서울시 광진구 광장동 245-8 1층 - 담당자 : 박 정 민 / 연락처 02-455-0858 / FAX 02-455-0853
개인부담계좌	계죄번호 : 012435-01-017091(우체국) 예금주명 : 케어라이프코리아(주
제품사양	- 크기 : (본체 60 x 40 x 23.5 mm) (거치대 87 x 90 mm) - 무게 : 62g - 컬러 : 검정 및 알루미늄색상(회색) - 케이블 : USB 6ft(1830mm) USB 포트 사용 / 스위치 연결용 Y케이블 - Software : 3.20.037.2 (2011.1.21)
구성품목	- 본체 1대(거치대 부착) - 한글 메뉴얼 1 부 - 소프트웨어 설치용 CD 1개		- USB 케이블 1개 - Y형 케이블 1개 (스위치 연결용) - 반사체스티커 1ea ( 스몰 20 / 라지 6 )
주요기능	- Dots(난반사스티커)를 활용 해 머리의 움직임 등을 통해 PC의 커서를 컨트롤하는 기능 - 클릭프로그램을 통해 왼쪽 클릭, 왼쪽 더블 클릭. 오른쪽 클릭, 드래그 등의 클릭 기능 - 화상키보드를 사용해 일반 키보드 기능을 대체 사용하는 기능 (공유 키보드 프로그램 사용)
제품특징	- 소프트웨어 컨트롤 기능으로 사용자의 환경에 따라 커서의 속도 및 부드러움 등의 조절 가능 - 클릭프로그램을 통해 커서의 고정 인식 시간, 범위 인식 등의 조절 가능, - 사용자의 환경에 따라 변경한 조절 값을 저장 할 수 있음 - 보호자의 세팅 작업 시 일반 마우스와 병행 사용이 가능함 (센서를 가릴 필요가 없음)
기대효과	- 장애로 인해 사지를 사용하지 못해 PC등을 활용하지 못하는 분들에게 PC의 접근성 및 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.
사용가능대상	- 지체/뇌병변 장애인(상,하지를 사용하지 못하는 경우) 루게릭/근육병(희귀병으로 상,하지 마비인 경우)
사용방법	- CD로 PC에 소프트웨어를 설치 합니다. - 스마트나브4AT를 사용자의 위치에 따라 PC모니터 상단에 부착합니다. - 스마트나브4AT와 PC를 동봉되어 있는 USB선을 통해 연결 합니다. - PC에 설치된 스마트 나브 아이콘을 클릭 프로그램을 실행 합니다. - 사용자의 환경에 따라 커서의 속도 및 클릭 타임 등 스타트 옵션등을 설정 합니다. - 머리의 움직임을 통해 마우스 커서의 컨트롤 및 클릭 방법을 연습 합니다.
최소PC 요구사항	- Windows , '98, Me, 2000, XP, VISTA, Windows 7 사용가능 / - CPU 500 MHz 이상 USB 1.1 or 2.0 Port CD-ROM 드라이브
유의사항	- 처음 사용 시 PC와 본체를 USB로 연결 시 새 하드웨어 검색 마법사가 진행 될 수 있습니다. - 설치 및 사용 시 USB 인식이 잘되지 않는 경우 PC의 연결된 USB 포트에 연결 후 사용합니다.

제품명	엔에이블러 조이스틱
장애유형	지체·뇌병변 장애인	제품분야		특수마우스
제품개요	팔의 움직임이 원활하지 못해 일반 마우스를 사용하기 어려운 분들을 위한 조이스틱형 마우스입니다.
제품가격	600,000원	개인부담금		120,000
제조원	프리토리안 사 / 영국	품질보증기간		12개월
납품자	- 케어라이프코리아(주) (http://www.carelifemall.co.kr) - 주소 : (143-805)서울시 광진구 광장동 245-8 1층 - 담당자 : 박 정 민 / 연락처 02-455-0858 / FAX 02-455-0853
개인부담계좌	계죄번호 : 012435-01-017091(우체국) 예금주명 : 케어라이프코리아(주)
제품사양	- 크기 : 230 x 128 x 72 mm - 무게 : 820g - 컬러 : 흰색 검정색 - 케이블 : USB 2050mm USB 포트 사용
구성품목	- 본체 1대 - 한글 메뉴얼 1 부
주요기능	- 엔에이블러 조이스틱은 조이스틱을 통해 PC의 커서를 컨트롤 합니다. - 왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 더블 클릭, 드래그 버튼이 장착되어 있으며 가로세로 고정 버튼은 인터넷 창 등에서 스크롤 기능으로 사용이 가능합니다. - 강직 등으로 정확한 동작이 어려운 분들을 위해 가로 세로 고정 버튼이 장착 되어 있으며, 커서의 속도 조절 기능도 장착 되어 있습니다. - 중증 사용자를 위한 클릭 대체 기능으로 별도옵션인 스위치의 연결이 가능한 스위치 연결 잭이 장착 되어 있습니다.(왼쪽 클릭 / 오른쪽 클릭)
제품특징	- 사용 환경에 따라 기본바, 구형바, T바 등의 선택 사용이 가능합니다. - 왼쪽 클릭/오른쪽 클릭/ 더블클릭/ 드래그/ 가로세로고정(스크롤 기능) / 커서 속도 조절 버튼/ 왼쪽 오른쪽 클릭 스위치 연결잭 장착
기대효과	- 지체/뇌병변 장애인 중 팔의 움직임이 원활하지 못해 일반 마우스 사용이 어려운 분들에게 PC의 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.
사용가능대상	- 지체/뇌병변장애 (팔과 손가락의 움직임이 원활하지 못한 대상) (또는 팔 대신 발 등을 이용 마우스를 사용하는 대상)
사용방법	- 엔에이블러 조이스틱 을 사용자의 환경에 따라 설치 합니다. - 사용자의 PC에 USB 선을 연결 합니다. - 운영체제에 따라 자동으로 드라이브가 설치 됩니다. - 조이스틱을 통해 커서를 컨트롤 합니다. - 사용자 환경에 따라 커서 스피드를 조절 합니다.
최소PC 요구사항	- Windows , '98, Me, 2000, XP, VISTA, Windows 7 사용가능 /
유의사항	- 사용자의 환경에 따라 하단의 고정너트를 통해 테이블 등에 고정 사용이 가능합니다. - 별도의 프로그램 설치가 필요 없으며 PC에 USB 연결 시 자동으로 드라이브가 설치 됩니다.

제품명	엔에이블러 트랙볼
장애유형	지체·뇌병변 장애인	제품분야		특수마우스
제품개요	팔의 움직임이 원활하지 못해 일반 마우스를 사용하기 어려운 분들을 위한 트랙볼형 마우스입니다.
제품가격	550,000원	개인부담금		110,000
제조원	프리토리안 사 / 영국	품질보증기간		12개월
납품자	- 케어라이프코리아(주) (http://www.carelifemall.co.kr) - 주소 : (143-805)서울시 광진구 광장동 245-8 1층 - 담당자 : 박 정 민 / 연락처 02-455-0858 / FAX 02-455-0853
개인부담계좌	계죄번호 : 012435-01-017091(우체국) 예금주명 : 케어라이프코리아(주)
제품사양	- 크기 : 230 x 128 x 72 mm - 무게 : 1120g - 컬러 : 흰색 검정색 - 케이블 : USB 2050mm USB 포트 사용
구성품목	- 본체 1대 - 한글 메뉴얼 1 부
주요기능	- 엔에이블러 트랙볼은 틀랙볼을 통해 PC의 커서를 컨트롤 합니다. - 왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 더블 클릭, 드래그 버튼이 장착되어 있으며 가로세로 고정 버튼은 인터넷 창 등에서 스크롤 기능으로 사용이 가능합니다. - 강직 등으로 정확한 동작이 어려운 분들을 위해 가로 세로 고정 버튼이 장착 되어 있으며, 커서의 속도 조절 기능도 장착 되어 있습니다. - 중증 사용자를 위한 클릭 대체 기능으로 별도옵션인 스위치의 연결이 가능한 스위치 연결 잭이 장착 되어 있습니다.(왼쪽 클릭 / 오른쪽 클릭)
제품특징	- 왼쪽 클릭/오른쪽 클릭/ 더블클릭/ 드래그/ 가로세로고정(스크롤 기능) / 커서 속도 조절 버튼/ 왼쪽 오른쪽 클릭 스위치 연결잭 장착
기대효과	- 지체/뇌병변 장애인 중 팔의 움직임이 원활하지 못해 일반 마우스 사용이 어려운 분들에게 PC의 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.
사용가능대상	- 지체/뇌병변장애 (팔과 손가락의 움직임이 원활하지 못한 대상) (또는 팔 대신 발 등을 이용 마우스를 사용하는 대상)
사용방법	- 엔에이블러 트랙볼 을 사용자의 환경에 따라 설치 합니다. - 사용자의 PC에 USB 선을 연결 합니다. - 운영체제에 따라 자동으로 드라이브가 설치 됩니다. - 트랙볼을 통해 커서를 컨트롤 합니다. - 사용자 환경에 따라 커서 스피드를 조절 합니다.
최소PC 요구사항	- Windows , '98, Me, 2000, XP, VISTA, Windows 7 사용가능
유의사항	- 사용자의 환경에 따라 하단의 고정너트를 통해 테이블 등에 고정 사용이 가능합니다. - 별도의 프로그램 설치가 필요 없으며 PC에 USB 연결 시 자동으로 드라이브가 설치 됩니다.

제품명	터치모니터19인치LCD (압력방식)
장애유형	지체‧뇌병변장애	제품분야		터치모니터
제품개요	마우스나 키보드의 조작이 어렵거나 처음 마우스를 사용하는 장애인에게 유용한 모니터로 화상키보드를 통해 쉽게 글자입력이 가능하며 마우스 및 키보드의 기능까지 모두 수행할 수 있는 터치모니터입니다.
제품가격	315,000	개인부담금		63,000
제조원	한스정보/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	-(주)핑키밍키 (WWW.GOODEDU.COM) -주소 : (153-787)서울시 금천구 가산동 371-37 STX V-타워 705호 -담당자 : 조문호 /전화번호 : 070-4481-4871 / FAX : 02-714-4840
개인부담계좌	계좌번호 : 012070-01-001763(우체국) 예금주명 : (주)핑키밍키
제품사양	- LCD타입 : 48cm(19") TFT-LCD - 해상도 : 1440x900 - 화면비율 : 4:3 - 신호입력 : DVI-D/D-SUB		- 동적명암비 : 10000:1 - 밝기 : 300cd/㎡ - 응답속도 : 5ms
구성품목	-모니터 본체 1대 -모니터 본체연결케이블 1개 -터치모니터 드라이브 CD 1개		-설치방법 설명서 1부 -T자 받침대 -모니터 전원 연결케이블 1개
주요기능	-마우스를 사용하지 않아도 터치스크린을 조작함으로써 마우스기능을 수행할 수 있음 -화면을 직접 터치하고 즉각적인 반응을 봄으로서 컴퓨터조작이 어렵거나 익숙하지 않은 장애인의 컴퓨터 활용 시 효과적
제품특징	-마우스를 사용하지 않아도 터치스크린을 조작함으로써 마우스기능을 수행할 수 있음 -화면을 직접 터치하고 즉각적인 반응을 봄으로서 컴퓨터조작이 어렵거나 익숙하지 않은 장애인의 컴퓨터 활용 시 효과적 -화면을 터치하여도 모니터가 밀리지 않도록 밀림방지 T받침대가 장착
기대효과	-기존 마우스 사용에 어려움을 겪고 있는 지체, 뇌병변 장애인에게 쉽게 컴퓨터를 사용할 수 있는 기회를 제공해준다는 점에서 보급수요가 있으리라 보여짐
사용가능대상	-정신지체, 주의집중장애, 지체장애, 뇌병변장애가 있는 분
사용방법	-사용설명서를 숙지 후 모니터와 본체를 연결 -컴퓨터를 작동시킨 후 터치모니터 드라이브 CD 설치 -설치 시 나타나는 좌표설정을 마친 후 터치 모니터 사용 -압력식 터치패널이 장착된 LCD터치스크린으로 잔상 없이 깨끗한 화면을 지원 -전후로 각도가 조절되는 틸팅 기능이 지원되어 사용자편의에 맞게 설정, 사용가능
최소PC 요구사항	-OS : Windows XP 이상, USB단자 1개
유의사항	-사용자가 수령 후 직접 설치하는 상품으로 보조인의 도움이 필요 -터치모니터 드라이브 CD를 실행해 좌표설정을 마친 후 터치 기능 수행

제품명	터치모니터23인치LCD (정전방식)
장애유형	지체‧뇌병변장애	제품분야		터치모니터
제품개요	마우스나 키보드의 조작이 어렵거나 처음 마우스를 사용하는 장애인에게 유용한 모니터로 화상키보드를 통해 쉽게 글자입력이 가능하며 마우스 및 키보드의 기능까지 모두 수행할 수 있는 터치모니터입니다.
제품가격	590,000	개인부담금		118,000
제조원	한스정보/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	-(주)핑키밍키 (WWW.GOODEDU.COM) -주소 : (153-787)서울시 금천구 가산동 371-37 STX V-타워 705호 -담당자 : 조문호 /전화번호 : 070-4481-4871 / FAX : 02-714-4840
개인부담계좌	계좌번호 : 012070-01-001763(우체국) 예금주명 : (주)핑키밍키
제품사양	-화면크기 : 58cm(23") -최적해상도 : 1,920x1,080 (16:9) -밝기 : 300cd/m -동적 명암비 : 10,000:1		-영상 : D-SUB, DVI-D, HDMI, 컴포넌트 -음성 : Audio IN, Audio Out, 광출력 -응답속도 : 2ms -디지털 TV
구성품목	-모니터 본체 1개 -전원어댑터 1개 -리모컨 1개 -Audio케이블 1개 -설치 설명서 1부		-전원케이블 1개 -RGB케이블 1개 -컴포넌트케이블 1개 -사용설명서 1부 -T자 받침대 1개
주요기능	-마우스를 사용하지 않아도 터치스크린을 조작함으로써 마우스기능을 수행할 수 있음 -화면을 직접 터치하고 즉각적인 반응을 봄으로서 컴퓨터조작이 어렵거나 익숙하지 않은 장애인의 컴퓨터 활용 시 효과적
제품특징	-터치드라이버 불필요 (Window에서 자동 인식) -자동좌표 보정 (좌표 자동 인식) -강화유리 + 센서 구조(기존 센서 + 강화유리)로 내구성이 매우 우수 -터치감이 부드러우며, 터치 반응속도 매우 빠름 -멀티터치 인식으로 효율성이 높음(Windows7) -밀림방지형 T자 받침대 부착
기대효과	-기존 마우스 사용에 어려움을 겪고 있는 지체, 뇌병변 장애인에게 쉽게 컴퓨터를 사용할 수 있는 기회를 제공해준다는 점에서 보급수요가 있으리라 보여짐
사용가능대상	-정신지체, 주의집중장애, 지체장애, 뇌병변장애가 있는 분
사용방법	-정전식 터치패널이 장착된 LCD터치스크린으로 잔상 없이 깨끗한 화면을 지원 -전후로 각도가 조절되는 틸팅 기능이 지원되어 사용자편의에 맞게 설정, 사용가능 -사용설명서를 숙지 후 모니터와 본체를 연결 -USB를 연결하여 터치모니터로 활용(자동으로 드라이버설치 및 좌표가 설정)
최소PC 요구사항	-OS : Windows XP 이상
유의사항	-인체의 전류를 인식하여 작동하는 정전식 터치모니터의 작동 원리로 인해 손이나 신체 이외에 다른 보조도구를 사용할 경우 터치가 되지 않을 수 있음 -사용자가 수령 후 직접 설치하는 상품으로 보조인의 도움이 필요

제품명	TM-2308G
장애유형	지체/뇌병변 장애	제품분야	터치모니터
제품개요	지체 장애인이나 노인분들과 일반인이 사용하기에 편한 제품으로 디지털 HDTV 시청이나 일반 컴퓨터를 이용하여 키보드나 마우스를 이용하지 않더라도 터치를 이용하여 정보를 쉽게 접할수 있게 하기 위해 제작되었습니다. (3가지 기능을 하나로 통합하여 공간활용도도 높혔습니다)
제품가격	585,000	개인부담금	117,000원
제조원	(주)토마토디스플레이/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)토마토디스플레이 WWW.TOMATODISPLAY.COM) - 주소 : (437-753) 경기도 의왕시 오전동 174 대현테크노월드 605호 - 담당자 : 김교국 /전화번호 : 031-1588-8901 / FAX : 031-455-4001 / M. : 010-8526-3456
개인부담계좌	계죄번호 : (우체국) 예금주명 : (주)토마토디스플레이
제품사양	- 모델명 : TM-2308G (LED 모니터) - 화면크기 : (23형) - 고정종횡비 : 16:9 / 4:3 - 화면해상도 : 1920 * 1080 Full HD - 화면밝기 : 250C/m2 - COLOR : 16.7M - 응답속도 : 5ms - 시야각 : 170 / 160 - 소비전력 : 40W 이하 - 화면명암비 : 1000:1 - 명암(CR) : DCR 5,000,000 : 1 - 주입력단자 : D-SUB + HDMI + 컴포지트 + 컴포넌트 + RF(동축 안테나케이블단자) - 출력단자 : SPEAKER(STEREO), EYEPHONE - 터치스크린 : 정전방식 터치스크린 - VESA 사이즈 : 100mm X 100mm - 제품크기 : 56.5Cm(H)*34Cm(W)*7Cm(D) - 입력전원 : 12V5A - 무게 : 약 5Kg
구성품목	- 터치 HDTV겸용 터치모니터 1대 - 매뉴얼 1권 - USB 케이블(터치연결케이블) 1개 - RGB CABLE 1개 - AUDIO CABLE(PC본체 SOUND 연결케이블) 1개 - 전원 어댑터(12V5A) 1개 - 전원케이블 (220V용) - 리모컨 - 밧데리(AAA) 1조
주요기능	- 일반 컴퓨터 연결 - 터치(정전방식) 스크린 - HDTV 시청 (2012년12월31일부터 아날로그종료로 인하여 따로 장비를 구입할 필요없음)
제품특징	- 일반컴퓨터, HDTV 시청, 터치스크린을 적용하여 지체/뇌병변 장애인들에게 컴퓨터를 쉽게 접할수 있게 만들었으며 3가지 기능을 하나로 하여 공간활용을 하였습니다
기대효과	- 지체/뇌병변 장애인의 정보 접근성 향상 - 지체/뇌병변 장애인들의 TV시청이나 인터넷활용하여 정보접근하기 쉽고 개인 능력 개선으로 인한 사회에 일원으로서 비장애인과의 거리가 좁혀질거라고 생각됨
사용가능대상	- 지체/ 뇌병변장애인 1~2등급 손가락, 손을 이용 단순한 터치동작이 가능한 장애인
사용방법	- VGA 케이블(파란색)을 모니터와 컴퓨터본체의 그래픽 카드 꽂는 부분에 연결합니다 - USB케이블을 모니터(1394포트모양의 USB )포트와 컴퓨터본체의 USB 포트에 연결합니다 - HDTV 공중파 또는 유선방송 안테나케이블을 모니터에 RF단자(동축케이블단자)에 연결합니다 (KT 또는 SK 셋탑박스 이용시 컴포지트 또는 컴포넌트에 연결하여 TV를 연결합니다) - 아답터와 파워케이블을 연결하여 모니터 전원포트에 꽂고 벽에 있는 전원 또는 멀티탭에 연결합니다 - 리모컨에 밧데리를 넣습니다 - 리모컨에 전원버튼이나 모니터의 오른쪽 하단에 있는 파워 버튼을 누르십시오 - TV 채널설정 : 리모컨에 TV버튼 누름 -> 메뉴버튼 누름 -> 채널모드 이동 -> 공중파 또는 유선/케이블 변경 -> 아래 채널검색 실행 이란 항목에서 확인 누르면 채널이 설정됩니다 - 터치 설정은 따로 하실 필요가 없습니다 (윈도우 XP / 윈도우 7 자동인식) - 컴퓨터에서 모니터 해상도 설정 (1920 X 1080) (1920 X 1080 모드로 설정해야 가장 선명하고 최적에 상태로 사용하실수 있습니다)
최소PC 요구사항	- 펜티엄4 3.0, 램2기가 이상
유의사항	- 본제품을 사용하기 위해서는 HDTV 공중파 안테나 또는 유선방송이 설치 되어야합니다 - 본제품을 사용하기 위해서는 XP 또는 윈도우7 설치된 컴퓨터가 있어야합니다 (윈도우7 추천)

제품명	정전식 23인치 TV 터치모니터 MOI-230T-TV
장애유형	지체, 뇌병변	제품분야	터치모니터
제품개요	키보드, 마우스로 컴퓨터를 조작하기 어려운 장애인이 정전식 터치 모니터로 손가락이나 신체부위로 키보드와, 마우스 없이 터치만으로 컴퓨터를 조작할 수 있는 입력보조기기로 HDTV 기능과 결합된 정전식 터치 모니터 기기.
제품가격	598,000	개인부담금	119,600
제조원	(주)모이텍/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)모이텍 (www.moitech.co.kr) - 주소 : (122-845) 서울시 은평구 연서로 160 양지빌딩 6층 - 담당자 : 강통일 /전화번호 : 02-6337-5656 / FAX : 070-8220-6710 / M. : 010-8887-4578
개인부담계좌	계좌번호 : 013110-02-171348(우체국) 예금주명 : (주)모이텍
제품사양	- TFT LCD MONITOR WITH TOUCH SCREEN (정전식 방식) - 화면크기: 58.42Cm(23인치), (16:9 와이드형) - TV수신: HDTV 수신 기능 - 최대 해상도: 1,920x1,080 - 최대밝기: 300cd/m - 명암비: DCR 10,000:1 - 응답속도: 5ms - 입력신호: HDMI, COMPONENT, D-SUB, AUDIO IN, TV수신 IN 외
구성품목	- 모니터 본체 1대 - 전원연결케이블 1개 - 전원 어댑터 1개 - D-SUB(RGB)케이블 1개 - Audio 케이블 1개 - 사용 설명서 및 설치 설명서 1부 - 터치스크린 연결 USB 커넥터(본체장착) 1개 - 터치스크린 설치 CD 1개 - 리모콘 1개
주요기능	- 키보드와 마우스의 입력 작업기능을 손가락이나 정전식용 특수 펜으로 터치 사용 할 수 있으며 기존 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스 기능을 대체 할 수 있음 - 사용자에 맞는 모니터의 각도를 자유자재로 변경하여 사용이 가능하며, 모니터를 세게 밀 경우 밀리는 것을 방지해 주는 T자형 지지대 부가
제품특징	- 밝고 선명한 화면 - 누구나 쉽게 터치모니터를 설치 사용 할 수 있음 - 정전식 터치 기술방식을 이용한 모니터와 HDTV기능을 부가한 일체형 23인치 TV 터치 모니터 - 밀림방지형 T자형 받침대를 장착하여 터치 시 넘어지거나 밀림을 방지하여 힘 조절이 힘드신 장애인 분들에게 효과적 - 300cd의 밝기와 DCR 10000:1의 명암비는 이미지 및 텍스트에 밝고 선명하게 표시하여 가시성을 높였으며, 반응속도와 5ms로 이미지 작업 및 기타환경에 특화된 모습을 보여줌 - 빠른 반응속도와 미세한 정전압에 반응속도가 원활하고 빠르다 - 강화유리를 사용하기 때문에 스크래치가 적고 화면이 깨끗하고 선명하게 보인다 - 전류에 반응하므로 화면의 꿀렁거림이 없어 매끈한 화면 모양을 유지 - 투과율이 압력식 방식에 비하여 높다. 그러므로 가격 또한 비쌈 - 햇빛 및 전구 아래에서도 선명한 화면, 화질을 구현
기대효과	- 터치모니터는 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있어 장애인의 정보통신 접근성 및 컴퓨터 활용률을 제고.
사용가능대상	- 지체, 뇌병변장애인 또는 작은 사물을 잘 볼 수 없는 약시장애인 - 상지 및 손 골관절 장애로 터치시 일정 압력이 필요한 압력식 터치모니터 사용이 어려운 장애인
사용방법	① 사용 설명서 숙지 후 모니터와 본체를 연결 ② 컴퓨터를 작동시킨 후 터치 모니터 설치 CD을 CD드라이브에 삽입 후 프로그램 설치 ③ 프로그램 설치 후 바탕화면에 설치된 터치스크린 아이콘 클릭 후 좌표 설정 ④ 터치모니터 사용 ⑤ TV를 시청하고 싶으면 리모콘의 TV버튼을 선택 ⑥ 컴퓨터로 사용하고 싶으면 리모콘의 PC버튼을 선택 ⑦ 기타 사항은 메뉴얼 참조
최소PC 요구사항	- OS: Window XP 이상, PC: Pentium2 이상의 CPU
유의사항	- 인체의 흐르는 미세한 전류를 인식 작동하는 정전식 터치모니터의 작동 원리로 손이나 신체, 특수 펜(정전식 터치용) 이외에 다른 보조도구를 사용할 경우 터치가 되지 않음 - 전원은 제품과 함께 공급되는 어댑터 외에는 사용하지 말 것. - 임의 분해 개조 및 수리금지

제품명	정전식 24인치 TV 터치모니터 MOI-240T-TV
장애유형	지체, 뇌병변	제품분야	터치모니터
제품개요	키보드, 마우스로 컴퓨터를 조작하기 어려운 장애인이 정전식 터치 모니터로 손가락이나 신체부위로 키보드와, 마우스 없이 터치만으로 컴퓨터를 조작할 수 있는 입력보조기기로 HDTV 기능과 결합된 정전식 터치 모니터 기기.
제품가격	630,000	개인부담금	126,000
제조원	(주)모이텍/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)모이텍 (www.moitech.co.kr) - 주소 : (122-845) 서울시 은평구 연서로 160 양지빌딩 6층 - 담당자 : 강통일 /전화번호 : 02-6337-5656 / FAX : 070-8220-6710 / M. : 010-8887-4578
개인부담계좌	계좌번호 : 013110-02-171348(우체국) 예금주명 : (주)모이텍
제품사양	- TFT LCD MONITOR WITH TOUCH SCREEN (정전식 방식) - 화면크기: 61Cm(24인치), (16:9 와이드형) - TV수신: HDTV 수신 기능 - 최대 해상도: 1,920x1,080 - 최대밝기: 250cd/m - 명암비: DCR 10,000:1 - 응답속도: 5ms - 입력신호: HDMI, COMPONENT, D-SUB, AUDIO IN, TV수신 IN 외
구성품목	- 모니터 본체 1대 - 전원연결케이블 1개 - 전원 어댑터 1개 - D-SUB(RGB)케이블 1개 - Audio 케이블 1개 - 사용 설명서 및 설치 설명서 1부 - 터치스크린 연결 USB 커넥터(본체장착) 1개 - 터치스크린 설치 CD 1개 - 리모콘 1개
주요기능	- 키보드와 마우스의 입력 작업기능을 손가락이나 정전식용 특수 펜으로 터치 사용 할 수 있으며 기존 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스 기능을 대체 할 수 있음 - 사용자에 맞는 모니터의 각도를 자유자재로 변경하여 사용이 가능하며, 모니터를 세게 밀 경우 밀리는 것을 방지해 주는 T자형 지지대 부가
제품특징	- 밝고 선명한 화면 - 누구나 쉽게 터치모니터를 설치 사용 할 수 있음 - 정전식 터치 기술방식을 이용한 모니터와 HDTV기능을 부가한 일체형 23인치 TV 터치 모니터 - 밀림방지형 T자형 받침대를 장착하여 터치 시 넘어지거나 밀림을 방지하여 힘 조절이 힘드신 장애인 분들에게 효과적 - 250cd의 밝기와 DCR 10000:1의 명암비는 이미지 및 텍스트에 밝고 선명하게 표시하여 가시성을 높였으며, 반응속도와 5ms로 이미지 작업 및 기타환경에 특화된 모습을 보여줌 - 빠른 반응속도와 미세한 정전압에 반응속도가 원활하고 빠르다 - 강화유리를 사용하기 때문에 스크래치가 적고 화면이 깨끗하고 선명하게 보인다 - 전류에 반응하므로 화면의 꿀렁거림이 없어 매끈한 화면 모양을 유지 - 투과율이 압력식 방식에 비하여 높다. 그러므로 가격 또한 비쌈 - 햇빛 및 전구 아래에서도 선명한 화면, 화질을 구현
기대효과	- 터치모니터는 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있어 장애인의 정보통신 접근성 및 컴퓨터 활용률을 제고.
사용가능대상	- 지체, 뇌병변장애인 또는 작은 사물을 잘 볼 수 없는 약시장애인 - 상지 및 손 골관절 장애로 터치시 일정 압력이 필요한 압력식 터치모니터 사용이 어려운 장애인
사용방법	① 사용 설명서 숙지 후 모니터와 본체를 연결 ② 컴퓨터를 작동시킨 후 터치 모니터 설치 CD을 CD드라이브에 삽입 후 프로그램 설치 ③ 프로그램 설치 후 바탕화면에 설치된 터치스크린 아이콘 클릭 후 좌표 설정 ④ 터치모니터 사용 ⑤TV를 시청하고 싶으면 리모콘의 TV버튼을 선택 ⑥컴퓨터로 사용하고 싶으면 리모콘의 PC버튼을 선택 ⑦기타 사항은 메뉴얼 참조
최소PC 요구사항	- OS: Window XP 이상, PC: Pentium2 이상의 CPU
유의사항	- 인체의 흐르는 미세한 전류를 인식 작동하는 정전식 터치모니터의 작동 원리로 손이나 신체, 특수 펜(정전식 터치용) 이외에 다른 보조도구를 사용할 경우 터치가 되지 않음 - 전원은 제품과 함께 공급되는 어댑터 외에는 사용하지 말 것 - 임의 분해 개조 및 수리금지

제품명	정전식 24인치 멀티터치 T24-3CT
장애유형	지체/뇌병변 장애인	제품분야	터치모니터
제품개요	- 키보드나 마우스로 컴퓨터 조작이 어려운 장애인이 손이나 신체부위로 모니터 화면을 터치하여 컴퓨터를 조작할 수 있게 하는 입력보조기 (TV기능 포함, T받침대가 제공되어 쉽게 밀리거나 넘어지지 않음)
제품가격	700,000원	개인부담금	140,000원
제조원	한스정보 / 대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단 (http://paradise.or.kr) - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 권혁민 / 연락처 : 1544-2311 / FAX : 02-2273-2658 / 핸드폰 : 010-6472-3103
개인부담계좌	계좌번호 : 010231-02-091621 (우체국) 예금주명 : 파라다이스복지재단
제품사양	- 화면크기 : 61cm (24") - 최적해상도 : 1,920 x 1,080 (16:9) - 밝기 : 250cd/m (LED백라이트) - 동적 명암비 : 10,000:1 - 응답속도 : 2ms - 디지털 TV (리모컨 포함) - 영상 : D-SUB, HDMI, 컴포넌트, 컴포지트, S-Video - 음성 : Audio IN, Audio OUT
구성품목	- 모니터 본체 1개 - 전원케이블 1개 - 전원어댑터 1개 - RGB케이블 1개 - 터치드라이버 CD 1장 - 리모컨 1개 - 컴포넌트케이블 1개 - Audio케이블 1개 - 사용설명서 1개 - 설치 설명서 1부 - 밀림 방지용 T자 받침대 1개
주요기능	- 손이나 신체부위로 모니터화면을 터치하여 기존의 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스 기능을 대체할 수 있음 (디지털TV 시청가능)
제품특징	- 터치드라이버 불필요 (Window에서 자동 인식) - 자동자표 보정 (좌표 자동인식) - 강화유리 + 센서 구조 (기존 센서+강화유리)로 내구성이 매우 우수 - 터치감이 부드러우며, 터치 반응속도 매우 빠름 - 멀티터치 인식으로 효율성이 높음 (Windows7) - LED 백라이트로 에너지효율이 높으며 화면이 밝고, 수명이 긺 - 고성능 HD 수신칩셋 장착 (고화질 HDTV 시청가능) - 다양한 입력단자로 활용성이 높음(터치모니터, HDTV, 가정용게임기, 캠코더, 블루레이 플레이어) - 밀림 방지용 T자 받침대 부착
기대효과	- 터치모니터는 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있어 장애인의 정보통신 접근성 및 컴퓨터 활용률을 제고할 수 있으며, TV 매체를 통해 정보생활을 영위할 수 있음
사용가능대상	- 지체/뇌병변 장애 및 지적장애인 - 상지 및 손 골관절 장애로 터치 시 일정 압력이 필요한 압력식 터치모니터 사용이 어려운 장애인 - 일반 마우스의 조작이 가능한 장애인 및 단순 LCD모니터를 희망하는 장애인은 제외 - 양팔 및 손은 자유롭게 사용할 수 있고, 다리만 불편한 장애인은 제외
사용방법	- 사용설명서를 숙지 후 모니터와 본체 연결 - USB를 연결하여 터치모니터로 활용(자동으로 드라이버설치 및 좌표가 설정)
최소PC 요구사항	- OS : Windows XP 이상 (드라이버 자동인식)
유의사항	- 인체의 전류를 인식하여 작동하는 정전식 터치모니터의 작동 원리로 인해 손이나 신체 이외에 다른 보조도구를 사용할 경우 터치가 되지 않음 - TV 수신용 안테나 미포함 (TV 시청 시 별도의 안테나 필요)

제품명	모니터 이동보조기
장애유형	지체‧뇌병변장애	제품분야	모니터 이동보조기
제품개요	움직임이나 이동이 불편하여 모니터의 자유로운 위치 조정이 필요한 장애인을 위해 다양한 모니터 위치를 구현하여 사용자의 컴퓨터 접근성은 높여줄 수 있는 모니터 이동보조기입니다.
제품가격	165,000	개인부담금	33,000
제조원	(주)에이스힌지텍/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	-(주)핑키밍키 (WWW.GOODEDU.COM) -주소 : (153-787)서울시 금천구 가산동 371-37 STX V-타워 705호 -담당자 : 조문호 /전화번호 : 070-4481-4871 / FAX : 02-714-4840
개인부담계좌	계좌번호 : 012070-01-001763(우체국) 예금주명 : (주)핑키밍키
제품사양	-규격 : 78mm(100mm 지원 가능) -사용가능한 모니터 크기 : 5~24“ -하중 : 3~7kg -무게 : 5kg
구성품목	-본체 1대 -렌치 1개 -모니터고정나사 1개 -사용설명서 1부
주요기능	-전, 후, 좌, 우 자유자재로 모니터의 위치 조절이 자유로움 -장애인의 환경에 맞게 모니터의 위치 조절가능 (Swivel : Free, 틸트 20~30도, 리프트 220mm, 최장길이 500mm, Pivot:90도)
제품특징	-나사조절 방식의 클램프 타입으로 탈부착이 용이함 -케이블 수납공간이 있어 깔끔한 케이블 정리 가능
기대효과	-휠체어나 침대에서 생활하는 장애인의 편의에 맞는 모니터 위치 조절이 가능 -컴퓨터 활용 폭을 넓혀 정보획득과 활용도를 높이고 장애인과 비장애인 간의 정보격차를 해소
사용가능대상	-정신지체, 주의집중장애, 지체장애, 뇌병변장애가 있는 사람 -움직임이나 이동이 불편하여 모니터의 자유로운 위치 조정이 필요한 장애인
사용방법	-사용 중인 모니터 후면에 이동보조기를 나사로 연결 -설치하고자 하는 테이블에 이동보조기를 놓고 나사조절을 통해 고정 -보조기를 사용자가 원하는 위치로 이동시켜 사용
최소PC 요구사항	-해당없음
유의사항	-5~24“의 모니터에 적용 가능 -뒷면 베사홀이 있는 모니터에 적용 가능 -선택 시 사용 중인 모니터 적용 가능 여부확인 -사용자가 수령 후 직접 설치하는 상품으로 보조인의 도움이 필요 -안전성을 위해 제품의 무게를 견딜 수 있는 책상이나 가구에 설치 -보조기와 모니터의 연결이 완료될 때 까지 안전띠가 둘러진 상태를 유지 -보조기를 설치 할 테이블 상판의 두께가 19~32mm 범위 이내여야 설치 가능

제품명	페이지터너 리더블3
장애유형	지체/뇌병병 장애	제품분야	독서보조기
제품개요	중증 장애로 인해 사용자 본인이 직접 책을 들고 책장을 넘길 수 없는 분들을 위한 페이지 자동 넘김 기능의 독서보조기입니다.
제품가격	\6,300,000	개인부담금	730,000
제조원	DOUBLE Research and Development Co.,LTD / 일본	품질보증기간	24개월
납품자	- 케어라이프코리아(주) (http://www.carelifemall.co.kr) - 주소 : (143-805)서울시 광진구 광장동 245-8 1층 - 담당자 : 박 정 민 / 연락처 02-455-0858 / FAX 02-455-0853
개인부담계좌	계죄번호 : 012435-01-017091(우체국) 예금주명 : 케어라이프코리아(주)
제품사양	- 본체 (테이블용 스탠드 장착) -외형Size: 575*530*157mm -중량: 8.3kg -전원: AC 220V -소비전력: 약 5W - Assistand (휠체어용/침대용 스탠드) -외형Size: 845*795*460mm -중량: 7kg - 높이조정범위 : 615~1,400mm - 최대탑재중량: 9kg
구성품목	- 본체 1대 / 리모컨 1대 - 한글메뉴얼 1권 - 테이블용 스탠드 1조 - 전원 어댑터 1개 - 휠체어용/침대용 스탠드 1EA - 스캔모드용 스위치 1개
주요기능	책의 페이지를 사용자의 선택에 따라 자동으로 넘겨주는 페이지 터너입니다. 정확한 메카니즘으로 에러 없이 페이지를 좌/우 선택해 넘길 수 있습니다. 타 제품에 비해 페이지의 손상율이 적고 페이지 넘기는 동작 시 에러율이 적습니다. 타 제품에 과 달리 Assistant(스탠드) 포함으로 테이블 세팅 및 휠체어 사용자 세팅 침대 사용자 세팅 등 사용자 환경에 따라 다양한 위치 조절 세팅이 가능합니다. 기본 제공 되는 무선 스위치를 통해 페이지 좌/우 조절이 가능하며 장애등으로 무선 스위치를 사용하기 어려운 경우 스캔 모드를 활용 유선 스위치를 연결 사용이 가능합니다. 책의 큰 사이즈 및 두꺼운 페이지인 경우 보조 옵션(보조 봉)을 장착 사용 할 수 있습니다.
제품특징	독서를 원하는 장애인 의 보호자의 도움없이 스스로 리모컨 및 스위치를 활용 책상 휠체어 또는 침대에서 편하게 사용이 가능 합니다. 페이지 넘김에 실수가 없고 정확한 구동력으로 타 제품보다 페이지 손상 경우가 적습니다. 두꺼운 종이 또는 큰 사이즈 책을 위한 보조옵션이 포함 되어 있습니다.
기대효과	- 페이지터너 리더블 2는 중증 장애로 인해 책을 직접 들고 볼 수 없는 분들을 위한 기기로서 보급됨으로서 책을 통한 정보접근성을 향상 시켜 줍니다.
사용가능대상	- 지체/뇌병변 장애인(1~2급) 중 직접 책을 들고 책장을 넘기며 볼 수 없는 분들
사용방법	- 사용자의 환경에 따라 페이지 터너 리더블3의 위치를 세팅 합니다. - 전원 연결 후 책의 중앙 지점을 기준으로 펼쳐 리더블3 거치대 중앙에 와이어로 고정 합니다. - 책의 사이즈에 따라 세팅 값을 조절 합니다. - 세팅이 잘 됐는지 스위치 등을 통해 동작 테스트를 합니다. - 작동이 원활하지 않는 경우 세팅 값 조절 후 다시 테스트 합니다. - 사용자가 리모컨 또는 스위치를 통해 페이지터너 리더블3를 사용합니다.
최소PC 요구사항	- PC 필요없음
유의사항	- 처음 책을 세팅 시 책장이 잘 넘어 갈수 있도록 책의 중앙을 기준으로 책장을 펴주는 작업이 필요 합니다. - 책을 고정 하는 와이어의 세팅을 확실히 조여 고정 해야 합니다.

제품명	비쥬폰 CVP-2000
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야	영상전화기
제품개요	비쥬폰 CVP-2000은 인터넷을 이용해 빠른 속도로 영상을 전송하여 실시간의 움직임을 파악할 수 있어 청각장 애인이 수화로 의사를 전달 할 수 있는 정보통신 보조기기이다. 청각장애인이 편리하게 사용할 수 있도록 유.무선 경광등램프를 적용하여 어디서든 확인 가능하며, 저렴한 요 금 또는 무료로 영상통화를 할 수 있는 영상전화기이다.
제품가격	485,000	개인부담금	97,000
제조원	(주)샘물교육정보/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)샘물교육정보 (www.vizufon.co.kr) - 주소 : 경기도 성남시 수정구 복정동 423번지 동서울대학교 5호관 5314호 - 담당자 : 정연술 /전화번호 : 031-753-0293 / FAX : 031-734-0293 / M. : 017-335-3167
개인부담계좌	계죄번호 : 103713-01-005379 (우체국) 예금주명 : (주)샘물교육정보
제품사양	- 크기 : 255×155×200 mm - 무게 : 1.9kg - 입력인터페이스 : 터치스크린 방식 (감압식) - LCD : 7인치와이드 터치스크린 - LCD해상도 : 800*480 - 카메라 : 디지털 CMOS - 동작전원 : 5VDC 2.5A - 수화기 연결단자, USB 2.0포트 , 음성,영상 외부,출력단자, 전화수신 램프 입력단자 - 10/100Mbps Ethernet 포트(RJ-45), SIP Protocol
구성품목	- 영상전화기본체 1대 - 사용설명서 1권 - 송수화기 1개 - 유선 경광등램프 1개 - 전원어댑터 1개 - 무선 발신기 1개 네트워크 케이블 1개 - 무선 경광등램프 1개 (경과등 어댑터 포함)
주요기능	화상통화 : 초당 30프레임의 전송속도와 선명한 화면을 통해 수화를 이용한 의사소통이 가능 - 자동 밝기 조정으로 어두운 곳에서도 화면을 보면서 수화가 가능 - 전화 수신시 무선발신기를 통해 실내에서 원하는 위치에 무선 경광등 램프 설치가 가능 - GUI 기반의 사용자 인터페이스 - USB 입력단자를 통해 앨범, MP3, Upgrade 가능 - 원격 업그레이드 기능
제품특징	비쥬폰 CVP-2000은 청각장애자의 의사소통을 가능하게 하는 IP영상전화기로서, 영상통화 시 수화나 문자로 상대방과 실시간으로 의사를 전달할 수 있는 정보통신 보조기기이다. - 씨토크 통신사를 이용하며 기존사용자들과 무료로 통화가 가능하고, 기존 비쥬폰과도 호완성이 뛰어남 - 전화 수신시 유.무선 램프를 모두 사용할 수 있어 원하는 위치에 설치하여 전화 수신상태를 쉽게 알수 있음 - 오디오 비디오 출력단자를 통해 외부기기와 연결하여 사용할 수 있음 터치기능을 이용하여 간편하게 전화를 걸거나 받을 수 있음
기대효과	- 청각장애인의 정보 접근성 향상 및 생활 편의성 제공 - 청각 언어 장애인의 통신수단으로서 통신중계서비스, 전국관공서, 공공기관, 수화통역센터등에 설치되어 청각 장애인들의 사회참여와 의사소통의 범위가 확대될 것으로 기대됨
사용가능대상	청각언어장애 : 소리를 듣지 못하는 난청인이나 말을 하지 못하는 농아인들이게 수화를 통하여 상호간의 의사전달 수단으로 사용 기타 (지체장애) : 긴급 상황 발생 시 신속한 상황을 알리기 위하여 직접 상황을 보여줄 수 있으며, 감시 기능으로도 사용가능 일반인을 포함하여 청각.언어장애인과 통화를 원하는 누구나 사용이 가능
사용방법	- 최초 등록시 인터넷 가입 --> 인터넷전화국가입 --> 전화설치 --> 등록확인 --> 전화기 사용 사용 방법 : 전원과 인터넷 연결선을 모두 연결 후 전원 스위치를 켬 IP와 등록 여부가 화면에 표시됨 - 화면 하단에 등록단 자신의 전화번호를 확인 - 수화기 또는 스피커 버튼을 누르고 전화 다이얼을 입력 (일반전화 전화방식과 동일) - 상대방이 영상 전화기일 경우 자동적으로 서로간의 영상을 주고 받으면서 통화를 시도 - 종료를 누르거나 수화기를 내려놓으면 통화는 종료됨
최소PC 요구사항	- 별도의 PC는 필요 없음. PC와 비쥬폰을 동시에 사용할 경우 공유기를 모뎀과 연결 후 공유기 단자에 연결하여 사용가능
유의사항	- 인터넷전화국(씨토크)에 가입한 후 전화번호를 부여 받은 후 등록해야 사용이 가능함 - 청각.언어 장애인 중 수화를 하지 못하는 난청 대상자는 영상전화를 이용한 정확한 의사전달에 한계가 있음 - 제품의 원격업그레이드 진행 시 다운로드 중에 전원을 끄지 말고 업그레이드 완료시 까지 기다려야 함 경광등 램프는 전화기 뒷면에 전화기 램프 입력단자에 연결한 후 사용이 가능함

제품명	비쥬폰CIP-6500(H)
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야	영상전화기
제품개요	비쥬폰 CIP-6500(H)는 인터넷을 이용해 빠른 속도로 영상을 전송하여 실시간의 움직임을 파악할 수 있어 청각 장애인이 수화로 의사를 전달 할 수 있는 정보통신 보조기기이다. 디지털 보청기능이 내장되어 노인성 난청인 분들과 보청기를 사용하는 청각장애인도 사용이 가능한 인터넷 보청 영상전화기이다.
제품가격	470,000	개인부담금	94,000
제조원	(주)샘물교육정보/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)샘물교육정보 (www.vizufon.co.kr) - 주소 : 경기도 성남시 수정구 복정동 423번지 동서울대학교 5호관 5314호 - 담당자 : 정연술 /전화번호 : 031-753-0293 / FAX : 031-734-0293 / M. : 017-335-3167
개인부담계좌	계죄번호 : 103713-01-005379 (우체국) 예금주명 : (주)샘물교육정보
제품사양	- 크기 : 225×175×74 mm - 무게 : 2.4kg - 입력인터페이스 : 다이얼 버튼입력방식 - LCD : 5.6인치 Color TFT - 카메라 : 아날로그 CCD - 동작전원 : 5VDC 2.5A - 수화기 연결단자, - 음성,영상 외부,출력단자 - 전화수신 램프 입력단자 - 10/100Mbps Ethernet 포트 -, SIP Protocol - 디지털 보청기능 내장
구성품목	- 영상전화기본체 1대 - 사용설명서 1권 - 송수화기 1개 - 유선 경광등램프 1개 - 전원어댑터 1개 - 네트워크 케이블 1개
주요기능	화상통화 : 초당 30프레임의 전송속도와 선명한 화면을 통해 수화를 이용한 의사소통이 가능 - 디저털 보청기능 버튼을 통해 보청기 모드로도 동작이 가능 - GUI 기반의 사용자 인터페이스 - 360도 회전이 가능한 LCD 모니터 - 원격 업그레이드
제품특징	비쥬폰 CIP-6500(H)는 청각장애자의 의사소통을 가능하게 하는 IP영상전화기로서, 영상통화 시 수화나 문자로 상대방과 실시간으로 의사를 전달할 수 있는 정보통신 보조기기이다. - 씨토크 통시사를 이용하며 기존사용자들과 무료로 통화가 가능하고, 기존 비쥬폰과도 호완성이 뛰어남 - 디지털보청기 기능이 내장되어 수화가 불가능한 난청 장애인도 음성통화를 가능하게 해줌 (난청인, 노인) - 오디오 비디오 출력단자를 통해 외부기기와 연결하여 사용할 수 있음
기대효과	- 청각장애인의 정보 접근성 향상 및 생활 편의성 제공 디지털 보청기능이 내장되어 농아인을 비롯해 난청자등 다양한 유형의 청각장애자가 사용이 가능하여 청각장애인의 의사소통의 범위가 확대될 것으로 기대됨
사용가능대상	- 청각언어장애 : 소리를 듣지 못하는 난청인이나 말을 하지 못하는 농아인들이게 수화를 통하여 상호간의 의사전달 수단으로 사용 보청전화기능 : 일반전화 통화시 잘 들리지 않는 청각장애인 및 난청인이 영상과 함께 보청기능을 이용해 일반인 혹은 청각장애인과 상호 의사전달 수단으로 이용
사용방법	- 최초 등록시 인터넷 가입 --> 인터넷전화국가입 --> 전화설치 --> 등록확인 --> 전화기 사용 사용 방법 : 전원과 인터넷 연결선을 모두 연결 후 전원 스위치를 켬 IP와 등록 여부가 화면에 표시됨 - 화면 하단에 등록단 자신의 전화번호를 확인 - 수화기 또는 스피커 버튼을 누르고 전화 다이얼을 입력 (일반전화 전화방식과 동일) - 상대방이 영상 전화기일 경우 자동적으로 서로간의 영상을 주고 받으면서 통화를 시도 보청기 모드로 사용할 때는 보청기능 버튼을 누르면 화면에 표시됨 - 종료를 누르거나 수화기를 내려놓으면 통화는 종료됨
최소PC 요구사항	- 별도의 PC는 필요 없음. PC와 비쥬폰을 동시에 사용할 경우 공유기를 모뎀과 연결 후 공유기 단자에 연결하여 사용가능
유의사항	- 인터넷전화국(씨토크)에 가입한 후 전화번호를 부여 받은 후 등록해야 사용이 가능함 - 제품의 원격업그레이드 진행 시 다운로드 중에 전원을 끄지 말고 업그레이드 완료시 까지 기다려야 함 경광등 램프는 전화기 뒷면에 전화기 오디오 출력 단자에 연결한 후 사용이 가능함

제품명	오케이톡톡(OK TOC TALK)
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야	의사소통보조기기
제품개요	-그림상징과 음성데이터를 통해 의사표현을 할 수 있는 의사소통보조기기 및 언어학습 훈련 기기 -컴퓨터와 연동되는 소프트웨어를 통해 상징그림, 음성을 편집 출력하여 활용할 수 있으며 소프트웨어는 터치모니터를 의사소통기기로 활용할 수 있게 개발이 되었습니다. -오케이톡톡에 직접 음성녹음도 가능하며 SD 메모리 방식으로 녹음시간의 제한이 없습니다.
제품가격	320,000	개인부담금	64,000
제조원	(주)아리수에듀	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)아리수에듀 (www.arisuedu.co.kr) - 주소 : (153-787)서울시 금천구 가산동 60-4 코오롱테크노밸리 310 - 담당자 : 최 건 /전화번호 : 02-878-4391 / FAX : 02-878-4392 / M. : 010-2747-9431
개인부담계좌	계죄번호 : 013078-02-217202(우체국) 예금주명 : (주)아리수에듀
제품사양	- 크기 : 28.2×14.8×2.8(㎝) - 무게 : 600(g) (배터리포함) - 메모리 : 2GB - USB 2.0 지원 - 녹음형식 : WAVE 파일형식 및 육성녹음 -SW: 윈도우 XP 이상
구성품목	-오케이톡톡 본체 1개 - 이미지 및 음성파일 편집 소프트웨어 - 건전지2개 -USB 케이블 1개 -그림 카드 커버 2장, 그림카드 12장(양면) - 건전지 커버 - 잠금 나사 -하드박스포장 -품질보증서
주요기능	- 의사소통 및 언어훈련 학습에 필요한 음성 녹음 재생 - 제공되는 소프트웨어를 통해 그림상징 및 음성파일 편집, 활용 - 600 여개의 음성, 그림상징 제공 - 2인 사용자 구분 및 총 12개 채널 지원
제품특징	- 보이스칩이 아닌 SD 메모리 방식으로 컴퓨터와 연동되며 녹음 시간의 제한이 없고 고품질 음질 재생 - 기기에 직접 녹음 가능 - 제공되는 소프트웨어를 활용하여 터치모니터를 의사소통기기로 활용 - 언어학습, 언어훈련 등 학습보조도구로 활용 - 600여개의 그림상징과 600여개의 음성상징 제공(남성/여성 음성 모드 선택 가능)
기대효과	- 언어 장애인들의 의사소통 편의성 제공 - 발달장애 학생들의 언어훈련 및 언어학습 지원 - 장애인 조보자들의 조력 편의성 증대 - 의사소통을 통한 학습발달 및 생활능력 신장
사용가능대상	- 청각, 언어 장애인 - 의사소통의 어려움이 있는 지체 ‧뇌병변 ‧발달장애
사용방법	① 전원 켬 ② 그림상징카드에 맞는 채널선택 버튼으로 채널을 선택한다. ③ 그림상징 버튼(10개)을 누르면 그림상징에 대응하는 음성파일이 출력된다. ④ 상황에 따라 그림상징 카드를 교체 하여 사용한다. ⑤ 사용자의 필요성에 따라 PC와 연동되는 그림/음성 편집 SW를 활용한다
최소PC 요구사항	- 윈도우 XP 이상
유의사항	- 파손의 위험이 있음으로 강한 충격에 유의

제품명	키즈보이스
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야		의사소통보조기
제품개요	조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 뇌병변, 지적장애, 자폐성 장애, 언어장애, 중증·중복장애인, 청각장애인 등 모든 의사소통장애인이 사용할 수 있는 의사소통기기로 의사소통의 문제로 발생할 수 있는 문제행동이나 분노 등을 줄여주고, 언어발달 촉진, 언어습득 훈련, 발성발어 촉진, 발음훈련을 위한 기기로 한국형 그림상징과 사진 등을 이용하여 누구나 쉽게 사용할 수 있는 보완대체의사소통기기
제품가격	2,970,000	개인부담금		397,000
제조원	(주)유비큐/대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- 회사명 : (주)유비큐 (www.aackorea.com) - 주소 : 경기도 안산시 단원구 광덕대로 151,401(고잔동,삼영타운) - 담당자 : 설민환 / 연락처 010-9590-6003 / FAX 031-480-0597
개인부담계좌	계좌번호 : 예금주명 : (주)유비큐
제품사양	- 크기 : 27.65×19.7×1.95(㎝) - 무게 : 1(Kg) - 운영체제 : Windows CE.NET - CPU : VIA C7-M 500MHz - Main Memory : 256MB		- Display : 10.4인치 터치모니터 - 사운드 : 스테레오, 내장 마이크 - 배터리 : 리튬이온 2400mAh - 사용시간 : 보통 1~2시간 - 전원 : DC19V / AC 100~240V
구성품목	- 본체 1대 - 배터리 1개 - 한글 메뉴얼 1권 - 가방(파우치포함) 1개		- SD카드 1개 - SD카드 리더기 1개 - 전원 어댑터 1개 - 소형 키보드 1개
주요기능	- 원하는 문장을 입력해서 음성으로 재생하는 문장 의사소통 기능 - 그림상징 및 어휘를 탑재하여 화면을 터치하는 사용 - 문자를 음성으로 읽어주는 음성합성엔진(TTS) 탑재하여 음성출력 - 어휘/그림상징 편집(추가/삭제/수정기능, 음성 녹음 및 재생 기능, 면 분할 기능, 외부소리 저장기능 등 다양한 가능 제공 - 간편한 휴대성과 이동성, 견고성, 미려한 디자인, 외국제품의 1/3 가격
제품특징	- 국내 연구진이 개발한 한국형 그림상징(K-PCS) 탑재 - 멀티페이지 카테고리 만들기, Search 기능, 터치스크린 인터페이스 제공으로 사용이 편리 - 그림 어휘 추가 기능, SD카드 방식의 데이타 저장매체로 사용 및 관리가 용이하며 외부 충격에 강하도록 제품 설계 - 간편한 휴대성과 이동성, 견고성, 미려한 디자인
기대효과	- 언어치료 및 재활 치료 등의 도구로 활용될 수 있어 구어의 발달을 촉진하여 대화술의 발전 가능 - 문장이해력 향상으로 인터넷 등을 활용할 수 있는 능력향상 - 의사소통에 어려움을 겪고 있는 아동 또는 성인의 의사소통을 좀 더 쉽게 해주어 삶의 질 향상 - 의사소통 실패로 인한 좌절을 줄이고, 문제행동 감소에 도움 - 다양한 상호작용 안에서 효과적으로 참여하여 사회성 향상 및 더 많은 일반 활동 참여 가능
사용가능대상	- 조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 뇌병변, 지적장애, 자폐성장애, 언어장애, 중증·중복장애인, 청각장애인 등 모든 의사소통장애인
사용방법	- 파워(오른쪽 상단)를 누른 후 그림상징 의사소통을 사용하려면 [시작]을, 문장으로 의사소통을 하려면 [대화하기]를 선택 - 의사소통이 필요한 상황에 해당하는 그림을 선택(화면터치) - 어휘를 누른 후 하단의 관련 동사를 눌러 의사소통(음성으로 터치와 동시에 출력됨) - [대화하기]를 눌려 문장을 입력하여 [소리듣기] 로 음성을 출력
최소PC 요구사항	해당없음
유의사항	- 본 제품은 스위치(USB Type)를 지원하므로 화면을 터치할 수 없는 중증장애인도 스캐닝을 통하여 사용하실 수 있습니다. - 최초 사용 시 배터리를 최대한 충전하여 사용해야 합니다. - 7일 이상 사용하지 않을 경우 배터리를 반드시 분리하여 보관해야 합니다.

제품명	With Talk(일반형)
장애유형	청각‧언어장애	제품분야		의사소통 보조기기
제품개요	위드톡은 구어활동에 어려움을 겪는 분이나 언어발달이 늦은 아동의 의사소통능력을 향상시키기 위해 개발된 한국어 의사소통에 가장 최적화 된 보완대체의사소통(AAC)기기입니다.
제품가격	520,000	개인부담금		104,000
제조원	(주)핑키밍키/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	-(주)핑키밍키 (WWW.GOODEDU.COM) -주소 : (153-787)서울시 금천구 가산동 371-37 STX V-타워 705호 -담당자 : 조문호 /전화번호 : 070-4481-4871 / FAX : 02-714-4840
개인부담계좌	계좌번호 : 012070-01-001763(우체국) 예금주명 : (주)핑키밍키
제품사양	-규격 : 153⨯208⨯12.5(mm),496g -OS : 안드로이드 4.0 아이스크림 샌드위치 -프로세서 : Cortex A8 1GHz -RAM : DDR3 512MB -내장메모리 : 8GB -외장메모리 : Micro SD / 최대 32G		-디스플레이 : 8인치 800×600 해상도 -5포인트 정전식 멀티 터치스크린 -무선통신 802.11 b/g/n Wifi -배터리 Li-Polymer 3.7V -카메라 0.3M Pixel 전면 카메라
구성품목	-아이뮤즈 TX-82 스마트 패드 -With Talk Ver 1.0, -휴대용 가방
주요기능	-생활 장면에서 주로 사용하게 되는 상황별 20여 문장을 그림 상징으로 나타내어 출력되는 음성을 통해 의사소통 -개인, 기초생활, 가정생활 등 8개 범주의 3000여개 그림상징을 ‘명사+조사+하위 동사’ 형태로 제공하여 그림상징을 누르고 출력되는 음성을 통해 의사소통 -중증 장애로 키보드나 터치가 어려운 분들을 위한 Keyboard스캐닝 기능을 이용한 의사소통기능 제공 -그림 퍼즐 등 즐거운 재미요소를 더해 구어활동 학습에 즐거움을 더함
제품특징	-집, 학교, 상점 등 일상생활에서 겪을 수 있는 생활 장소 및 상황을 기준으로 제작하여 활용성 높음 -내장단어 1247개, 문장 4328개, 내장 삽화 3027개
기대효과	-구어활동에 어려움을 겪는 분들이나 언어발달이 늦은 아동의 의사소통 능력을 향상 -그림 상징을 통해 빠른 의사소통이나 간편 대화가 가능 -스캐닝 기능을 통한 중증 장애인용 입력 시스템 제공
사용가능대상	-구어활동에 어려움이 있는 장애인 및 환자 -언어발달이 늦은 아동
사용방법	-정전식 멀티터치 스크린으로 직접 터치하여 전환 -중증 장애로 화면에 직접 터치가 어려울 경우 스캐닝 기능을 활용 -전원, 볼륨 (버튼타입) -홈, 메뉴, 뒤로가기, 검색 (터치식 소프트버튼)
최소PC 요구사항	-해당없음
유의사항	-설치가 되어 보급되는 상품으로 수령 후 설치할 필요 없음

제품명	보이스탭
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야	의사소통보조기기
제품개요	“보이스탭”은 최신 IT 솔루션을 기반으로 개발이 되었으며 휴대성 및 활용성을 고려하여 장소를 가리지 않고 보다 쉽게 언어의 표현방법 과 의사전달을 통합하여 개발 한 의사소통 단말기
제품가격	792,000	개인부담금	158,400
제조원	(주)샤크로/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- (주)샤크로 (WWW.sharkro.co.kr) - 주소 : (121-743)서울시 마포구 큰우물로 75 . 805 (도화동,성지빌딩) - 담당자 : 김종호 /전화번호 : 070-7410-6594 / FAX : 02-6280-6581 / M. : 010-5448-1171
개인부담계좌	계죄번호 : 예금주명 : (주)샤크로
제품사양	- 크기 : 196×120×12 mm - 무게 : 0.36kg - 입력인터페이스 : 터치스크린 방식 (정전식) - LCD : 7 인치 터치스크린 - LCD해상도 : 800*480 - 동작전원 : 5V, 1500mA - 헤드셋 연결단자, USB 2.0포트 , MINI HDMI포트, WIFI 인터페이스 모듈내장 - 전면부 카메라 - 안드로이드 2.3 -중력센서 -microSD 카드 슬롯 1G ~32G 사용가능
구성품목	- 본체 1대 - 매뉴얼 1권 - USB케이블 - 휴대용 가방 - 전원 어댑터 1개 - USB변환젠더 - 파우치 1개 - 스피커 - 이어폰
주요기능	- 언어훈련 프로그램 과 안드로이드 OS 두 개의 기능 제공 - 음성인식 및 범주어 게임을 이용한 언어훈련 - 안드로이드 OS 사용 스마트 폰과 같이 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있음 - 동영상을 통하여 바르게 읽는 법을 교육하는 조음학습 - TTS시스템을 이용한 의사소통 전달기능
제품특징	- 본 제품은 언어장애를 가진 사람들을 위한 언어훈련 휴대용 단말기 - 게임을 이용한 언어훈련 및 인지 학습 - 목표성을 유도하기 위한 스티커 보상 시스템 - 7인치 터치스크린 , 내장 wifi지원 - 간결하고 직관적인 인터페이스제공, 안드로이드 OS 2.3탑제 - USB 2.0 및 MICROSD카드 SLOT 지원, USB키보드, 마우스 사용가능, miniHDMI 슬롯 - 음성인식,TTS엔진이 기본 탑제 인터넷 연결 없이 사용이 가능
기대효과	- 상대방과의 원활한 의사소통이 가능하도록 도와주는 언어학습기 - 청각장애인들의 사회참여 확대 및 일상생활의 질을 향상 시킬수 있으며,수혜자들의 재활 및 자활에도 도움을 주므로서 사용 만족도가 높을 것으로 예상. - 휴대가 용이하여 아이 어른 구분없이 어떠한 장소와 공간에서도 활용이 가능함
사용가능대상	- 청각, 언어 장애인 선천척 청각 장애인 뿐만 아니라 말은 할수 있으나 청각에 이상이 있어 들을 수 없는 후천적 청각 장애인, 난청인, 노인들도 사용 가능 대상임
사용방법	- 오른쪽 상단 파워버튼을 약 3~5초간 눌러 전원이 들어오도록 한다. - 부팅화면이 끝난 후 손가락 끝을 이용하여 오른쪽 하단 자물쇠 버튼을 화면 위로 올려 프로그램 선택화면으로 들어간다. - 보이스탭 과 안드로이드 선택화면이 나온다 - 원하는 프로그램을 손가락으로 터치하여 실행시킨다
최소PC 요구사항	- AS 및 데이터 동기화 이회에는 PC를 따로 요구하지 않음
유의사항	- 본 제품의 음성인식 기능은 소움이 적은 곳에서 사용하셔야 인식률이 높아집니다. - 본 제품을 인터넷 및 콘텐츠 다운용으로 사용하기 위해서는 무선인터넷을 이용하여 접속하여야 합니다. - 본 제품의 안드로이드 마켓을 이용하기 위해서는 마켓에 가입이 되어있어야 합니다. - 본 제품에 앱 콘텐츠를 적용시 설치 문의 및 실행관련에 대한 문의는 받지 않습니다.

제품명	솔이가있는세상(Basic)
장애유형	청각/ 언어	제품분야		언어훈련S/W
제품개요	- 언어 장애가 있는 학생(장애우 및 영/유아)의 사회 적응 능력 개발 및 언어 학습지도를 목적으로 개발 된 프로그램 - 현직 특수교사 및 언어치료사들로 구성된 전문가들의 도움을 받아 현 교육과정에 맞추어 개발되었으며, 가상현실 기반 언어학습, 터치스크린을 이용한 학습, 순환형 학습 등의 새로운 학습방법을 제공하는 새로운 언어학습지도 프로그램 - 3D 가상현실 과 이미지 및 동영상 그리고 TTS엔진을 가진 최상의 언어 체험 학습 프로그램
제품가격	750,000	개인부담금		150,000
제조원	샘솔정보기술주식회사 / 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 샘솔정보기술() http://www.semsol.co.kr - 주소 : (152-848)서울시 구로구 구로3동 222-7 코오롱 디지털타워빌란트 208호 - 담당자 : 김 지 은 / 연락처 02-2013-5813 / FAX 02-2103-5801
개인부담계좌	계좌번호 : 012419-01-006830(우체국) 예금주명 : 샘솔정보기술
제품사양	- 구 분 최소 사양 권장 사양 - 운영체제 한글 윈도우 XP SP3 이후 버전 한글 윈도우 7 - CPU Pentium4 2.1Ghz이상 Core2 DUO 2.4Ghz - RAM 512MB 이상 2GB 이상 - 디스크 용량 3GB이상 5GB - DVD-Rom 4 배속 16 배속 - 그래픽 카드 GeForce 6600GT 이상 GeForce 8800 이상
구성품목	- 교육용 DVD 2장 - 한글 매뉴얼(사용설명서) 1권 - 학습교재 3권		- 언어학습 단어장 2권 - PC용 유선 마이크 1개
주요기능	1 영상학습 - 주인공의 여러 생활의 모습을 사용자가 사회생활의 간접 체험을 경험. - 영상학습의 또 다른 재미는 3D 가상공간을 사용자가 직접 주인공이 되어, 집안과 학교 교실을 탐험하는 체험 학습. 2 조음지도 - 단어와 문장을 통한 학습, 발음교정 학습, 창각적 음소분별 및 TTS학습으로 구성. - 단어와 문장을 그림과 연상이 되게 구성하고 그것을 3D 영상을 통하여 최대한 정확하게 전달 되게 제작. - 단어 및 문장 배치를 조음별, 어휘 발달별(ㅁ, ㅂ -> ㄱ -> ㅅ-> ㄹ)로 구분 - TTS를 통해 원하는 글을 어떻게 읽는지 알 수 있게 기획 제작. 3 게임 - “솔이야 놀자”는 야구, 축구, 가위바위보 등 누르는 버튼에 따라 다른 반응을 보여주며, 마이크가 연결되어 있는 경우 학생의 목소리를 듣고 그대로 따라 하도록 제작. - “가정생활 VR체험”과 “학교생활 VR체험”은 영상학습에서도 접근할 수 있는 게임컨텐츠로, 실행할 때 마다 다른 단어가 제시되어 해당 단어에 해당하는 사물을 직접 돌아다니며 찾도록 제작. 4 학습교재 - 학습교재는 학습교재와 단어학습장으로 구성되었으며 영상학습의 영상을 학습교재와 같이 공부할 수 있는 환경을 제공 - 원하는 이미지와 단어/문장을 프린트할 수 있게 구성
제품특징	1 과학적인 첨단 IT 기술을 이용한 가상현실 교육 - 첨단 디지털 시스템을 이용한 다양한 체감형 교육 - 생물학적 영상, 상세한 롤오버기능, 명료한 시뮬레이션과 애니메이션 등을 포함 2 현직 특수교사 및 언어치료사의 교육시스템 개발을 통한 사실감. 단순 교육적 효과뿐만 아니라 언어 재활 치료적 효과 구성 - 친숙한 일상생활을 중심으로 학습 내용을 구성하여 학습자에게 친밀감 제공 - 조음 위치 및 산출방법에 따른 어휘 분류를 통해 학습자의 오조음 형태에 적합한 훈련 어휘 선택 가능 - 개별 환자의 구체적인 수요에 맞게 조절된 단계별 치료가 가능 - 지도서에 프로그램 활용 방안 및 언어치료와 관련된 이론을 정리하여 제공 3 최신 교육과정인 제8차 교육과정의 교육 내용을 반영하여 현장감 있는 학교 교육과 연계 - 자음별 예문을 제시하여 어휘 수준에서 문장까지 훈련 - 그림과 문자 자극의 동시 제시 - 조음 훈련 및 다양한 어휘 의미 습득 - 하나의 장면에서 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기와 상황학습 등이 가능하도록 구성 - 자기 음성 녹음 및 재생, 평가하기 등의 기능 탑재
기대효과	1 영상학습을 통해 사회생활에 대하여 간접체험을 경험할 수 있으며 각 상황에 대한 대처능력을 향상시킬 수 있다. 2 가상현실을 이용한 교육을 통해 학습효과에 대한 향상 및 집중력을 높일 수있다. 3 조음지도를 통해 언어적 능력을 향상하고 TTS를 통하여 재미 유발 및 언어에 대한 응용력을 키울 수 있다. 4 학습관리를 통해 개개인에 대한 정보를 확인하고 교육한 내용에 대한 기록을 통해 좀더 체계적인 교육이 가능해진다.
사용가능대상	언어 장애가 있는 학생(장애우 및 영/유아)중 의사소통이 가능한 지적장애 2~3급 기준
사용방법	S/W 특성상 사용설명서 참조
최소PC 요구사항	- 상기 [제품사양] 참조
유의사항	- 본 제품을 사용하기 위해서는 반드시 Windows Xp 서비스팩 3 이상의 운영체제가 갖추어져야 합니다. - 본 제품을 사용하기 위해서는 반드시 .Net Framework 4.0 이상의 버전이 설치되어야 합니다. - 본 제품을 사용하기 위해서는 반드시 Windows Media Player 10이상의 버전이 설치되어야 합니다.

제품명	스피치미러(Pro)
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야		언어훈련S/W
제품개요	스피치미러(Pro)는 청각ㆍ언어 장애인의 조음훈련ㆍ청능훈련ㆍ독순훈련을 지원하는 S/W로서, 사람이 말할 때 입술, 혀, 목젖 등의 변화를 발음기관 애니메이션으로 7천여개 콘텐츠와 함께 제공함. 특히, 사용자의 발성에 대해서도 발음기관 애니메이션을 생성할 수 있고, 훈련효과에 대한 평가툴을 제공하며, 체계적 관리 수단을 제공
제품가격	1,700,000	개인부담금		270,000원
제조원	(주)클루소프트/대한민국	품질보증기간		24개월
납품자	- (주)클루소프트 (www.SpeechMirror.com) - 주소 : (136-713)서울시 성북구 안암동 5가 고려대학교 생명과학관(녹지) BI센터 6층 - 담당자 : 박봉래 /전화번호 : 02-702-7567 / FAX : 02-928-7568 / M. : 010-5201-6899
개인부담계좌	계좌번호 : 012187-01-004109 (우체국) 예금주명 : (주)클루소프트
제품사양	S/W 제품으로서 다음 사양의 컴퓨터에 설치됨
	- OS: Windows XP 서비스팩3(SP3) 이상 - 메모리: 256MB이상 - 해상도: 1024 x 768 해상도 이상의 모니터		- CPU: 1GHz 이상 - 그래픽: 다이렉트 3D를 지원하는 그래픽 카드 - HDD: 2GB 이상
구성품목	- 설치CD: 본 제품 설치 파일 및 매뉴얼 파일이 저장됨 - 제품케이스: 설치CD 포장 - 복제방지락키: 본 제품의 불법복제 방지용으로 실행시 USB에 장착 - 사용설명서: 본 제품 설치 및 사용 방법 가이드 - 활용설명서: 본 제품의 활용 방법 소개
주요기능	<발음기관 애니메이션> - 목소리에 따른 얼굴 정면 및 측단면 입술, 혀, 이, 비강 등 발음기관들의 변화과정 애니메이션 - 기본음은 물론 연속되는 음성 속에서 음절, 단어, 문장 대상 애니메이션 <풍부한 훈련 콘텐츠> - 4천여 발음유형별 콘텐츠가 제공되어 체계적으로 훈련할 수 있음 - 3천여 오류유형별 콘텐츠가 오류ㆍ표준 쌍으로 제공되어 목표 오류별로 훈련할 수 있음 - 5천여 의미어에 대해서는 삽화가 제공되어 소리와 함께 어휘력ㆍ문장력 훈련을 겸할 수 있음 <사용자 발성 피드백> - 음절이나 단어에 대한 사용자의 발성을 발음기관 애니메이션으로 제시하여 표준발성과 대조해 볼 수 있어 발성의 문제를 직감적으로 이해하며 훈련 가능 (단, 부모 등 도우미 필요) - 부모 등 도우미의 가이드 하에 훈련효과를 평가할 수 있고 체계적으로 관리할 수 있음
제품특징	- 말소리가 만들어지는 과정을 3차원 발음기관 애니메이션을 통해 귀는 물론 눈으로도 확인 가능 - 교육 및 치료 현장의 실질적 언어자원으로 언어 체계별 및 오류 유형별 콘텐츠 제공 - 내 목소리에 대한 발음기관 애니메션을 만들고 성우의 표준 발성과 대조 가능 - 목표음소 및 오류유형별로 훈련효과에 대한 평가를 지원하는 응답형 콘텐츠 제공 - 훈련내역관리, 평가내역관리 등 훈련이력을 체계적으로 추적 관리 가능 - Motor Theory, McGurk Effect 등 과학적 근거를 토대로 교수, 전문의, 언어치료사 등 전문가들과 함께 제작
기대효과	- 주기적 언어치료실 방문이 어렵거나 언어치료를 도중에 중단한 청각ㆍ언어 장애인의 자가훈련환경 제공 - 언어치료실의 방문과 병행하여 가정에서도 훈련을 겸함으로써 보다 빠른 언어재활 효과 확보
사용가능대상	- 청각장애: 조음장애로 발음훈련이 필요한 청각장애인, 약청 및 부분청능으로 청능 개선이 필요한 청각장애인, 독순(Lip Reading) 훈련이 필요한 청각장애인 - 언어장애: 조음장애, 음성장애 및 유창성장애(말더듬장애)를 겪고 있는 언어장애인, 조음장애로 인해 발음이 어려운 언어장애 아동 및 부모, 인지장애 및 발달장애로 어휘력 및 문장력이 약한 언어장애인
사용방법	(1) 사용전에 훈련하고 싶은 목표 음소 또는 세부장애유형 선정 후 상단 메뉴중 ‘조음훈련’ 선택 (2) 음소훈련을 하려면 ‘음소별훈련’, 특정 오류에 대한 훈련을 하려면 ‘유형별훈련’ 선택 (3) 목표음소나 오류유형을 지정하고 상단의 ‘훈련요령’을 참조하면서 훈련 용례를 선택하여 어휘바구니에 추가 (4) 하단 ‘조음훈련시작’ 버튼 클릭 후 나타나는 실행버튼을 클릭하여 해당 발음기관 애니메이션 재생 및 관찰. 실행버튼 주변의 각종 버튼들을 클릭해보며 기능 확인. 음성파형과 음소ㆍ음절정보 영역도 마우스로 클릭 또는 드래그하여 선택 실행 가능 (5) 녹음버튼을 눌러서 발성 및 녹음 해보고 발음기관 애니메이션 생성 (사용설명서 참조하여 세부기능 확인)
최소PC 요구사항	- OS: Windows XP 서비스팩3(SP3) 이상 - 메모리: 256MB이상 - 해상도: 1024 x 768 해상도 이상의 모니터		- CPU: 1GHz 이상 - 그래픽: 다이렉트 3D를 지원하는 그래픽 카드 - HDD: 2GB 이상
유의사항	- 훈련 중 녹음하여 애니메이션을 생성하는 과정에는 부모나 지인 등 도우미가 함께 해야 함. 음성인식기가 완벽할 수 없기 때문에 음성인식 시스템에 도우미가 들은 대로 텍스트 힌트를 주어야 할 경우가 있기 때문 - 음소별 및 오류유형별 훈련효과 평가기능도 도우미 필요. 부모 등 비장애인과 함께 진척정도를 효과적으로 평가하고 관리할 수 있는 환경 제공이 목적이기 때문

제품명	스피치미러 LITE
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야		언어훈련S/W
제품개요	스피치미러(Pro)는 청각ㆍ언어 장애인의 조음훈련ㆍ청능훈련ㆍ독순훈련을 지원하는 S/W로서, 사람이 말할 때 입술, 혀, 목젖 등의 변화를 발음기관 애니메이션으로 7천여개 콘텐츠와 함께 제공함. 또한, 발음유형 및 오류유형별로 이해정도를 평가하는 퀴즈를 제공하며, 일상생활 문장 1,200여개에 대해서도 발음기관 애니메이션 제공
제품가격	620,000	개인부담금		124,000원
제조원	(주)클루소프트/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- (주)클루소프트 (www.SpeechMirror.com) - 주소 : (136-713)서울시 성북구 안암동 5가 고려대학교 생명과학관(녹지) BI센터 641B - 담당자 : 박봉래 /전화번호 : 02-702-7567 / FAX : 02-928-7568 / M. : 010-5201-6899
개인부담계좌	계좌번호 : 012187-01-004109 (우체국) 예금주명 : (주)클루소프트
제품사양	S/W 제품으로서 다음 사양의 컴퓨터에 설치됨
	- OS: Windows XP 서비스팩3(SP3) 이상 - 메모리: 256MB이상 - 해상도: 1024 x 768 해상도 이상의 모니터		- CPU: 1GHz 이상 - 그래픽: 다이렉트 3D를 지원하는 그래픽 카드 - HDD: 2.5GB 이상
구성품목	- 설치CD: 본 제품 설치 파일 및 매뉴얼 파일이 저장됨 - 제품케이스: 설치CD 포장 - 복제방지락키: 본 제품의 불법복제 방지용으로 실행시 USB에 장착 - 사용설명서: 본 제품 설치 및 사용 방법 가이드 - 활용설명서: 본 제품의 활용 방법 소개
주요기능	<발음기관 애니메이션> - 목소리에 따른 얼굴 정면 및 측단면 입술, 혀, 이, 비강 등 발음기관들의 변화과정 애니메이션 - 기본음은 물론 연속되는 음성 속에서 음절, 단어, 문장 대상 애니메이션 <풍부한 훈련 콘텐츠> - 4천여 발음유형별 콘텐츠가 제공되어 체계적으로 훈련할 수 있음 - 3천여 오류유형별 콘텐츠가 오류ㆍ표준 쌍으로 제공되어 목표 오류별로 훈련할 수 있음 - 5천여 의미어에 대해서는 삽화가 제공되어 소리와 함께 어휘력ㆍ문장력 훈련을 겸할 수 있음 - 발음별로 공기의 흐름, 세기, 혀의 긴장도 등을 별도의 동영상으로 제공하여 직감적 이해 가능 <체감형 및 실용형 콘텐츠> - 퀴즈 방식의 문제풀이를 통해, 발음기관들 특히 익숙하지 않은 입안내 혀의 조음과정에 자연스럽게 적응하면서 발음원리에 대한 변별력 훈련을 할 수 있음 - 일상생활에서 자주 사용하는 1,200여 문장을 상황ㆍ장소별로 분류제공하여 생활속 훈련효과를 도모하면서 대화능력 강화
제품특징	- 말소리가 만들어지는 과정을 3차원 발음기관 애니메이션을 통해 귀는 물론 눈으로도 확인 가능 - 교육 및 치료 현장의 실질적 언어자원으로 언어 체계별 및 오류 유형별 콘텐츠 제공 - 퀴즈를 통해 재미나게 훈련할 수 있는 환경과 생활속 문장들을 통해 실용적으로 훈련할 수 있는 환경 제공 - 특히, 상용문장들은 훈련효과가 일상에서 자연스럽게 몸에 배이게 하는 효과와 대화능력 강화 효과가 있음 - Motor Theory, McGurk Effect 등 과학적 근거를 토대로 교수, 전문의, 언어치료사 등 전문가들과 함께 제작
기대효과	- 주기적 언어치료실 방문이 어렵거나 언어치료를 도중에 중단한 청각ㆍ언어 장애인의 자가훈련환경 제공 - 언어치료실의 방문과 병행하여 가정에서도 훈련을 겸함으로써 보다 빠른 언어재활 효과 확보
사용가능대상	- 청각장애: 조음장애로 발음훈련이 필요한 청각장애인, 약청 및 부분청능으로 청능 개선이 필요한 청각장애인, 독순(Lip Reading) 훈련이 필요한 청각장애인 - 언어장애: 조음장애, 음성장애 및 유창성장애를 겪고 있는 언어장애인, 조음장애로 인해 발음이 어려운 언어장애 아동 및 부모, 인지장애 및 발달장애로 어휘력 및 문장력이 약한 언어장애인
사용방법	(1) 사용전에 훈련하고 싶은 목표 음소 또는 세부장애유형 선정 후 메인메뉴 중 ‘발음 학습’ 선택 (2) 음소훈련을 하려면 ‘음소별’, 특정 오류에 대한 훈련을 하려면 ‘오류유형별’ 선택 (3) 목표 음소나 오류유형를 선택하고 하단의 ‘소리만드는방법’ 등을 참조하면서 우측하단의 ‘시작’ 버튼 클릭 (4) 실행버튼을 클릭하여 해당 발음기관 애니메이션 재생 및 관찰. 실행버튼 주변의 각종 버튼들을 클릭해보며 기능 확인. 음성파형과 음소ㆍ음절정보 영역도 마우스로 클릭 또는 드래그하여 선택 실행 가능 (5) 훈련한 음소나 오류유형에 대해 메인메뉴 중 ‘발음 변별’을 선택하여 퀴즈 방식으로 재훈련
최소PC 요구사항	- OS: Windows XP 서비스팩3(SP3) 이상 - 메모리: 256MB이상 - 해상도: 1024 x 768 해상도 이상의 모니터		- CPU: 1GHz 이상 - 그래픽: 다이렉트 3D를 지원하는 그래픽 카드 - HDD: 2.5GB 이상
유의사항	- 퀴즈 방식의 ‘발음 변별’ 훈련중 ‘유형별 평가’는 문제제시 전에 ‘소리있음’과 ‘소리없음’ 선택 창이 뜨는데, 청각장애인의 경우 소리있음을 선택하는게 바람직함. 소리에 대한 훈련도 겸할 수 있기 때문 - 발음기관 애니메이션 플래이 방식은 간단한 조작부터 정밀조작까지 다양함으로 사용설명서 참조 필수

제품명	모모야 모모 언어훈련 종합편
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야	언어훈련S/W
제품개요	- 모모야 모모 언어훈련 종합편으로 읽기, 쓰기, 말하기 언어영역학습과 문장학습 및 다양한 상황 학습을 통해 실생활에 맞는 언어 학습 및 발달 가능 - 언어, 학습, 발달 장애아동을 위한 체계화된 언어교육, 치료용 소프트웨어
제품가격	740,000	개인부담금	148,000
제조원	에듀엔젤 / 대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단 (http://paradise.or.kr) - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 권혁민 / 연락처 : 1544-2311 / FAX : 02-2273-2658 / 핸드폰 : 010-6472-3103
개인부담계좌	계좌번호 : 010231-02-091621 (우체국) 예금주명 : 파라다이스복지재단
제품사양	- Windows XP 이상 (Windows7 32bit 지원) - 스테레오 사운드 카드/마우스, SVGA(800x600 해상도)이상의 그래픽 카드 - 메모리 1GB 이상, 4GB 이상의 하드디스크 여유 공간 - CD/DVD-ROM : 8배속
구성품목	- 기초편 : CD 24장 (명사1~2 16장, 용언/꾸미는 말 8장) - 응용편 : DVD 1장 (문장학습, 학교생활, 가정생활, 지역사회1~2 모두 포함) - TTS CD 2장 (남성, 여성) - 설치CD 1장 - 학습지도서1권 - 헤드셋 1개 - 설치설명서 1부
주요기능	- 음성녹음재생기능 - 각종 사진과 그림 멀티미디어 자료 제공 - 퀴즈 형식의 문제 풀이 기능 - TTS 기능 : 제시되는 음성의 높낮이, 속도 조절 - 학습 및 관리 기능, 자기 평가 기능 - 교수학습지도안 (Lesson Plan) : 현장 활용을 위한 교수학습지도안 제공
제품특징	- 기초부터 응용까지 사용자의 수준에 맞는 선택 학습 가능 - 난이도에 따른 순차적 학습 가능 - 국내최초 전문적 언어훈련 소프트웨어로써 언어장애아동을 위한 언어치료 소프트웨어 - 낱말 및 용언을 학습할 수 있는 내용을 중심으로 구성되어 있어 언어치료 및 학습을 처음 시작하는 아동들에게 적합 - 학교, 가정, 지역사회에서 만나는 다양한 상황에 맞는 문장과 단어로 구성되어 있어 실생활에 응용이 가능 - 아동들이 좋아할 만한 화면과 이해하기 쉬운 내용을 중심으로 구성되어 있어, 치료실 및 가정, 특수학교에서 활용이 가능 - 기존언어치료실에서 많이 사용되고 있어 가정 연계 학습에 매우 효과적
기대효과	- 장애아동의 언어치료, 훈련에 활용하여 사회, 경제적 자립을 위한 기본전제인 언어소통능력 회복에 기여할 수 있음 - 가정에서 활용하며 치료효과를 높임 - 경제적으로 치료비용의 부담감소
사용가능대상	- 언어장애, 발달장애, 지적장애, 학습장애
사용방법	- S/W 특성상 사용설명서 참조
최소PC 요구사항	- Windows XP 이상 (Windows7 32bit 지원) - 스테레오 사운드 카드/마우스, SVGA (800x600 해상도)이상의 그래픽 카드 - 메모리 1GB 이상, 4GB 이상의 하드디스크 여유 공간 - CD/DVD-ROM : 8배속
유의사항	- 1024 x 768 화면에서 최적화 - 시작 전 설치 CD 반드시 설치 - 학습자의 인지수준에 따라 보호자의 도움이 필요할 수 있음

제품명	골전도보청기(음성증폭기)
장애유형	청각 / 언어	제품분야		골도음향기기
제품개요	- 골전도보청기(음성증폭기)는 진동스피커를 사용하여 청각장애 2급~6급 및 난청자가 보청기를 착용하지 않고 상대방과 대화 또는 전자음을 명확하게 들을수 있는 골전도 방식의 헤드폰
제품가격	297,000	개인부담금		59,400
제조원	(주) 파이컴 / 대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 선업정보시스템 - 주소 : (137-819) 서울특별시 서초구 방배2동 468-5 - 담당자 : 조 규 혁 / 연락처 02-587-7963 / FAX 02-587-9184 / HP 010-5381-9910
개인부담계좌	계좌번호 : 012401-01-009394(우체국) 예금주명 : 선업정보시스템
제품사양	- 헤드폰 : 골전도 진동자 스피커 Max. 1W/Vibrator / 중량 57g - 수신기 : Audio 출력 45mW, 충전용 배터리 DC 3.7V/1A, 크기 49(W) * 88(H) * 22(D)mm / 중량 64g - 송신기 : RF 출력 Max. 500㎶ 이하, 어댑터 DC 5V/1A, 크기 88(W) * 125(H) * 77(D)mm / 중량 114g
구성품목	- 송신기 1대 - 수신기 1대 - 헤드폰 & 케이블 1개 - 이어폰 1개		- DC아답타 1개 - TV연결케이블 & 오디오케이블 1개 - USB충전케이블 1개 - 매뉴얼 1개
주요기능	- 마이크 모드 : 장착된 마이크로 보청기를 착용하지 않고 상대방과 자연스러운 대화를 할수 있음 - 오디오 모드 : TV, PC, MP3, CDP등 각종 멀티미디어 매체에 연결하여 원음 청취를 즐기실수 있음 - 1대의 송신기 설치로 여러대의 골전도 수신기 사용이 가능하며, 세계 최소형 송, 수신 장비로써 휴대 및 보관이 용이함 - 4Ch RF 무선주파수 사용 (70.1㎒, 75.4㎒, 88.3㎒, 90.5㎒)
제품특징	- 본 제품은 골전도보청기(음성증폭기)로 청각장애 2급~6급 및 난청자에게 소리 및 전자음을 명확하게 전달하며, 이동형이며 야외휴대도 가능함 - 골전도 방식으로 착용시 귀를 막지 않아 귓속 보청기에 비해 귓속 질병 및 난청을 예방하며 청력유지 및 청각기관의 손상을 방지함 - RF 무선기술 적용으로 다양한 장소에서 각종 멀티미디어 청취가 가능함 (무선 송신기 설치시) - 골전도보청기 및 음성증폭기를 하나의 제품으로 사용
기대효과	- 본 제품은 골전도 보청기로 전음성 및 감음성 난청에 탁월한 효과를 보이며, 일반 보청기에 비하여 귓속 질병 및 난청을 예방할수 있으며 전자음을 명확하게 들을수 있음
사용가능대상	- 청각장애 2급~6급 및 난청자
사용방법	- 수신기와 헤드폰을 연결하고 수신기 좌측면의 전원스위치를 ON으로 한다. 이때 전원 램프는 파란색으로 점등됩니다. - 수신기의 좌측면의 기능전환 스위치를 대화 (MIC) 기능으로 선택합니다. - 헤드폰을 귀 앞쪽부분에 착용하시고, 가장 잘 들리는 부분에 헤드폰의 진동부가 위치하도록 조정합니다. - 말하는 상대방에게 수신기의 마이크쪽을 항하고 상대방과 대화를 합니다. - 수신기의 음량조절 스위치로 음량을 적당히 조절합니다. - 무선을 이용할 경우 송신기와 외부기기를 연결한후 무선주파수를 설정합니다. (TV는 음성출력단자에 연결, CDP 또는 MP3는 이어폰 단자에 연결합니다.) - 수신기의 좌측면의 기능전환 스위치를 오디오 (Audio) 기능으로 선택합니다.
최소PC 요구사항	- 해당사항 없음
유의사항	- 본 제품을 사용하기 위해서는 수신기의 충전상태를 확인한다. ✻ 수신기 충전 방법 1. 전원 OFF 시 : 전원 램프가 붉은색으로 점등 (충전 완료시 꺼짐) 2. 전원 ON 시 : 전원 램프가 보라색으로 점등 (충전 완료시 파란색) - 본 제품을 사용하기 위해서는 송신기와 수신기의 주파수를 동일하게 설정한다. ✻ 4Ch RF 무선주파수 사용 (70.1㎒, 75.4㎒, 88.3㎒, 90.5㎒)

제품명	GD-HA-603
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야	골도음향기기
제품개요	청각장애인, 노인성 난청 등으로 청력이 저하된 분들의 보조기기임 청각장애인의 의사소통을 보조하며 정보통신기기를 사용 시 정보 접근능력을 향상 할 수 있음.
제품가격	460,000	개인부담금	92,000
제조원	휴리아(주)/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- 휴리아(주) (WWW.HURIA.CO.KR) - 주소 : (403-857)인천광역시 부평구 청천2동 190-28 - 담당자 : 김주광 /전화번호 : 032-512-4340 / FAX : 032-512-4342 / M. : 010-4146-8878
개인부담계좌	계죄번호 : 103317-01-002071(우체국) 예금주명 : 휴리아(주)
제품사양	- 크기 : 37 X 58 X 16 mm - 무게 : 33g - 재질 : ABS, 실리콘, PVC - 사용시간 8Hr 대기시간 200Hr
구성품목	- 본체 1대 - 사용설명서 1권 - 충전캐이블 1개 - 이어폰 1개 - 파우치 1개 - 골전도 헤드셋 1개
주요기능	- 골전도음향증폭기 또는 일반음성증폭기 선택하여 사용가능 - 청각장애인, 노인성 난청 등으로 청력이 저하된 분들의 보조기기임 . - 컴퓨터/스마트폰 연결하여 사용이 가능합니다. - 두개의 마이크를 사용하여 음성 명료도를 향상시켰습니다. - 클립을 사용하여 몸에 착용이 용이합니다. - 통화나 음악 청취시에도 확성기 기능이 가능합니다. - 청각장애인의 정보통신기기를 사용 시 정보접근 능력을 향상 할 수있음
제품특징	- 청각장애인, 노인성 난청인들의 의사소통보조 - 컴퓨터, 스마트폰등에 연결하여 사용가능
기대효과	- 청각장애인의 정보 접근성 향상 - 청각장애인들의 사회참여 확대 및 일상생활의 질을 향상 시킬수 있으며,수혜자들의 재활 및 자활에도 도움을 주므로서 사용 만족도가 높을 것으로 예상.
사용가능대상	- 난청 및 청각장애인 2급~6급 - 버튼 조작이 가능한 자 - 사용법 교육을 받은 자, 받고자 하는 자
사용방법	1. Jack : 헤드폰 또는 이어폰 Plug를 꽂습니다. 2. LED 표시등 : 각 사용 사양에 맞게 적색과 청색으로 표시됩니다. 3. Volume : 음량을 조절하는 기능입니다. 4. Power Switch : 전원을 켜거나 끌때 사용합니다. 5. Plug : 전화기(아이폰)에 꽂습니다. 6. 충전단자 : 충전 케이블을 제품 밑면의 단자에 꽂아 사용합니다. 7. 통화버튼 : 전화를 받거나 끊을 경우나 음악 Play / Stop 경우사용합니다. 8. Mic : 마이크 기능을 합니다.
최소PC 요구사항	- PC 필요없음
유의사항	- 휴대폰과 잭 을통해 연결하여야 휴대폰 통화를 할 수 있음. - 소리를 전혀 못 듣는 청각장애인에게는 효과를 기대하기 어려움

제품명	GD-HA-605
장애유형	청각·언어 장애인	제품분야	골도음향기기
제품개요	청각장애인, 노인성 난청 등으로 청력이 저하된 분들의 보조기기임 청각장애인의 의사소통을 보조하며 정보통신기기를 사용 시 정보 접근능력을 향상 할 수 있음.
제품가격	560,000	개인부담금	112,000
제조원	휴리아(주)/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- 휴리아(주) (WWW.HURIA.CO.KR) - 주소 : (403-857)인천광역시 부평구 청천2동 190-28 - 담당자 : 김주광 /전화번호 : 032-512-4340 / FAX : 032-512-4342 / M. : 010-4146-8878
개인부담계좌	계죄번호 : 103317-01-002071(우체국) 예금주명 : 휴리아주식회사
제품사양	- 크기 : 37 X 58 X 16 mm - 무게 : 33g - 재질 : ABS, 실리콘, PVC - 기능 : 블루투스 (스테레오/3D) - 사용시간 8Hr 대기시간 200Hr
구성품목	- 본체 1대 - 사용설명서 1권 - 충전캐이블 1개 - 이어폰 1개 - 파우치 1개 - 골전도 헤드셋 1개
주요기능	- 골전도음향증폭기 또는 일반음성증폭기 선택하여 사용가능 - 청각장애인, 노인성 난청 등으로 청력이 저하된 분들의 보조기기임. - 컴퓨터/휴대폰 등 블루투스로 연결하여 사용 - 클립을 사용하여 몸에 착용이 용이함. - 통화나 음악 청취시에도 음성증폭기 기능이 가능함. - 음성증폭기 및 스테레오 기능이 있음. - 청각장애인의 정보통신기기를 사용 시 정보접근 능력을 향상 할 수있음
제품특징	- 청각장애인, 노인성 난청 등으로 청력이 저하된 분들의 보조기기임
기대효과	- 청각장애인의 정보 접근성 향상 - 청각장애인들의 사회참여 확대 및 일상생활의 질을 향상 시킬수 있으며,수혜자들의 재활 및 자활에도 도움을 주므로서 사용 만족도가 높을 것으로 예상.
사용가능대상	- 난청 및 청각장애인 2급~6급 - 버튼 조작이 가능한 자 - 사용법 교육을 받은 자, 받고자 하는 자
사용방법	1. 전원/통화 버튼 : 전화를 받거나 끊을 경우에, 전원을 켜거나 끌 때 사용합니다. 2. 충전 단자 : USB타입의 충전 케이블을 제품 밑면의 단자에 꽂아 사용합니다. 3. 3D / 스테레오 : 음악을 3D 또는 스테레오로 선택할 때에 사용합니다. 4. 트랙 조절 버튼 : 음악 트랙을 앞 혹은 뒤로 넘길 때 사용합니다. 5. LED 표시등 : 각 사용 사양에 맞게 적색과 청색으로 표시됩니다. 6. 이어폰 JACK 단자 : 이어폰 PLUG를 꽂아 사용합니다. 7. 콘덴서 마이크 : 콘덴서 마이크 사용 시 마이크 기능을 합니다. 8. 음량조절버튼 :통화 또는 음악을 들을 때 음량을 조절하는 기능입니다. 9. 음악 재생 / 정지 버튼 : 음악을 재생하거나 정지 할 때 사용합니다.
최소PC 요구사항	- PC 필요없음
유의사항	- 무선기기의 특성상 주변의 통신환경에 영향을 받으 수신거리가 짧아지거나 수신음질이 떨어질수 있음. - 소리를 전혀 못 듣는 청각장애인에게는 효과를 기대하기 어려움.

제품명

케어데프 플러스

장애유형

청각/언어

제품분야

무선신호기

제품개요

빛의 신호와 진동을 통해 일상생활에서의 전화(영상전화)/팩스 벨소리, 노크소리/아기 울음소리, 초인종 소리, 방문객이나 침입자의 움직임 등을 쉽게 인지하여 소리를 들을 수 없는 청각장애인도 상황에 쉽게 대처할 수 있는 무선신호기.

제품가격

300,000

개인부담금

60,000

제조원

(주)건융아이비씨/중국

품질보증기간

12개월

납품자

- 회사명 : (주)건융아이이비씨 (http://www.kunyoong.com)

- 주소 : 서울 금천구 가산동 685 디지털엠파이어 1311호

- 담당자 : 탁경희/ 연락처 02-552-8987 / FAX 02-561-5928

개인부담계좌

계좌번호 : 102723-01-002180 (우체국)   예금주명 : (주)건융아이비씨

제품사양

	진동수신기	램프수신기	전화/팩스 발신기	소리감지 발신기	초인종 발신기	적외선 방범 감지기
사용전원	AAA 1.5V 건전지 또는 DV9V 아답터	C size건전지 또는 DC9V 아답터	건전지 필요없음	9V 건전지 또는 DC9V 아답터	DC12V 건전지	9V 건전지 또는 DC9V 아답터
송수신 거리 (직선)	30M
설치 및 연결방법	휴대용	탁상 및 벽걸이용	전화 (영상전화기) 또는 팩스에 연결	문, 아기 주변	출입문 주변	출입문,창문 등
주파수	303.825MHz
규격(mm)	56x90x22	110x180x47	60x40x20	56x90x22	40x82x25	90X63X68

구성품목

-램프수신기 1개

-진동수신기 1개

-전화/팩스발신기 1개

-소리감지발신기 1개

-초인종발신기 1개

-적외선 방범 감지기 1개

-건전지(C size 3개, AAA 3개, 9V 1개)

DC12V는 초인종발신기에 삽입되어 있음.

-어댑터 3개

-한글매뉴얼 1부

주요기능

-303.825 MHz 주파수 사용

-건전지 및 어댑터 사용 가능

-ON/OFF 기능

-채널 혼선방지를 위한 채널 변경기능 내장

-램프 수신기 고휘도 LED 채택

-수신기 기능 선택 모드 및 발신처 구분 LED 장치

제품특징

-램프 수신기, 진동 수신기, 전화/팩스 발신기, 소리감지 발신기, 초인종 발신기,

적외선 방범 감지기의 6가지로 구성.

-각 장치마다 ON/OFF 스위치를 가지고 있어 불필요한 건전지 소모방지

기대효과

빛이나 진동을 통해 어떤 상황인지를 알 수 있게 해줌으로써 집이나 직장에서 주위의 도움 없이도 스스로 영상 전화, 팩스 등의 수신이 가능하고, 위험하게 문을 열어 놓지 않고도 방문객을 맞이할 수 있게 되고, 아기도 스스로 돌볼 수 있게 되며 방문자가   침입자의 움직임 등을 미리 감지하여 진정한 편익과 안전을 줄 수 있음.

사용가능대상

모든 청각장애인

사용방법

·각 기기에 건전지를 넣거나 어댑터를 연결하고 스위치를 ON 한다.

(램프 수신기, 진동 수신기, 소리감지 발신기, 적외선 방범 감지기)

· 초인종 발신기의 건전지 보호 비닐을 빼낸다. 초인종으로 사용시 현관문 밖 시멘트 벽면

에 양면테이프를 이용 부착. (철문에 부착하지 마세요)

· 전화 발신기 연결

(화상전화기는 뒷면 전용잭에 접속, 일반전화의 경우 멀티 어댑터 이용 연결함.)

․ 적외선 방범 감지기는 출입구, 통로 등에 감지기를 설치한다.

· 원하는 위치에 놓으면 모든 설치 완료.

최소PC

요구사항

해당사항 없음

유의사항

제품이 무선 송.수신 기기이므로 철판 및 철문에 설치하지 않는 것이 좋음

제품명	- 디즈 (포켓/목걸이 타입)
장애유형	청각/언어	제품분야		음성증폭기
제품개요	난청장애인이 소리를 크게 들을 수 있는 일반적인 음성증폭기능과 TV 및 강연 등을 쉽게 청취할 수 있는 무선 음성증폭기능을 함께 가지고 있는 디지털 복합 보청기기.
제품가격	750,000	개인부담금		150,000
제조원	(주)건융아이비씨/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)건융아이이비씨 (http://www.kunyoong.com) - 주소 : 서울 금천구 가산동 685 디지털엠파이어 1311호 - 담당자 : 탁경희/ 연락처 02-552-8987 / FAX 02-561-5928
개인부담계좌	계좌번호 : 102723-01-002180 (우체국) 예금주명 : (주)건융아이비씨
제품사양	<수신기> - 수신가능범위: 5M∼20M - 최대출력 : 135dB - 최대증폭도: 45dB - 연속사용시간 :10시간 - 충전형 밧데리 내장 - DC 입력 : DC5V/500mA - 외형: 90mm(W)x 60mm(D)x 12.5mm(H) - 무게: 61g		<송신기> - 송신가능범위: 5M∼20M - 연속사용시간 : 10시간 - 충전형 밧데리 내장 - DC 입력 : DC5V/500mA - 외형: 90mm(W) x60mm(D) x 12.5mm(H) - 무게: 66g
구성품목	- 수신기 1개 - 송신기 1개 - 핀 마이크 1개		-이어폰 1개, 오디오케이블 1개 -충전어댑터 1개, 목걸이 줄 1개 -한글매뉴얼 1권
주요기능	-일반 음성 증폭 기능 및 무선 음성 증폭 기능 가능 (자동 모드 변경기능) - 무선 송·수신기능 : 2.4GHz Digital Wireless - 음성 증폭기능 : MIC 내장 및 DSP (Digital Signal Processing) 회로 적용 - 충전기능 : 3.7V Lithium Ion Battery 적용 - 마이크 일체형 고출력 양이 이어폰 적용 - 보조전원 연결기능 (보조 Battery 또는 DC Adaptor 연결) - Manual Power ON/OFF 기능 - Volume UP/Down 기능, Mode 변경 기능
제품특징	- 수신기는 일반 음성 증폭 보청기능 및 무선보청기능이 내장되어 있으며, 목에 걸거나 포켓에 넣어 사용할 수 있음. - 일반 음성증폭기능과 무선 음성증폭기능이 서로 자동으로 모드변환 되는 기능을 내장 (불필요시 수동모드 가능) - 송신기는 마이크 또는 TV 등 외부음향 장치와 연결하여 무선 송신할 수 있음. - 수신기 및 송신기는 충전 밧데리가 내장되어 이동 및 휴대사용이 가능함. - 인공와우와 호환가능하여 사용범위가 넓음.
기대효과	기존의 일반 보청기능과 더불어 일반 보청기능만으로는 제대로 들을 수 없었던 각종 생활 속에서 나오는 각종 소리 정보 (TV 시청, 각종 세미나 및 모임, 업무회의 등)를 명료하게 들을 수 있게 되어 생활의 큰 편익을 가질 수 있게 됨.
사용가능대상	- 난청 장애인
사용방법	<일반 음성 증폭기능 사용시> · �수신기의 전원을 켜고 이어폰을 귀에 착용한 후 볼륨조정 (이어폰의 볼륨조절기 이용) · �사용 후 Manual Power 스위치를 이용하여 전원을 끌 경우 자신이 사용하던 기능 및 볼륨 레벨 등이 저장 · 장시간 사용치 않을 경우에는 Main Power 스위치를 이용, 전원을 꺼둔다. <무선 음성 증폭기능 사용시> ·송신기를 TV 등 음향 기기와 연결하여 사용시에는 음향기기의 오디오 출력 단자와 기기를 연결 후 전원을 켜고 모드 버튼을 눌러 AUX 기능에 맞춘다(파란색 LED점등). 수신기를 들으며 송신 볼륨을 선택한다. ·송신기에 마이크를 연결해 세미나, 회의 등에 사용할 경우에는 마이크를 꽂은 후 송신기의 모드를 MIC 모드 (빨간색 LED 점등)에 맞춘 후 사용한다. ** 수신기의 모드 버튼을 이용해 자동모드, 수동모드 선택 가능. - 자동모드를 선택하면 송신기가 작동할 때에는 수신기는 자동으로 무선 음성증폭기능 으로 전환되고, 송신기의 전원이 꺼져있거나 송신 장애일 때에는 수신기는 자동으로 일반 음성증폭기능으로 전환된다.
최소PC 요구사항	해당사항 없음
유의사항	- 무선 보청기능 사용시, 주변의 통신환경에 영향을 받아 수신거리가 짧아지거나 수신음질이 떨어질 수 있음. - 소리를 전혀 못 듣는 청각장애인에게는 효과를 기대하기 어려움.

제품명	셰바 (SHEBA)
장애유형	청각/언어	제품분야		음성증폭기
제품개요	난청장애인이 소리를 크게 들을 수 있는 일반 디지털 보청기능과 주변소음이 심해도 원하는 소리만을 명료하게 청취할 수 있는 FM 무선 보청기능, FM라디오가 결합되어 있는 FM 복합보청기기. 인공와우와도 호환가능.
제품가격	1,060,000	개인부담금		206,000
제조원	(주)건융아이비씨/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)건융아이이비씨 (http://www.kunyoong.com) - 주소 : 서울 금천구 가산동 685 디지털엠파이어 1311호 - 담당자 : 탁경희/ 연락처 02-552-8987 / FAX 02-561-5928
개인부담계좌	계좌번호 : 102723-01-002180 (우체국) 예금주명 : (주)건융아이비씨
제품사양	<수신기> -사용주파수 : 100Hz ~ 10KHz -음원처리:디지털 방식(2채널(L/R)듀얼출력) -무선수신거리: 최대 50m -AUDIO채널수: 20채널 -최대출력: 135dB -사용전원: 충전용 배터리, DC 어댑터(전용) -외형: 65(W)*80(D)*22(H)(mm)		<송신기> -사용주파수: 72.685MHz ~ 75.695MHz -AUDIO 채널수 : 20채널 -출력 : 임피던스50 Ohm 불평형 -S/N비: 40dB이상(1KHz로 70%변조시) -사용전원: 충전용 배터리,DC어댑터 (전용) -외형: 65(W)*80(D)*22(H)(mm)
구성품목	-수신기 1개 -송신기 1개 -핀 마이크 1개 -이어 마이크폰 1개		-충전 건전지 4개x2 -충전 어댑터 2개 -한글 매뉴얼 1부
주요기능	- 일반 보청 기능 및 무선 보청 기능 - 청력에 맞게 좌,우측 별도 볼륨 조절 가능 - 청력에 따른 주파수 가변 기능 - 채널 선택 기능 - 외부 음원 연결 기능 - FM 라디오 기능 - 배터리 충전 기능
제품특징	- 수신기는 일반 보청 기능과 무선 보청 기능 선택 가능 - 송신기는 마이크 또는 외부음원과 연결하여 무선 송신가능 - 좌,우측 청력에 맞게 별도 볼륨/주파수 가변가능이 가능하기 때문에 경도난청에서 심도난청까지 사용가능 - 인공와우와 호환가능하여 사용범위가 매우 넓다 - 수신기 및 송신기는 충전 밧데리가 내장되어 이동 및 휴대사용이 가능함.
기대효과	일반 보청기능과 더불어 일반 보청기를 사용하기에는 한계점이 있었던 환경 (회의, 세미나, 교육, 공연장, 종교집회장 등)에서는 FM 무선 음성 증폭기능을 사용하여 원하는 소리만을 집중적으로 청취할 수 있음. 이는 인공와우와도 호환이 가능하고 내장된 FM라디오를 청취할 수 있으므로 활용범위가 다양해짐.
사용가능대상	- 난청 장애인
사용방법	<무선 보청기능 사용시> 1) 송신기와 수신기의 전원을 켜고 채널을 서로 맞춘다. 2) 송신기에 마이크를 연결해 강연, 교육현장, 세미나 등에 사용할 경우에는 송신기는 “MIC, 수신기는 “AUDIO”를 선택한다. 3) 송신기에 외부음원 (TV, MP3 등)을 연결해 사용할 경우에는 송신기는 “AUX”, 수신기는 “AUDIO”를 선택한다. 4) 사용자는 자신의 청력에 맞춰 볼륨, 주파수를 조절한다. <일반 보청기능 사용시> 1) 수신기의 전원을 켜고 “MIC” 선택한다. 2) 사용자는 자신의 청력에 맞춰 볼륨, 주파수를 조절한다. 3) 원하는 경우 “RADIO”를 선택하여 원하는 라디오채널을 선택한다.
최소PC 요구사항	해당사항 없음
유의사항	- 무선 음성증폭 기능 사용시, 주변의 통신환경에 영향을 받아 수신거리가 짧아지거나 수신음질이 떨어질 수 있음. - 소리를 전혀 못 듣거나 말을 들어도 언어를 구별하지 못하는 청각장애인에게는 효과를 기대하기 어려움.

제품명	스마트폰 보청 이어폰
장애유형	청각/언어	제품분야	음성증폭기
제품개요	스마트폰 보청기기 프로그램(어플리케이션)과 전용 보청 이어폰을 통하여 일반 디지털 보청기 기능과 자신의 청력에 맞추어진 명료한 소리로 음성 전화 통화를 자유로이 할 수 있는 보청기기.
제품가격	107,800	개인부담금	21,560
제조원	(주)건융아이비씨/대한민국	품질보증기간	12개월
납품자	- 회사명 : (주)건융아이이비씨 (http://www.kunyoong.com) - 주소 : 서울 금천구 가산동 685 디지털엠파이어 1311호 - 담당자 : 탁경희/ 연락처 02-552-8987 / FAX 02-561-5928
개인부담계좌	계좌번호 : 102723-01-002180 (우체국) 예금주명 : (주)건융아이비씨
제품사양	- 스마트폰 전용 보청이어폰 (EAR MIC 일체형 이어폰) - 스마트폰 보청기기 프로그램 (어플리케이션) 다운로드하여 함께 적용 - GND 오디오 신호분리 (Audio Separation) - 볼륨 조절 기능 및 모드전환 기능 - Low Noise (R/L) 마이크 앰프 사용 - 최대출력: 130dB - 외형: 131cm - 무게: 26g
구성품목	-스마트폰 보청 이어폰 -휴대용 케이스 -사용설명서 1부
주요기능	- 스마트폰 보청기기 프로그램(어플리케이션) 이용하여 보청기 전용 GUI를 이용한 메뉴 선택 - 개인의 청력특성에 맞게 4채널 주파수 조절 (피팅) 가능 (좌/우 개별선택) - 난청장애인용 디지털 보청기 기능 - 보청기 음성통화 및 음원수신기능 - 이어폰과 마이크를 일체화하여 움직임이 있어도 마찰음 등이 들리지 않고 깨끗한 소리를 수신할 수 있음
제품특징	- 스마트폰을 통하여 일반 디지털 보청기 기능과 음성 전화 통화를 자유롭게 사용 - 개인의 청력 특성에 맞게 4채널의 좌/우 피팅 가능
기대효과	난청 장애인에게 스마트폰 보청기기 프로그램(어플리케이션)과 스마트폰 전용 보청 이어폰을 이용하여 평상시에는 보청기기로 사용하여 대화 및 상담이 가능하며 전화통화시에는 증폭된 소리로 음성통화를 할 수 있어 난청 장애인의 자유로운 보청 음성 통신환경 조성으로 인하여 사회의 참여도나 소외감을 해소할 수 있게 됨.
사용가능대상	청력에 문제가 있어 보청기기 착용이 필요한 난청장애인 중 스마트폰 사용자. (아이폰,삼성 갤럭시폰)
사용방법	스마트폰 전용 앱스토어에서 스마트폰 보청기기 프로그램 (어플리케이션) 을 다운로드 받아 (유료: 약 2,300원) 자신의 청력에 맞게 스스로 피팅하고 보청이어폰을 스마트폰에 연결하여 사용함. 스마트폰에서 보청기 전용 GUI를 이용한 메뉴를 선택한 후, 일반 보청기로 사용하다가 전화연결 신호가 들릴 경우 통화버튼을 이용하여 통화상태로 전환 증폭된 소리로 음성통화함. 볼륨스위치를 상하로 돌려 쉽게 조절청력에 맞추어 사용함.
최소PC 요구사항	해당사항 없음
유의사항	스마트폰(아이폰,삼성 갤럭시폰) 이 있어야 사용가능하며 스마트폰 전용 스마트폰 보청기기 프로그램 (어플리케이션)을 다운로드하여 함께 적용하여야 함.

제품명	하하 2
장애유형	청각/언어	제품분야		음성증폭기
제품개요	난청장애인이 주변소음 등에 관계없이 소리를 무선으로 증폭하여 깨끗하게 들을 수 있도록 도와주며 귓속에 넣지 않고 전화수화기처럼 귀에 밀착하여 개인 또는 여러 사람이 함께 사용할 수 있는 디지털 무선 보청기기.
제품가격	440,000	개인부담금		88,000
제조원	(주)건융아이비씨/대한민국	품질보증기간		12개월
납품자	- 회사명 : (주)건융아이이비씨 (http://www.kunyoong.com) - 주소 : 서울 금천구 가산동 685 디지털엠파이어 1311호 - 담당자 : 탁경희/ 연락처 02-552-8987 / FAX 02-561-5928
개인부담계좌	계좌번호 : 102723-01-002180 (우체국) 예금주명 : (주)건융아이비씨
제품사양	<수신기> -음원처리: 디지털처리 (DSP) 적용 -무선사용주파수: 2.4GHz (ISM Band) -최대출력: 135dB -최대증폭도: 45dB -동작전원: 리튬 이온 밧데리(충전용:3.7V) -충전방식: 전용충전기 (거치형) -연속사용시간: 10 시간 이상 -크기: 54mm(W) x 143mm(D) x 44.5mm(H) -무게:78.5g		<충전, 살균 일체형 충전형 송신기> -무선사용주파수: 2.4GHz (ISM Band) -무선송수신거리 : 5m 이내 -충전방식 : AC220V(입력), 전용어댑터(DC5V;출력) -연속사용시간 :10시간 이상 -크기: 86mm(W) x 133mm(D) x 37mm(H) -무게: 97g
구성품목	- 수신기 1개 - 핀 타입 마이크 1개 - 한글 매뉴얼 1부		-충전,살균 일체형 충전형 송신기 1개 -충전 어댑터 1개
주요기능	- 무선 송·수신 디지털 음성 증폭기능 - UV살균기능 내장으로 충전시 살균 기능 작동. - 일반 보청기와의 호환(HAC): 듀얼 리시버 적용 (보청기 T-모드에서 사용 가능) - AGC기능 내장
제품특징	- 디지털 무선 음성증폭기로서 주변 소음환경 등에 무관하게 상대방의 소리를 깨끗하게 들을 수 있음. - 개인 및 공공이용시설 등에서 사용이 용이함. -귓속에 넣지 않고 귀에 밀착하여 사용. - 수신기 및 송신기는 충전밧데리가 내장되어 이동 및 휴대사용이 가능함. - UV살균기능으로 위생적임.
기대효과	귓속에 넣는 보청기를 싫어하거나 필요할 때에만 쉽게 사용하고 귀가 어두운 가족이나 주위 사람들과 함께 사용하기를 원하는 난청장애인 그리고 노인, 장애인들이 이용하는 시설등에서 상담 및 대화시 매우 큰 효과를 볼 수 있음.
사용가능대상	- 난청 장애인, 노인 및 난청 장애인 이용시설 등
사용방법	① 수신기의 볼륨스위치를 “+”방향으로 돌리면 수신기의 전원이 켜진다. ② 상대방은 송신기에 핀마이크를 꽂아 마이크에 대고 말한다. ③ 이 때 사용자는 자신의 청력에 따라 수신기의 볼륨을 조절한 후 수신기를 귀에 갖다대면 소리가 증폭되어 들린다. ④ 사용이 끝난 후 수신기의 볼륨스위치를 “-”방향으로 끝까지 돌리면 제품의 전원이 꺼진다. ⑤ 제품 충전을 위하여 송신기 위에 수신기를 얹어놓은 상태에서 어댑터를 꽂으면 충전과 동시에 살균기능이 작동된다. (적색램프→충전완료시 청색램프로 전환)
최소PC 요구사항	해당사항 없음
유의사항	- 무선기기의 특성상 주변의 통신환경에 영향을 받아 수신거리가 짧아지거나 수신음질이 떨어질 수 있음. - 소리를 전혀 못 듣는 청각장애인에게는 효과를 기대하기 어려움.