§  옥암 골드클래스 사전점검 안내 §

옥암 골드클래스 가족 여러분 안녕하십니까?

그 동안 여러분의 성원과 관심에 힘입어 아래와 같이 입주 전 사전점검을 실시하게 되었음을 안내해 드립니다.

아래와 같이 지정된 일자에 한하여 실시하오니 착오 없으시길 바라오며, 기타 입주와 관련된 사항은 입주 안내문을 별도 통보하여 드릴 것입니다.

■   아     래   ■

1. 입주자 사전점검의 개념

입주하실 개별세대를 직접 방문하여 품질상태 및 세대내부 환경을 점검, 확인할 수 있는 기회를 제공함으로써, 쾌적하고 완성도 높은 상태에서 입주하실 수 있도록 하기 위해 입주자를 현장에 초청하여 실시하는 행사입니다.

2. 사전점검 일정 및 안내사항

사전점검일	2009년 4월 17일(금) ~ 18일(토) (10:00 - 16:00)
장소	옥암 골드클래스 정문
점검인	옥암 골드클래스 계약자 및 가족 (직계가족은 이를 증명할 수 있는 “의료보험증” 또는 “주민등록등본”지참)
지참물	신분증, 필기구
사전점검 횟수	1회

※ 기타사항

- 세대내 미 설치물은 파손 및 도난위험이 높기에 입주일정에 맞춰 설치할 계획임을 알려드립니다.

- 계약자와 그 직계 가족 외에는 사전점검을 하실 수 없습니다.

- 사전점검 진행절차 및 기타 세부사항 (사전점검표 등)은 점검 당일 현장에서 자세히 안내토록 하겠습니다.

- 입주관련에 대한 잔금납부 및 기타 안내사항은 별도 상세 입주안내문을 통보할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 사전점검 절차

계약자 확인

→

사전점검표 수령

→

세대점검

→

점검표 제출

4. 문의 전화

분양사무실 : 061)285-0000  현장사무실: 061)285-0702

골드클래스(주) 대표이사 박 철 홍

입주자 사전점검표(각 세대)

		현 장 명 : 목포 옥암 골드클래스 아파트 동 호 수 : 동 호 점검 확인자(입주자) : (인)
구 분	주요 점검사항		점검결과 (시정요구사항)	비고
1. 현 관	ㆍ현관문 열고 닫힘상태(도어록 작동) ㆍ현관문 도장 상태 ㆍ현관문 흠, 변형 등 ㆍ현관문 부착물 설치 및 작동상태 ㆍ현관문틀 주위 도배 마감상태 ㆍ신발장 설치상태(고정, 문ㆍ서랍개폐) ㆍ바닥대리석 구배, 파손, 줄눈상태
2. 거 실	ㆍ창, 문짝의 열고 닫힘상태(도어록 작동) ㆍ유리창의 문틀 고정상태 및 깨짐여부 ㆍ천정몰딩, 걸레받이, 재료분리대 설치상태 ㆍ바닥 온돌마루의 이음부위, 모서리 접착상태 바닥면 요철, 돌기물 오염(변색)여부 ㆍ도배지 접착상태, 훼손, 오염여부 ㆍ천정ㆍ벽 등 부위 마감상태 ㆍ거실장 설치 및 흠, 파손여부 등
3. 방	ㆍ창문짝의 열고 닫힘상태 ㆍ후레쉬도어(문) 개폐 및 도어록 작동상태 ㆍ장판(온돌마루)깔기 상태(오염, 흠, 돌기물 등) ㆍ바닥면 요철 여부 ㆍ도배 접착상태, 훼손, 오염여부 ㆍ후레쉬도어(문) 흠, 파손여부

구 분	주요 점검사항	점검결과 (시정요구사항)	비고
4. 주 방	ㆍ씽크대(상ㆍ하부장)문짝의 열고 닫힘상태 ㆍ씽크대의 파손, 홈, 고정불량 여부 ㆍ벽타일 파손, 들뜸, 탈락여부 ㆍ온돌마루 이음부위, 모서리 접착상태, 오염 (변색)여부 ㆍ씽크대 걸레받이 설치상태 ㆍ가스렌지후드 작동 및 배기구 연결상태 ㆍ씽크대 수도꼭지 설치상태(누수 및 기능) ㆍ난방온수분배기의 실 구분 표시 및 설치상태
5. 화장실	ㆍ양변기 설치상태(파손, 백시멘트 마감, 누수 및 기능) ㆍ세면기, 욕조 설치상태(파손, 코킹, 배수 및 기능)상태 ㆍ수도꼭지, 거울, 수건걸이, 휴지걸이 부착(기능) 상태 ㆍ창, 문짝의 열고 닫힘 상태(도어록 작동) ㆍ벽 타일탈락, 파손여부, 줄눈 시공 상태 ㆍ천장 마감상태 ㆍ욕조, 문틀주위 코킹시공 상태
6. 반 침 (붙박이장)	ㆍ문짝의 열고 닫힘 상태(부속철물 기능) ㆍ선반 고정 및 마감상태 ㆍ도배지 시공상태
7. 발코니	ㆍ난간대 고정 및 주위 마감상태, 안전여부 ㆍ바닥구배 및 타일탈락, 줄눈상태 ㆍ벽, 천장면 도장마감상태 ㆍ세대 칸막이(경량판)파손, 도장마감상태 ㆍ문짝의 열고 닫힘 상태 ㆍ선반 고정 및 도장마감 상태 ㆍ바닥 마감(타일)상태
8. 창 고
9. 기 타	ㆍ조명기구 점ㆍ소등, 부착 및 파손여부 ㆍ창호 부착철물 기능여부 ㆍ창문의 뒤틀림, 파손, 홈여부, 도장상태 ㆍ돌 공사 시공상태 등

상기와 같이 사전점검 하였음을 확인함.

2009년        월       일

입주자 :                (인)