수돗물품질보고서

2013년도

목  포  시

수돗물품질보고서

□ 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하겠습니다.

우리 목포시 상하수도사업단은 시민들이 안심하고 마실 수 있도록 오염물질이나

병원균이 없는 맑고 깨끗한 수돗물  공급을 최우선으로 하여 모든 직원들이 한마음으로 노력하고 있습니다.

우리 사업단의 몽탄정수장(시설용량 120천톤/일)은 주암댐에서 호소수의 물을 받아 안전한 수돗물을 생산하여 목포시 원도심 지역에 공급하고 있으며, 옥암배수지는 장흥 덕정정수장에서 정수 처리한 물을 받아(25천톤/일) 신도심 (하당동, 신흥동, 부흥동, 옥암동) 지역, 용해 1지구 및 삼향동 일부 지역에 공급하고 있습니다.

앞으로도 안전하고 고품질의 수돗물을 공급하여 시민으로부터 신뢰받는 수돗물이 되도록 더욱 노력할 것을 약속드립니다.

□ 우리가 마시는 수돗물은 이렇게 만들어 집니다.

우리가 마시는 수돗물의 수원(水源)은 주암댐, 장흥댐 등 호소수의 물을 취수하여 그림과 같이 과학적인 정수처리공정을 거쳐 안전하고 깨끗한 물로 태어납니다.

1. 취수장 : 수돗물로 사용될 물(원수)을 끌어들여 정수장으로 보내는 곳

2. 착수정 : 취수장에서 들어오는 물의 흐름을 안정시키고 수량을 조정하는 곳

3. 혼화지 : 물속에 넣은 약품과 물이 잘 섞이도록 하는 곳

4. 응집지 : 물속에 응집한 부유물질이 잘 가라앉도록 약품과 부유물질이 서로 엉기게 하여 덩어리를 만드는 곳

5. 침전지 : 물속의 응집물질을 가라앉혀 가라앉은 찌꺼기는 버리고 맑은 물만 여과지로 보내는 곳

6. 여과지 : 침전지에서 제거되지 않은 미세한 찌꺼기를 모래․자갈층을 통과  시켜 맑게 걸러내는 곳

7. 소  독 : 여과지를 통과하여 정수처리한 물에 염소를 주입해서 물속의 각종  세균을 제거하는 곳

8. 정수지 : 여과지와 염소 투입실을 통과한 깨끗한 물을 저장하는 곳

9. 송수관 : 정수지에서 배수지까지 수돗물을 공급하기 위한 관

10. 배수지 : 정수장의 정수지에서 보낸 수돗물을 저장하여 각 가정에 물을 공급하기 위해 만든 중간 저수조

□ 우리가 사용하는 수돗물의 수원(水源)의 수질은 어느 정도 일까요?

우리가 사용하는 수돗물 원수인 주암댐 수질(연 평균)은 수소이온농도(pH)은 7.1, 화학적산소요구량(COD)은 2.2mg/L, 부유물질량(SS)은 2.2mg/L, 용존산소량(DO)은 8.8mg/L, 총대장균군수는 740/100mL으로 상수 원수 약간좋음(Ⅱ)급수에 해당됩니다.

상수 원수 약간좋음(Ⅱ)급수라 함은 COD를 기준으로 4mg/L 이하일 경우를 말하며, 침전여과 등에 의한 일반적 정수처리 후 사용이 가능한 수질입니다.

우리시의 수돗물은 이렇게 원수를 채수하여 과학적인 정수처리공정을 거쳐

생산되며, 세계보건기구(WHO)가 정한 “음용수 수질 가이드라인”을 근간으로 하여 우리나라 실정에 적합하게 만들어진  “먹는 물 수질기준”에 따라 엄격하게 수질을 관리합니다.

우리나라 먹는 물의 수질기준은 미생물(4종), 건강상 유해영향 유기물질(17종), 건강상 유해영향 무기물질(11종), 소독제 및 소독부산물(10종), 심미적 영향물질(16종) 등으로 크게 구분하여 총 58개 항목을 규정하고 있습니다.

□ 먹는 물 수질기준은 어떻게 정할까요?

수질기준 항목별로 성인이 매일 2L씩 70년간 수돗물을 음용하는 경우  100만명당 1명이 인체에 위해성을 일으킬 수 있는 농도를 수준으로 정한 것으로서,

사람의 건강을 충분히 고려한 안전한 수치입니다.

□ 우리의 몸은 하루에 2L이상의 물을 필요로 합니다

하루에 2L(8컵)정도 천천히, 자주 조금씩 마시는 게 가장 좋습니다. 일반적으로 아침에 일어나서 1컵, 매번 식전 30분에 1컵, 밤에 1컵을 마시고 그 밖의 시간에는 30분마다 4분의1컵 정도 마시는 게 좋습니다.

□ 우리시 상하수도사업단에서 가정에 공급하는 정수장 수질검사 결과는 아래와 같습니다.

❍ 몽탄 정수장 및 옥암 배수지에서 생산․ 공급하고 있는 수돗물은 수질

검사결과 먹는 물로 적합판정을 받은 안전한 물입니다.

항 목 (58)		수질기준	몽탄 정수장		옥암 배수지
			평균값	최대값	평균값	최대값
미생물(4)	일반세균	100 CFU/mL	불검출	불검출	불검출	불검출
	총대장균군	음성/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	불소	1.5 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	비소	0.05 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	세레늄	0.01 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	수은	0.001 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	시안	0.01 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	6가크롬	0.05 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	불검출	0.03	불검출	0.02
	질산성질소	10 mg/L	1.3	1.9	1.4	2.0
	카드뮴	0.005 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	붕소	0.3 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	다이아지논	0.02 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	파라티온	0.06 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	페니트로티온	0.04 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	카바릴	0.07 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	디클로로메탄	0.02 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	벤젠	0.01 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	톨루엔	0.7 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	에틸벤젠	0.3 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	크실렌	0.5 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	사염화탄소	0.002 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	1.4-다이옥산	0.05mg/L	불검출	0.002	불검출	0.003
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	0.4 mg/L	0.6	0.6	0.4	0.5
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.016	0.052	0.033	0.073
	클로로포름	0.08 mg/L	0.009	0.031	0.026	0.060
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.0041	0.0069	0.0082	0.0155
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.0012	0.0031	0.0016	0.0027
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.003	0.008	0.007	0.011
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.001	0.003	불검출	0.002
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	32	62	32	70
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	1.8	2.8	2.3	4.0
	냄새	무취	없음	없음	없음	없음
	맛	무미	없음	없음	없음	없음
	동	1 mg/L	불검출	0.09	불검출	0.07
	색도	5 도	1이하	1이하	1이하	1이하
	세제	0.5 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	수소이온농도	5.8 - 8.5	6.8	7.2	6.9	7.2
	아연	3 mg/L	0.009	0.029	불검출	0.009
	염소이온	250 mg/L	12	14	13	20
	증발잔유물	500 mg/L	53	78	48	60
	철	0.3 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	망간	0.3 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	탁도	0.5 NTU	0.03	0.07	0.04	0.08
	황산이온	200 mg/L	9	11	10	16
	알루미늄	0.2 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 위 자료는 먹는 물 검사기관인 목포시『수질검사센터』에서 2012. 1.~ 2012. 12월까지 월 1회 측정한 값을 이용한 자료입니다

□ 수돗물의 좋은 점

❍ 수돗물은 수시로 수질검사를 실시하여 안전함을 확보한 후에 공급합니다.

❍ 수돗물은 소독을 실시하여 수인성 전염병으로부터 안전합니다.

❍ 수돗물은 매일 생산 공급되어 장기간 보관으로 인한 오염가능성이 적습니다.

❍ 수돗물 수질은 변함이 없지만 약수터의 수질은 수시로 변화됩니다.

❍ 수돗물은 가정까지 공급되어 사용 시 경제적이고 편리합니다.

※ 수돗물 수질에 관한 용어

❍ pH 물의 액성 즉 알카리성, 중성, 산성의 정도를 수치로 표시한 것으로 pH가 7이면 중성이고 7보다 작으면 산성이며 크면 알카리성 입니다.

❍ 잔류염소 수돗물이 가정으로 공급되는 동안 세균이 증가하지 못하도록 정수장에서 투입한 소독제가 남아있는 정도를 의미합니다.

❍ 소독부산물 물속에 함유된 유기물과 정수 처리시 소독제로 투입한 염소가 반응하여 생성되는 유해물질을 말합니다.

❍ 대장균 사람이나 동물의 장에 살고 있는 세균으로 질병을 일으키지 않지만 분변에 의해 오염되었음을 알려주는 지표입니다.

❍ 총대장균 군 대장균과 유사한 형태와 특성을 갖는 세균의 총칭으로 검출이 쉽고 몸에 나쁜 병원균의 존재 가능성을 추정할 수 있어 분변 및 병원균오염의 간접 지표로서 쓰입니다.

❍ 분원성대장균 수돗물이 사람이나 동물의 배설물에 의해 오염되었을 가능성이 높음을 뜻합니다.

❍ 불검출 수질항목 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값을 말합니다.

□ 궁금증을 해결해 드립니다

❍ 소독냄새가 나는데 인체에 해롭지 않은가요?

소독 냄새는 수돗물이 가정의 수도꼭지에 도달하기까지 세균으로부터 안전하게 보호하기 위하여 투입한 염소 때문입니다. 수돗물에서 검출되는 염소의 농도는 0.1~1.0㎎/L 정도의 낮은 농도로 사람들의 건강에는 문제가 되지 않습니다. 따라서 수돗물에서 염소냄새가 약하게 나는 것은 수돗물이 매우 안전하다는 증거입니다.

❍ 우윳빛(백수현상)이 나는 이유는 무엇일까요?

일시적인 단수이후나 아침 일찍 수도꼮지를 틀었을 때 수돗물이 우윳빛을 띄는 이유는 물과 혼합된 미세한 공기입자 때문입니다. 물을 용기에 받아 수분간 정치시키면 공기입자가 대기 중으로 방출되기 때문에 이 현상은 사라지며 인체에 전혀 해롭지 않습니다.

❍ 수도관에서 이물질이나 녹물이 나오면 어떻게 하나요?

수돗물에서 녹물이 나오면 욕조의 냉수용 수도꼭지를 틀어 맑아질 때까지 물을 뺀 다음 사용하십시오. 수도꼭지를 열고 약 5분이 지난 후에도 맑은 물이 나오지 않는다면 옥내 배관이 문제일 수 있습니다.

❍ 고무 또는 PVC호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 냄새가 발생할 수 있으므로 가능한 수도꼭지에서 직접 받아씁니다.

□ 우리사업단에서는 먹는 물 수질향상을 위해 최선을 다하고 있습니다.

❍ 우리사업단에서는 고품질의 수돗물 생산을 위해 정부에서 정하고 있는 수질기준(58개 항목) 및 감시항목(25개 항목)등을 모니터링하고 있습니다.

❍ 수돗물품질인증제를 도입하여 지역주민이 가정 수돗물에 대한 수질검사를 요청해 올 경우 무료로 수질검사를 실시하고 있으며,

❍ 또한, 수도법에 따라 매년 1회 이상 수질검사 해야 하는 저수조, 옥내 급수관에 대해 수질 안정성 및 경제적 도움을 주고자 목포관내 수돗물은 무료로 수질검사를 실시하고 있습니다.

❍ 수돗물 이상시 주민들이 신속하게 신고할 수 있도록 「수돗물서비스센터」(☎272-3000)을 운영하고 있습니다.

몽탄 정수장 전화번호는 270-8351~8354번입니다.

□ 수돗물을 안전하고 맛있게 마시는 방법

❍ 물을 차게 해서 먹습니다.

물의 온도를 4~8℃정도로 유지하면 용존산소량도 증가하고 청량감도 있어 보다 맛있게 마실 수 있습니다.

❍ 물을 받은 후 20~30분간 놓아두었다가 먹습니다.

받은 물을 깨끗한 곳에 놓아두면 염소냄새가 없어지고 공기 중의 산소가 녹아들어 청량감이 좋아집니다.

❍ 사기나 유리로 된 용기에 보관하여 먹습니다.

금속용기에 담은 물은 산화가 빨리 진행되므로 유리나 사기용기에 담은 물에 비해 쉽게 변화될 수 있습니다.

❍ 끓여서 먹습니다.

끓인 물은 휘발성물질과 염소물질 등이 오염물질을 제거합니다. 옥수수, 보리차, 결명차를 넣어 끓여 마시면 중금속 및 화학물질 등을 70~90% 흡착하여 물맛도 좋게 하고 수인성 전염병도 예방할 수 있습니다.

□ 수돗물 관련 문의사항은 목포시 상하수도사업단 수도과             몽탄정수장(☎270-8351~8354)로 전화주시면 즉시 처리해 드리겠습니다.

□ 기타 수돗물 수질에 대한 상세한 자료는 목포시 홈페이지(www.mokpo.go.kr)→산업경제→상하수도/환경→수질검사결과) 또는 우리시 상하수도사업단

수도과(☎ 270-8351~8354)를 방문하시면 열람할 수 있습니다.