수돗물 품질보고서

	목 포 시
	(수 도 과)

목포시 수돗물 품질보고서

□ 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하겠습니다.

우리시 상하수도사업단 수도과에서는 시민들이 안심하고 마실 수 있도록 오염물질이나 병원균이 없는 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 최우선으로 모든 직원들이 한마음으로 노력하고 있습니다.

우리시 몽탄정수장은 (시설용량 120천톤/일) 주암댐에서 호소수의 물을 공급받아 철저한 정수과정을 거쳐 안전한 수돗물을 생산하여 목포시 원도심 지역에 공급하고 있으며,  신도심 (하당동, 신흥동, 부흥동, 옥암동)과 용해 1지구 및 삼향동 일부 지역은 장흥군 덕정정수장에서 정수 처리한 물을 받아(28천톤/일) 옥암배수지를 통해 공급하고 있습니다.

앞으로도 안전하고 고품질의 수돗물을 공급하여 시민으로부터 신뢰받는 수돗물이 되도록 더욱 노력할 것을 약속드립니다.

□ 우리가 마시는 수돗물은 이렇게 만들어 집니다.

우리가 마시는 수돗물의 수원(水源)은 주암댐, 장흥댐 등 호소수의 물을 취수하여 아래의 그림과 같이 과학적인 정수처리공정을 거쳐 안전하고 깨끗한 물로 태어납니다.

1. 취수장 : 원수을 끌어들여 정수장으로 보내는 곳

2. 착수정 : 취수장에서 들어오는 물의 흐름을 안정시키고 수량을

조정하는 곳

3. 혼화지 : 물속에 넣은 약품과 물이 잘 섞이도록 하는 곳

4. 응집지 : 물속에 응집한 부유물질이 잘 가라앉도록 약품과 부유

물질이 서로 엉기게 하여 덩어리를 만드는 곳

5. 침전지 : 물속의 응집물질을 가라앉혀 가라앉은 찌꺼기는 버리고

맑은 물만 여과지로 보내는 곳

6. 여과지 : 침전지에서 제거되지 않은 미세한 찌꺼기를 모래․자갈

층을 통과  시켜 맑게 걸러내는 곳

7. 소  독 : 여과지를 통과하여 정수처리한 물에 염소를 주입해서 물

속의 각종  세균을 제거하는 곳

8. 정수지 : 여과지와 염소 투입실을 통과한 깨끗한 물을 저장

하는 곳

9. 송수관 : 정수지에서 배수지까지 수돗물을 공급하기 위한 관

10. 배수지 : 정수장의 정수지에서 보낸 수돗물을 저장하여 각

가정에 물을 공급하기 위해 만든 중간 저수조

□ 수돗물 수원(水源)의 수질은 어느 정도일까요?

우리가 사용하는 수돗물의 원수인 주암댐 수질 (연평균)은 수소이온농도(pH)은 7.2, 화학적산소요구량(COD)은 2.7mg/L, 부유물질량(SS)은 1.4mg/L, 용존산소량(DO)은 10.0mg/L, 총대장균군수는 2,512/100mL으로 상수 원수 “약간 좋음” (Ⅱ)급수에 해당됩니다.

상수 원수 약간 좋음(Ⅱ)급수라 함은 COD를 기준으로 4mg/L이하인 경우를 말하며, 침전여과 등에 의한 일반적 정수처리 후 사용이 가능한 좋은 수질을 말합니다.

우리시의 수돗물은 이와 같이 원수 채수후 과학적인 정수처리공정을 거쳐 생산되며, 세계보건기구(WHO)가 정한 “음용수 수질 가이드라인”을 근간으로 하여 우리나라 실정에 적합하게 만들어진  “먹는물 수질기준”에 따라 엄격하게 수질을 관리합니다.

우리나라 먹는 물의 수질기준은 미생물(4종), 건강상 유해영향 유기물질(17종), 건강상 유해영향 무기물질(11종), 소독제 및 소독부산물(10종), 심미적 영향물질(16종) 등으로 크게 구분하여 총 58개 항목을 규정하고 있습니다.

□ 먹는 물 수질기준은 어떻게 정할까요?

수질기준 항목별로 성인이 매일 2L씩 70년간 수돗물을 음용하는 경우 100만명당 1명이 인체에 위해성을 일으킬 수 있는 농도 수준으로 정한 것으로서, 사람의 건강을 충분히 고려한 안전한 수치입니다.

□ 우리의 몸은 하루에 2L이상의 물을 필요로 합니다.

하루에 2L(8컵) 정도 천천히, 자주 조금씩 마시는 게 가장 좋습니다. 일반적으로 아침에 일어나서 1컵, 매번 식전 30분에 1컵, 밤에 1컵을 마시고, 그 밖의 시간에는 30분마다 4분의1컵 정도 마시는 게 좋습니다.

□ 우리시 상하수도사업단에서 가정에 공급하는 정수장 수질

검사 결과는 아래와 같습니다.

몽탄 정수장 및 옥암 배수지에서 생산․ 공급하고 있는 수돗물은

수질검사 결과 먹는 물로 적합판정을 받은 안전한 물입니다.

항 목 (58)		수질기준	몽탄 정수장		옥암 배수지
			평균값	최대값	평균값	최대값
미생물(4)	일반세균	100 CFU/mL	불검출	불검출	불검출	불검출
	총대장균군	음성/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	불소	1.5 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	비소	0.05 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	세레늄	0.01 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	수은	0.001 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	시안	0.01 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	6가크롬	0.05 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	질산성질소	10 mg/L	0.5	0.7	0.4	0.7
	카드뮴	0.005 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	붕소	0.3 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	다이아지논	0.02 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	파라티온	0.06 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	페니트로티온	0.04 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	카바릴	0.07 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	디클로로메탄	0.02 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	벤젠	0.01 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	톨루엔	0.7 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	에틸벤젠	0.3 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	크실렌	0.5 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	사염화탄소	0.002 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	1.4-다이옥산	0.05mg/L	불검출	불검출	불검출	0.022
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.54	0.60	0.47	0.50
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.018	0.049	0.022	0.031
	클로로포름	0.08 mg/L	0.010	0.026	0.014	0.024
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.0002	0.0010	불검출	불검출
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	불검출	불검출	0.0143	0.0508
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	불검출	불검출	0.0046	0.0195
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	불검출	불검출	0.012	0.026
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.0044	0.0170	0.0051	0.0060
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0025	0.0090	0.0017	0.0020
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	47	120	27	41
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	1.6	2.7	0.7	2.1
	냄새	무취	없음	없음	없음	없음
	맛	무미	없음	없음	없음	없음
	동	1 mg/L	불검출	0.026	불검출	0.07
	색도	5 도	1이하	1이하	1이하	1이하
	세제	0.5 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출
	수소이온농도	5.8 - 8.5	6.8	7.2	6.9	7.2
	아연	3 mg/L	0.007	0.016	0.0015	0.0030
	염소이온	250 mg/L	8	9	8	10
	증발잔유물	500 mg/L	57	103	115	176
	철	0.3 mg/L	불검출	0.040	불검출	불검출
	망간	0.3 mg/L	불검출	0.005	불검출	불검출
	탁도	0.5 NTU	0.05	0.10	0.05	0.09
	황산이온	200 mg/L	5	6	5	6
	알루미늄	0.2 mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 위자료는『전라남도보건환경연구원』에서 2014. 1.~ 2014. 12월까지 월1회 측정한 값을 이용한 자료입니다

□ 수돗물의 좋은 점

❍ 수돗물은 수시로 수질검사를 실시하여 안전함을 확보한 후에

공급합니다.

❍ 수돗물은 소독을 실시하여 수인성 전염병으로부터 안전합니다.

❍ 수돗물은 매일 생산 공급되어 장기간 보관으로 인한 오염가능성이

적습니다.

❍ 수돗물 수질은 변함이 없지만 약수터의 수질은 수시로 변화

됩니다.

❍ 수돗물은 가정까지 공급되어 사용시 경제적이고 편리합니다.

※ 수돗물 수질에 관한 용어

❍ PH : 물의 액성 즉 알카리성, 중성, 산성의 정도를 수치로 표시한 것   으로 pH가 7이면 중성이고 7보다 작으면 산성이며, 크면 알카리성

❍ 유리잔류염소 : 수돗물이 가정으로 공급되는 동안 세균이 증가하지

못하도록 정수장에서 투입한 소독제가 남아있는 정도를 의미함

❍ 소독부산물 : 물속에 함유된 유기물과 정수 처리시 소독제로 투입    한 염소가 반응하여 생성되는 유해물질

❍ 대장균 : 사람이나 동물의 장에 살고 있는 세균으로 질병을 일으     키지 않지만 분변에 의해 오염되었음을 알려주는 지표

❍ 총대장균 군 : 대장균과 유사한 형태와 특성을 갖는 세균의 총칭    으로 검출이 쉽고 몸에 나쁜 병원균의 존재 가능성을 추정할 수     있어 분변 및 병원균오염의 간접 지표로서 쓰임.

❍ 분원성대장균 : 수돗물이 사람이나 동물의 배설물에 의해 오염    되었을 가능성이 높음을 뜻함

❍ 불검출 : 수질항목 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값을 말함

□ 궁금증을 해결해 드립니다

❍ 수돗물에서 소독냄새가 나는데 인체에 해롭지 않은가요?

소독 냄새는 수돗물이 가정의 수도꼭지에 도달하기까지 세균으로    부터 안전하게 보호하기 위하여 투입한 염소 때문입니다.

수돗물에서 검출되는 염소의 농도는 0.1~1.0㎎/L정도의 낮은 농도    로서, 사람들의 건강에는 문제가 되지 않습니다.

따라서 수돗물에서 염소냄새가 약하게 나는 것은 수돗물이 매우     안전하다는 증거입니다.

❍ 물에서 우윳빛(백수현상)이 나는 이유는 무엇일까요?

일시적인 단수 이후나 아침 일찍 수도꼮지를 틀었을 때 수돗물이    우윳빛을 띄는 이유는 물과 혼합된 미세한 공기입자 때문입니다.

물을 용기에 받아 수분간 정치시키면 공기입자가 대기 중으로 방출    되기 때문에 이 현상은 사라지며 인체에 전혀 해롭지 않습니다.

❍ 수도관에서 이물질이나 녹물이 나오면 어떻게 하나요?

수돗물에서 녹물이 나오면 욕조의 냉수용 수도꼭지를 틀어 맑아    질 때까지 물을 뺀 다음 사용하십시오.

수도꼭지를 열고 약 5분이 지난 후에도 맑은 물이 나오지 않는

다면 옥내 배관이 문제일 수 있습니다.

❍ 고무 또는 PVC호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 냄새가     발생할 수 있으므로 가능한 수도꼭지에서 직접 받아씁니다.

□ 우리 사업단(수도과) 에서는 먹는 물 수질향상을 위해 최선을 다하고 있습니다.

❍ 우리시 사업단에서는 고품질의 수돗물 생산을 위해 정부에서 정

하고 있는 수질기준(58개 항목) 및 감시항목(25개 항목)등을 모니    터링하고 있습니다.

❍ 「수돗물품질인증제」를 도입하여 지역주민이 가정 수돗물에 대한    수질검사를 요청해 올 경우 무료로 수질검사를 실시하고 있으며,

❍ 또한, 수도법에 따라 매년 1회 이상 수질검사 해야 하는 저수조,    옥내 급수관에 대해 수질 안정성 및 경제적 도움을 주고자 목포    관내 수돗물은 무료로 수질검사를 실시하고 있습니다.

❍ 수돗물 이상시 주민들이 신속하게 신고할 수 있도록「수돗물 서    비스센터」(☎272-3000)을 운영하고 있습니다.

※ 몽탄정수장은 270-8351, 270-4140

□ 수돗물을 안전하고 맛있게 마시는 방법

❍ 물을 차게 해서 먹습니다.

물의 온도를 4~8℃정도로 유지하면 용존산소량도 증가하고 청량   감도 있어 보다 맛있게 마실 수 있습니다.

❍ 물을 받은 후 20~30분간 놓아두었다가 먹습니다.

받은 물을 깨끗한 곳에 놓아두면 염소냄새가 없어지고 공기 중의   산소가 녹아들어 청량감이 좋아집니다.

❍ 사기나 유리로 된 용기에 보관하여 먹습니다.

금속용기에 담은 물은 산화가 빨리 진행되므로 유리나 사기용기에   담은 물에 비해 쉽게 변화될 수 있습니다.

❍ 끓여서 먹습니다.

끓인 물은 휘발성물질과 염소물질 등이 오염물질을 제거합니다.    옥수수, 보리차, 결명차를 넣어 끓여 마시면 중금속 및 화학물질   등을 70~90% 흡착하여 물맛도 좋게 하고 수인성 전염병도 예방할   수 있습니다.

□ 수돗물 관련 문의사항은 목포시 상하수도사업단 수도과 몽탄

정수장 (☎270-4140,8351)로 전화주시면 즉시 처리해 드립니다

□ 기타 수돗물 수질에 대한 상세한 자료는

목포시 홈페이지 (www.mokpo.go.kr) → 산업경제 → 상하수도/환경

→ 수질검사결과) 또는 우리시 상하수도사업단 수도과를 방문하시면

열람할 수 있습니다.  끝.