■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2019. 1. 22
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 한국주택건설(주) 대표 정석우
대지현황	대지위치 목포시 석현동
	지번 816-10		관련지번
	대지면적 9,661㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 2,534.981㎡		건폐율 26.23%			층수 지하 : 2층/ 지상 : 14~17층
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트			건축물 동수 5동
	최고높이 51.25m		용적률 244.34%			연면적 합계 33,393.182㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	∙ 석현동 사업부지 중로1류 폭 20m 도로 미연결 구간(한전변전소 측)도로개설로 교통 불편 및 교통사고 예방 조치 필요 ∙ 건물 후면부 주차 회차공간 추가 검토 요망
	( 디자인 )분야	∙ 아파트 외벽 컬처 디자인 재검토 ∙ 주차장, 각종 사인물 디자인 통일감 있게 검토 ∙ 전체적인 디자인 계획을 한국아델리움 B.I 매뉴얼에 준하여 할 것
	( 설비 )분야	∙ 태양광 가로등 이외에 신재생에너지를 적극적으로 적용하여 주민편익시설(경로당 등)에 적용할 것을 검토
	( 소방 )분야	∙ 옥내소화전 Type을 호스릴 Type 적용 바람. ∙ 아파트 건물과 소방차량 주차공간 사이 장애물 미설치 및 관리유지(통행공간 확보)
	( 토질 )분야	∙ 지하주차장 결로현상 최소화를 위해 충분한 배수시설을 검토하여 보다 쾌적한 주차환경이 될 수 있도록 설계 및 시공에 반영
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]