■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2019.10.22.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사 흥복
대지현황	대지위치 목포시 상락동1가
	지번 6-1 외 5		관련지번 6-3, 6-4, 8, 8-2, 9
	대지면적 4,160.1㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역/문화재보존영향구역
건축물현황	건축면적 3,326.535㎡		건폐율 79.326%			층수 지하 : 2층/ 지상 : 19층
	주용도 숙박시설		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1개동
	최고높이 77.3m		용적률 639.001%			연면적 합계 30,999.883㎡
구조서면 심의	구 분	주요 심의결과
	계획	- 직통계단 위치조정 및 추가설치 - 주변경관과 조화로우면서 랜드마크가 될 수 있도록 외장재 검토(입면재료 대안검토) - 주차장 추가확보 - 버스 승하차공간 등 확보를 통한 주변 교통난 해소 - 공개공지 추가확보
	교통	- 주차장 정보시스템 설치
	구조	- 특수구조물이므로 건축구조기술사에 의한 구조감리 시행
	토질	- 지질주상도상 암반선의 변화가 극심하기 때문에 구조물의 안정성 확보(말뚝기초, 기사실 등의 근입깊이 등)를 위한 충분한 지반공학적 안전성 검토 필요
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]