■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2021. 6. 23. ~ 6. 29.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (유)홈앤스테이주택산업 대표 정용균
대지현황	대지위치 목포시 석현동
	지번 1168-21		관련지번
	대지면적 1,952㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 580.42㎡		건폐율 32.522%			층수 지하 : 2층/ 지상 : 11층
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1동
	최고높이 37.9m		용적률 246.335%			연면적 합계 8,173.2912㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	• 계획수종의 규격 확인하여 재배치 • 조망점을 정확히 선정하여 경관변화나 훼손여부를 검토
	( 구조 )분야	• 2층이하 코어옹벽의 두께증가 검토
	( 설비 )분야	• 지하주차장 주차통로 및 주차구역 적정 위치에 환기구 설치
	( 소방 )분야	• 소방자동차 진입 및 건물 접근성 및 인명구조 대책 요구
	( 토질 )분야	• 지하굴착시 차수대책 및 Heaving(히빙)과 Boiling(보일링)에 대한 대책 수립
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]