■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2021. 8. 23. ~ 8. 27.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜미래엔 대표 최대중
대지현황	대지위치 목포시 상동
	지번 1129-1		관련지번 1129-2, -4, -5
	대지면적 1,820.1㎡		용도지역(지구, 구역) 중심상업지역
건축물현황	건축면적 1,422.7334㎡		건폐율 78.17%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 20층
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1동
	최고높이 59.95m		용적률 1,153.33%			연면적 합계 22,317.8434㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	• 식재수종 및 규격 등 재검토 • 식재계획 및 도면작성 등 미흡한 부분이 많으므로 전체적으로 보완요망 • 저층부 입면에 마감재의 돌출 또는 패턴 적용하여 입체감 있는 디자인 필요 • 단지외 교통처리계획 미제시 • 도로 서비스 수준 미제시
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]