■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.4.7. ~ 4.14.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 고하대로 724 외 2건 (화재안전성능보강 계획 승인)
	지번		관련지번
	대지면적 ㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적 ㎡		건폐율 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 층
	주용도		구조			건축물 동수 동
	최고높이 m		용적률 %			연면적 합계 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 설비 )분야	기존 천정부분에 대한 현장 확인 후 스프링클러 설치 바람 (전등 등 기타 시설물과 간섭 발생 주의)
	( 소방 )분야	화재안전성능 보강으로 간이스프링클러설비 설치가 타당함
	( )분야
	( )분야
심의결과	[○] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]