■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.6.8. ~ 6.14.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 목포시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 달동 (고하도항 어촌뉴딜300사업 건축물 신축 등 정비사업 - 5개소)
	지번 782-16		관련지번 782-2, 787-37, 787-46, 787-35, 787, 1356, 1357, 779-2
	대지면적 ㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 ㎡		건폐율 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 층
	주용도		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 동
	최고높이 m		용적률 %			연면적 합계 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	ㆍ단위면적당 건축공사비는 최근년도 기준을 참고(자재값 상승에 따른 검토) ㆍ세부사업목록의 사업량(연면적)과 사전검토 의견서 연면적 사업량 불일치 ㆍ고하도에 어울리는 건축설계 검토 및 설계 공모를 통한 설계 추진 권장 ㆍ건축계획을 수행하면서 본 사업의 목적과 기대효과 등이 충족되었는지 설계자 자체평가 요구 ㆍ설계안 작성시 각 건축물별 필수, 최소 필요기능에 대한 프로그램 명기 ㆍ주민사랑방은 업무시설로 비상경보설비 설치대상에 해당, 자동화재탐지설비 설치 권고
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]