■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.12.5. ~ 12.9.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 목포시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 용해동
	지번 11-11		관련지번 11-13, 11-2. 11-34, 11-36, 11-60, 11-61, 11-62, 11-83, 11-85, 7
	대지면적 807,511 ㎡		용도지역(지구, 구역) 자연녹지지역, 근린공원
건축물현황	건축면적 11,124.4 ㎡		건폐율 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 2 층
	주용도 운동시설		구조 일반철골구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 13.3m		용적률 %			연면적 합계 1,627.2 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	ㆍ내진설계시 지반조사보고서와 상이하게 지반등급을 적용한 사유에 대한 설명 필요 ㆍ설계지내력 산정근거 제시 ㆍ철골브레이스의 인장접합부 검토 자료를 추가하시기 바람 ㆍ기둥검토 시 철근의 재료강도가 구조개요의 강도와 상이 ㆍ강구조기준의 일반규정만을 만족하는 철골구조시스템을 사용하였는데, 주기는 철골모멘트골조의 주기를 사용한 것으로 검토됨. 주기를 기타골조를 적용하여 검토하시기 바람
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]