■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.12.5. ~ 12.9.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 유한회사니시 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 상동
	지번 1121-9		관련지번
	대지면적 420 ㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 227.81 ㎡		건폐율 66.15 %			층수 지하 : 층/ 지상 :10 층
	주용도 일반숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 33.45 m		용적률 547.45 %			연면적 합계 2,522.86 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	ㆍ기초 설계시 파일의 지지력(1200 kN/ea) 산정근거 제시할 것 ㆍ전이층부 기둥들에 대하여 구조해석 및 설계시 발생 할 수 있는 오차 등을 고려하여, 최대작용부재력 대비 부재보유내력의 비를, 85% 범위에서 만족하도록 검토 ㆍ10층 WG1 연장 바람 ㆍ옥탑1, 옥탑2 슬래브 두께 180 통일 바람 ㆍ지반조사를 실시하여 지반조사 결과에 따른 지반분류를 사용 ㆍ중간모멘트골조 상세에 따른 부재를 분류하여 해당 부재는 내진 철근을 사용
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]