■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.12.5. ~ 12.9.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 우리자산신탁주식회사 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 상동
	지번 1139-9		관련지번 1139-10, -11, -12, -13, -14
	대지면적 2,621.6 ㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 1,869.37 ㎡		건폐율 71.31 %			층수 지하 : 2층/ 지상 :17 층
	주용도 생활형숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 57.10 m		용적률 846.45 %			연면적 합계 29,218.18 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	ㆍ기초 설계시 파일의 지지력 산정근거 제시할 것 ㆍ구조계산서와 구조안전확인서의 파일 지지력이 상이함 ㆍ일부 전이보의 경우 정착이나 이음이 발생하는 부위는 콘크리트 타설이 어려우므로, 철근 직경을 키워서 시공성 개선을 고려할 것을 권장 ㆍ지반이 연약하므로 토목공사시 충분한 검토를 통해 인접 건물의 피해를 방지할 것 ㆍ전이층부 기둥들에 대하여 구조해석 및 설계시 발생 할 수 있는 오차 등을 고려하여, 최대작용부재력 대비 부재보유내력의 비를, 85% 범위에서 만족하도록 검토 ㆍ코어벽체 EW1, EW4 지압에 대한 보강 바람 ㆍ벽체철근배근에 대하여 기둥식 배근을 적용하여야 하는 부재를 표시하시고 그에 따른 상세를 첨부하시기 바람 ㆍ보 및 기둥이 어떠한 하중조합에 의하여 설계되었는지 확인이 불가합니다. 하중조합에 따른 부재력을 확인할 수 있도록 검토자료를 첨부하시기 바람
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]